2020年10月份井下环境卫生区域划分表

根据公司2020年10月份采掘生产计划，对10月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

一、采煤部：

1.1304风巷与北翼胶带机巷三岔门处--1304风巷及皮带头前后30米--1304机联巷--北翼总回上口变坡点--1302机巷拨门处及1304高抽2#、13#联巷（回采期间采煤部全面接管矿业公司1305区域环境卫生区）。

二、掘进部：

一队:980水平辅助运输大巷、带式输送机大巷及四、五号联巷矸石仓上口。

二队: +980m回风大巷（出架线路）拨门前后30米---980m回风大巷---三联巷---矸石仓上口---无极绳机尾处及其他施工地点前后30米。

三、修护部：

1304高抽巷、1304风巷、北翼辅助运输修护施工地点及其他施工地点前后30米处。

四、矿业公司：

一队：1304机巷修护段及一采区第二中部车场拨门前后30米处。

二队：1302风巷拨门处—1302风联巷皮带机头前后30米。

三队：1305风巷回风绕道—柴油机维修硐室--1307风联巷与轨道巷四岔门---1305高抽联巷---1307胶带机运输巷---780北翼胶带机巷到机尾前后30米处。1307机风联巷---总回风巷三岔门。

安装队：1305机巷与总回风巷交叉处--1305机巷胶带机头前后30米--1305机联巷--1305运输胶带联巷。井底车场组装硐室前后30米。

五、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m--注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口--北翼总回(1304 机风联巷与总回三岔门处）--1305机风巷与总回三岔门处--北翼总回上口变坡点处。

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道--环形车场--清理斜巷上下口--内外水仓联巷、三岔门--轨道大巷（到第一中部车场风门前5米）--北翼辅助轨道无极绳机尾-- +780、+980胶带机运输巷、+980 移动变电站、大眼上下口及绕道--主斜井--主斜井驱动机房内外10m--主斜井胶带机尾及绕道上口风门处。  
七、机电部：

2.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内水仓。

八、防冲队及131钻机队：

防冲队、131钻机队钻机施工地点前后30米。