2020年12月份环境卫生区域划分

根据公司2020年12月份采掘生产计划，对12月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

一、采煤部：

1. 1305机巷与总回风巷交叉处--1305机巷胶带机头前后30米--1305机联巷--1305运输胶带联巷。1305工作面—1305回风联巷及1307机巷垛式支架存放处。

二、掘进部：

一队:980水平辅助运输大巷及四、五号联巷矸石仓上口。

二队: +980m回风大巷拨门前后30米--三联巷---矸石仓上口---无极绳机尾处。

三、综掘部：

一队：1302机巷拨门处—980回风联巷—980回风巷口皮带机头处，1304出架联巷—1304机巷皮带机头前后30米。

二队：+980m带式输送机大巷---矸石仓上口。

三队：1305风巷回风绕道—柴油机维修硐室—1305高抽联巷---1307胶带机运输巷---780北翼胶带机巷到机尾前后30米处，及1302措施巷施工处前后30米。

矿业安装队：1304风巷与北翼胶带机巷三岔门处--1304风巷及皮带头前后30米--1304机联巷--北翼总回上口变坡点--980回风联巷及1304高抽巷、2#、13#联巷。

四、修护部：

北翼带式输送机大巷卧底处及其他施工地点前后30米处。

五、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m--注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口--北翼总回(1304 机风联巷与总回三岔门处）--1305机风巷与总回三岔门处--北翼总回上口变坡点处。1307高抽巷--1307机风联巷---总回风巷三岔门。

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道--环形车场--清理斜巷上下口--内外水仓联巷、三岔门--轨道大巷（到第一中部车场风门前5米）--北翼辅助轨道无极绳机尾-- +780、+980胶带机运输巷、+980 移动变电站、大眼上下口及绕道--主斜井--主斜井驱动机房内外10m--主斜井胶带机尾及绕道上口风门处。  
七、机电部：

2.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内水仓。

八、防冲队：

防冲队钻机施工地点前后30米。