**安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿采煤专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.W3211工作面进风巷乳化泵处油脂库缺少消防设施。

2.W3211工作面进风巷5#围岩观测记录牌板记录不正确。

3.W3211工作面进风巷备用单体液压支柱有一根缺少涨簧销。

4.W3211工作面122#液压支架顶梁错茬超过顶梁侧护板高的2/3。

5.W3211工作面140#液压支架架间有积煤。

6.W3211工作面116#液压支架处煤壁片帮，煤壁不直。

7.W3211工作面105#液压支架前梁梁端至煤壁顶板跨落高度大于作业规程300mm规定。

8.W3211工作面50#液压支架侧护板变形。

9.W3211工作面35#液压支架高压管路漏液。

10.W3211工作面液压支架支护工作业规程内容回答不正确。

11.W3211工作面液压支架支护工作业前没有进行岗位风险辨识和安全确认。

12.W3211工作面采煤机缺少两个截齿、内喷雾雾化效果差。

13.W3211工作面第三部带式输送机机道516#H架里侧有物料码放缺少行人过桥。

14.W3211工作面第三部带式输送机机道42#H架处棚梁变形，巷道失修。

15.W3211工作面第三部带式输送机机道27#H架处架杆没有连接。

16.W3211工作面第三部带式输送机机头电缆吊挂乱。

17.W3211工作面9月9日早班班评估内容有一处填写与现场实际不符。

18.W3211工作面作业规程支护质量缺少支架高度与采高相匹配，支架的活柱行程余量不小于200mm等内容。

19.W3211工作面作业规程劳动组织表缺少验收员、区长等岗位内容。

20.W3211工作面作业规程缺少文明生产内容。

21.W3211工作面作业规程缺少注浆、排水、压风管路系统图

二、建议：

无