**安徽恒源煤电股份有限公司钱营孜煤矿掘进专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.综掘机左侧外喷雾有1处不出水，无法正常使用。

2.110#皮带支架附近轨道接头夹板螺栓扣件不全，缺少平垫。

3. 作业场所安设的巷道临时支护图中，图文不清晰；综掘正规循环作业图表中主要工序缺少质量验收。

4.作业规程防止冒顶的安全措施中，缺少迎头有冒顶危险时，顶部锚索支护紧跟迎头、不再拖后的规定。

5.抽查班组工程质量检查验收记录，2021年9月2日夜班缺少铺网、联网的内容。

6.抽查迎头30m内锚杆预紧力，左帮有3根锚杆预紧力达不到作业规程（200N.m）的规定。

7.抽查迎头30m内锚杆排距，左帮有2处分别为：1040mm、940mm，右帮有1处1040mm，大于作业规程（800mm）的规定。

8.迎头30m内右帮有1根锚杆外露长度为130mm，大于作业规程（10-100mm）的规定；综掘机上方有1处联网钮扣间距500mm，大于作业规程（200mm）的规定。

9.综掘机前头巷道顶板有2根锚索角度不符合作业规程规定。

10.提问班组长安全生产责任制的主要内容，缺少开工前安全确认。

11.试验锚索拉拔力前，操作人员安全确认内容不全面，未确认拉拔的锚索附近顶板安全状况。

二、建议：

1. 重新学习标准，加强现场质量标准化管理。