**淮北青东煤业有限公司掘进专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.现场使用的风镐缺少护套，掘进施工机具不完好。

2.作业场所安设的巷道平面布置图中，缺少图例。

3.作业规程会审总工程师未签结论意见，不符合审批要求。

4.作业规程防止冒顶的安全措施中，缺少迎头缩小最大空顶距离的具体参数。

5.扒装机后巷道左帮40m内，挖槽喷浆基础有3处达不到作业规程（100mm）的规定。

6.迎头5m内顶板锚杆有2根角度不符合作业规程规定。

7.迎头10范围内巷道左帮，喷浆后有2处未预留联网的网边，不符合作业规程铺网搭接（100mm）的规定。

8.试验锚杆拉拔力前，操作人员安全确认内容不全面，未确认本人操作位置是否安全。

9.现场提问机电维修工操作流程的主要内容，缺少检修作业前先停止上一级开关电源并挂停电牌。

二、建议：

无