**淮北青东煤业有限公司采煤专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.8212工作面乳化泵站处物料码放缺少标志牌。

2.8212工作面乳化泵站处油脂库缺少照明。

3.8212工作面带式输送机机头里侧安全距离不足0.7m，实测0.3m。

4.8212工作面运输顺槽7#围岩观测记录牌板记录不正确。

5.8212工作面运输顺槽超前液压支架不直，偏差超过作业规程100mm规定，实测150mm。

6.8212工作面3#液压支架顶梁错茬超过顶梁侧护板高的2/3。

7.8212工作面14#液压支架不直，偏差超过作业规程50mm规定，实测70mm。

8.8212工作面3#液压支架架间架前有积煤。

9.8212工作面65#液压支架处煤壁片帮煤壁不直。.

10.8212工作面62#液压支架架间管线乱。

11.8212工作面采煤机缺少2个截齿。

12.8212工作面回风顺槽超前支护巷道内管路吊挂乱。

13.8212工作面回风顺槽里程牌100m处棚梁变形，巷道失修。

14.8212工作面回风顺槽超前支护工，作业前未进行岗位风险辨识和安全确认。

15.8212工作面作业规程矿压观测缺少围岩观测方法内容。

16.8212工作面作业规程地质说明中缺少煤层硬度内容。

二、建议：

1. 8212工作面刮板输送机机尾短，建议调机头，使刮板输送机上窜，确保正常回采。