**安徽神源煤化工有限公司邹庄煤矿掘进专业存在的问题和建议**

一、存在的问题：

1.作业规程劳动组织配备表中，主要工种缺少质量验收员。

2.现场备用的锚索钻机，有1部缺少注油器，掘进施工机具不完好。

3.试验综掘机外喷雾，有1个喷雾头不出水。

4.作业场所安设的施工牌板临时支护图中标注不全面，缺少最大空顶距离。

5.作业规程防止片帮的安全措施中，缺少帮部锚网支护紧跟迎头的规定。

6.巷道净宽共测3个点，其中中线右侧有1个点为2450mm，小于作业规程（2500mm）的规定但不影响安全使用。

7.迎头5m内巷道左帮，有1处铺网对接，不符合作业规程（搭接100mm）的规定；右帮有1处联网钮扣间距320mm，大于作业规程（200mm）的规定。

8.综掘机上方有2根锚索角度不符合作业规程规定。

9.现场提问班组长岗位安全生产责任制的主要内容，缺少施工过程中严禁空顶作业。

10.试验锚杆拉拔力前，操作人员安全确认内容不全面，缺少顶板安全状况。

二、建议：

无