**煤矿安全监管行政执法文书**

**现场处理决定书**

（麟）煤安处〔2021〕034号

陕西金源招贤矿业有限公司:

本机关于2021年10月19日至20日现场检查时，发现你单位有下列违法违规行为，现作出如下现场处理决定:

 1.1302切眼卧底段修护后未及时支护。责令限3日改正。
 2.1302机巷注浆泵电缆挂在瓦斯抽采管路上。责令立即排除事故隐患。
 3.北翼皮带大巷防尘措施不到位，北翼皮带机头变电所及+980水平煤仓上口检修联巷煤尘大。责令改正。
 4.北翼回风大巷巷道交叉口多处未设置标识。责令限7日改正。
 5.矿井掘进工作面防冲设计预卸压钻孔滞后迎头距离未根据冲击危险区域划分进行区分。责令改正。
 6.矿井回采工作面防冲设计中超前200m范围预卸压钻孔间距取值未进行数值计算。责令改正。
 7.1302机巷顺层抽采钻孔单孔抽采负压无抽检记录。责令改正。
 8.1302风巷顶板切顶爆破及预裂爆破爆破说明书未明确连线方式及起爆顺序。责令限5日改正。
 9.矿井9月份未按月度生产计划实施1305工作面灌浆防灭火措施。当场予以纠正。
 10.1305回风联巷存放的支架立柱、刮板等物料捆绑不牢靠。当场予以纠正。
 11.一采区变电所通道底鼓变形，防火门未设置挡鼠板。责令限7日改正。
 12.1303机联巷口存放的溜槽未采取固定措施。责令限1日改正。
 13.+780辅运大巷两处修护点安全距离不足10m。当场予以纠正。
 14.1307工作面机巷密闭墙返水管堵塞。责令限7日改正。
 15.+980胶带机大巷迎头未悬挂物探管理牌板，物探动态管理牌板与现场不符。责令限1日改正。
 16.隐蔽致灾地质因素普查报告无导水裂隙带公式计算，缺少老空水防治措施。责令限10日改正。
 17.1302风巷探放1304工作面采空区积水设计未明确耐压实验值，缺少钻孔结构图、剖面图不清晰、岩性标注不清，未明确固定瓦检人员现场检查瓦斯等有害气体。责令限3日改正。
 18.临时水害预报未分析构造异常区水文地质因素。责令限3日改正。
 19.水文自动监测系统不能实现水质监测。责令限30日改正。
 20.1305工作面回采地质说明书构造异常区没有钻探验证分析结论。责令限3日改正。
 21.《矿井防隔水煤（岩）柱设计》未经企业总工程师审批。责令限30日改正。
 22.水灾事故应急演练评估方案中，参演个别人员未签字。责令限3日改正。

如果不服本决定，可在接到本决定书之日起60日内向麟游县人民政府或者 宝鸡市应急管理局 申请行政复议，或者在6个月内依法向麟游县 人民法院提起行政诉讼；复议、诉讼期间，不停止执行本决定。

现场执法人员（签名）: 执法证号:

 执法证号:

被检查单位负责人（签名）: 日期:2021.10.20

 麟游县应急管理局

2021年10月20日[[1]](#footnote-0)

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

备注：本文书一式两份，一份交被检查单位，一份存档。 [↑](#footnote-ref-0)