招贤煤矿观摩问题汇总

一、掘进工作面汇总问题：

1. 主斜井下段1100m处有底鼓现象；（运输部）

2、+980皮带大巷掘进迎头预留施工台阶不平整，留设长度超过规定；（掘进部）

3、+980皮带大巷掘进迎头回风流净化水有一幕处风筒漏风；（掘进部）

4、+980皮带大巷风筒距迎头太近，生产时极易引起扬尘；（掘进部）

二、采煤工作面问题汇总：

5、1305工作面回风巷个别单元式支架顶梁接顶不够严实；（采煤部）

6、1305工作面机尾两架工作阻力不足24MPa；（采煤部）

7、1305工作面机巷超前段巷道变形；（采煤部）

8、北翼皮带大巷、北翼运输大巷管线局部有积尘；（运输）

三、地面观摩问题汇总：

1. 1304工作面地面抽排水钻场电缆放置在公路侧，未采取安全防护措施；（机电）泥浆池无围栏、钻场无围挡，且位于可能滑坡的位置，（防治水）
2. 矿区门口两侧车辆停放较多，存在安全风险；（武保科）
3. 矿区临时建筑物多影响美观且存在安全风险；（土建）
4. 地面瓦斯抽放泵站附近山体有滑坡现象；（土建）