2021年11月份环境卫生区域划分

根据公司2021年11月份采掘生产计划，对11月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

一、采煤部：

1. 1305机巷胶带机头前后30米—1305工作面回风巷—1305风联巷—柴油机维修硐室。1305高抽巷与780胶带机巷交叉处--1307风巷与780胶带机巷交叉处及1307机巷垛式支架存放处。1307机巷组装硐室--780胶带机巷机尾处。1305机联巷--1305机联巷移动泵站处--总回风巷三岔门处。

二、掘进部：

一队:980水平辅助运输大巷、980水平带式机大巷及四、五号联巷矸石仓上口、980m回风大巷。

二队: 980m带式输送机大巷980--三联巷---矸石仓上口---无极绳机尾处。

三队: 1.1302风巷2#回风联巷拨门前后30米---1302机风联巷风门处---1304机巷大眼口前后30米处。

2.1303机联巷及一采区二车场拨门前后30米---总回风巷交叉处。1303机联巷前后30米处及其他施工地点前后30米。

四队: 1304机巷及1302机联巷浇筑施工前后30米处。

五队: 1305机巷及联巷前后30米处。

三、综掘部：

一队：1302风巷—1302风巷2#回风联巷处，+980m带式输送机大巷临时配电硐室及其他施工地点前后30米处。

四、安装工区：1302机巷及切眼—1302机风联巷风门处—980回风巷至二联巷处。

五、修护部：

一队：1307回风联巷1305风巷及其他施工前后30米。

二队：北翼带式输送机大巷、及其他施工地点前后30米处。

三队：北翼轨道大巷及其他施工地点前后30米处。

六、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m--注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口--北翼总回(1304 机风联巷与总回三岔门处）--1305机风巷与总回三岔门处--北翼总回上口变坡点--980回风联巷处。1307高抽巷--1307机风联巷---总回风巷三岔门。

七、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道--环形车场--清理斜巷上下口--内外水仓联巷、三岔门--轨道大巷（到第一中部车场风门前5米）--北翼辅助轨道无极绳机尾-- +780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道--主斜井--主斜井驱动机房内外10m--主斜井胶带机尾及绕道上口风门处。  
八、机电部：

2.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓。

九、防冲队：

防冲队钻机施工地点前后30米。