**12月6日月度（上半月）隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘专业**

**排查路线：1305 工作面、 1303机巷**

**检查人员：陈兴邦、方大生、杜成忠、陈兴邦**

**检查问题：**

1、1305风巷巷道内有20米积水且有水煤；（安装工区）

2、1305工作面从55-32架滑道的轨道没有加道夹板，需要加补；(安装工区)

3、1305工作面滑道顶头(32架)轨道翘，支架上不去，需要调整；（安装工区）

4、1305工作面111架前支护单体三用阀正对人行道；（安装工区）

5、1305风巷超前垛式支架从外数第17架、42架环境卫生差；（安装工区）

6、1303机巷迎头防片帮网使用效果差；（掘进部）

7、1303机巷迎头瓦斯探头吊挂不符合要求；（掘进部）

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：赵振中、 郝虎、余虎、李晨、龙二鹏、张磊、杜成祖、黄敦生**

**检查问题：**

**1、**1304机巷眼口皮带基础坑护栏封闭不严；（掘进部）

2．1302机联巷基础坑无护栏及警示标示；（掘进部）

3、1302机巷口（斜巷下口）一堆矸石未清理；（掘进部）

4、1302机巷165-167#瓦斯管路处顶板坠兜，金属网炸开；（采煤部）

5、1302风巷J7#孔（探水孔）施工处无水仓；（防冲队）

6、1302机巷23#风水管路处无极绳主压绳轮坏；（安装工区）

**排查路线：980系统**

**排查人员：刘新、苗现华、王晓彬、张乾龙、徐晓晨、陈成**

**排查问题**

**一、980回风大巷**

1、980回风大巷迎头全煤段欠浆**；**（掘进部）

2、980回风大巷轨道铺设接头处不规范；（掘进部）

3、980回风大巷部分巷道成型较差；（掘进部）

1、980轨道大巷迎头临时轨道铺设轨枕不符合要求；（掘进部）

1、980皮带机机巷材料牌板管理不规范，锚杆、钢筋网、锚索托盘数量与牌板不相符，缺少钢带牌板，锚索6.2米和4.5米两种未分开放置；（掘进部）

2、980皮带机机巷7#电缆三通存在两个责任牌板且内容不一致；（掘进部）

3、980皮带机巷132#风筒对面本安型四通接线盒喇叭口锈蚀；（通防部）

4、980皮带机巷本安二通无责任牌；（防冲办）

4、980皮带机巷迎头皮带机86#、89#、90#、92#-97#、99#、100#、103#-105#H架三连托胀销均为一个；（掘进部）

5、980皮带机大巷迎头锚索孔淋水成线，应增加锚固剂养护时间；（掘进部）

**排查专业：机电**

**检查路线：1305工作面 1303机巷 1307组装硐室**

**检查人员：王庆亮 姚国强 祝杰 王虎 郭志飞 刘听磊 李从远**

**检查问题：**

1、1307组装硐室道叉缺少操作装置，组装硐室内一盏巷道灯不亮；（安装工区）

2、1305风巷四叉门处绞车旁道岔左右错茬超标，道夹板螺栓松动；（安装工区）

3、1305风巷风水管路21#管路处吊挂电缆钢丝绳下坠；（安装工区）

4、1305风巷口水泵开关（ZX62-185）开关向后倾倒；（安装工区）

5、1305风巷钻场内25KW绞车开关放置在风水管路上，放置不稳；（安装工区）

6、1305迎头绞车开关（12-16）放置在风水管路里侧，开关侧盖不能够正常开启，不便维修；（安装工区）

7、1305机联巷注浆机开关（ZX8-29）未上架；（通防部）

8、1303机巷馈电开关配电点处设备责任人不统一；（掘进部）

**排查路线：980回风大巷 980辅助运输大巷 980皮带机大巷**

**检查人员:李洋 吴飞 孟庆玉 蒋大超**

**检查问题:**

1、980皮带机巷迎头一部皮带机头配电点接地螺栓锈蚀；（掘进部）

2、980辅助运输大巷ZBZ2-10综保，侧盖干燥剂失去作用；（综掘部）

3、980辅助运输大巷张紧绞车开关QJZ-80侧盖防爆面油脏；（综掘部）

4、980回风大巷第6部皮带机头配电点绞车开关QJZ-120侧盖防爆面缺油；（掘进部）

**排查路线 1302工作面**

**检查人员 杨周 李红进 张明光 曹吉武 刘显玉**

**检查问题**

1、1302机巷口风门处照明灯灭一盏；(安装工区)

2、1302机巷无极绳张紧力保护装置设置不正确，不便于试验，移变低压侧局部接地极螺丝生锈；(安装工区)

3、1302机巷老二部机头处照明综保小喇叭口密封圈被挤压变形；(安装工区)

4、1302机巷258#风水管路处顶板滴水至电缆上；(安装工区)

5、1302机巷24#、40#、80#风水管路处无极绳压绳轮损坏；(安装工区)

6、1302机巷钻机开关（ZX-62-267#）表面卫生较差，开关负荷线（电缆）用铁丝吊挂；（防冲队）

7、1302风巷钻机开关（ZX62-266#）处电缆吊挂较乱，电缆表面卫生差；（防冲队）

**排查专业：防冲**

**检查路线：980系统**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1、980回风大巷限员管理站无压风自救及电话，现场无人管理；（掘进部）

2、980回风大巷迎头物料乱，未采取固定措施；（掘进部）

3、980回风大巷防冲队钻机供电开关固定措施不牢固，需重新打地锚固定；(防冲队)

**检查路线：1305工作面 1303机巷检查问题：**

**检查人员 闫龙**

**检查问题**

**1**、1305风巷口内20米处煤柱帮一堆管路未固定；（安装工区）

2、1303机巷掘进部早班人员未在限员管理站登记；（掘进部）

**检查路线：980系统**

**检查人员：刘文武**

**检查问题**

1、980辅助运输大巷未悬挂12月份地质预报；（综掘部）

2、980带式输送机大巷迎头多处锚索淋滴水，需对淋水进行引流；（掘进部）.

**地面**

**排查专业；地面综合检查**

**排查路线；地面各生产车间**

**检查人；王庆亮 井向阳 王阳 张军 杨宗年 刘长玉 陆道州 刘令富 张琨 张写 李凡**

**检查问题：**

1. 地面翻车机房、推车机板块多处不完好；（运输部）
2. 地面翻车机房加工车间缺少灭火器材；（运输部）
3. 地面通风机房配电室，2#通风机正转控制柜，出线孔未封堵；（机电部）
4. 地面黄泥灌浆站灭火器检验日期过期；（通防部）

5、综采设备库门北侧有一处三连托辊码放歪斜；（机电部）