12月20 日东风井复工复产检查问题统计

1. 井下照明综保没有试验记录；
2. 局扇分流器摆动，使用铁丝保护，不符合规定，需重新保护，地面部分风筒未逢环必挂；
3. 井口CH4及CO传感器未放入出风罩里侧，监控系统通讯中断，调度室无法观察，无传感器标校记录；
4. 灯房充电矿灯只有9盏，入井人员不到10人，备用量不够，存在矿灯跨班使用情况；
5. 井口把钩工、信号工无交接班记录；
6. 主绞车松绳保护不合理，制动闸未编号管理，闸间隙制动缺少检查记录；
7. 压风机房风道未封堵；
8. 压风机房接线缺少3颗螺丝；
9. 井架接地电阻值较大；
10. 主提钢丝绳检修记录填写不规范；
11. 新工人贯彻考试试卷未批改；