**12月20日月度（下半月）隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘**

**排查路线：1305工作面、1303机风巷、**

**检查人员：纵峰 李连刚 赵振中 刘新 赵超 王晓彬 鹿鑫 赵文涛 张志刚 刘长玉 徐晓晨 张磊**

**检查问题：**

1、柴油机硐室斜巷变坡点大地滚坏；（安装工区）

2、1305风巷车场平板车销子不配套；（安装工区）

3、1305风巷17#单元式支架处单体码放乱，距轨道安全距离不足；（安装工区）

4、1303机巷迎头顶板一排锚索未张拉，43排；（掘进部）

5、1303机巷迎头喷雾一道不能覆盖全断面；（掘进部）

6、1305机巷内积水较多需处理；（掘进部）

7、1303机巷缺少捕尘网；（掘进部）

8、1303风巷内巷道变形严重，巷道口需设安全栅栏；（掘进部）

**排查路线：980系统**

**检查人员：陈兴邦 赵先坤 曹应理**

**检查人员：**

1、980回风巷帮部滞后14排；（掘进部）

2、980皮带机巷迎头两节道有两处道夹板缺平垫皮和弹簧垫地；（掘进部）

3、980辅助运输巷迎头两节道夹板两处缺螺丝；（综掘部）

**排查路线：1302机巷 工作面 风巷**

**检查人员：林浩 龙二鹏 杨树林 化亮**

**检查问题：**

1、1302机巷措施巷上口处瓜子皮杂物多；（安装工区）

2、1302机巷措施巷上口向里处单体2根卸液无压；（安装工区）

3、1302机巷1800米处回液管接头处漏水；（安装工区）

4、1302工作面机尾积水0.2×3×2米；（综掘部）

**排查专业：防治水**

**排查路线：1303机巷**

**检查人员：马飞**

**检查问题：**

1、1303机巷J2退后3m处有一处低洼，水不能自流；（掘进部）

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：周宇**

**检查问题：**

1、1302风巷皮带机编号43#处中108号抽水管路跑水；（综掘部）

2、1302风巷躲避硐室上下无极绳大绳磨抽水管路，磨烂；（综掘部）

3、1302风巷水仓、水泵没有挂牌管理；（综掘部）

**排查路线：980回风大巷 980皮带机大巷 980六联巷 980辅运大巷**

**检查人员：陶福雨**

**检查问题：**

1、980带式输送机大巷六联巷上口顶板锚索淋水，需引流；（掘进部）

**排查路线：980回风大巷**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

1、980回风大巷左帮腰线多处缺失，需补划；（掘进部）

2、980回风大巷后路风水管路编号有缺漏，需重喷；（掘进部）

**排查专业：防冲**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：王树友**

**检查问题：**

1、1302机巷皮带架的H架，托辊码放乱，未捆绑固定；（采煤部）

2、1302风巷钻机队施工原始记录填写不规范；（防冲队）

**排查路线：980回风大巷**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1、980回风大巷限员管理站压风自救有水无风，需时刻保持完好；（掘进部）

2、980回风大巷迎头退后约50m处工具箱、小单体固定不合格，锚杆托盘未采取固定措施；（掘进部）

3、980回风大巷帮部，自救卸压孔落后约45m,不符合规定，联系防冲队，配合做好卸压施工；（掘进部）

4、980回风大巷帮部，自救卸压孔落后约45m,不符合规定，联系掘进部，配合做好卸压施工；（防冲队）

5、980回风大巷五联巷上口只有避火灾指示牌，缺避冲击地压指示牌；（掘进部）

**查路线：1303机巷、1305风巷**

**检查人员：闫龙**

**检查问题：**

1、1303机巷皮带机头旁管缝锚杆上架未固定存放；（掘进部）

2、1303机巷防冲队钻杆未固定存放；（防冲队）

**排查专业：机电**

**排查路线：980系统**

**检查人员：赵超 李泽新 蒋大超 刘显玉**

**检查问题：**

1、980皮带机巷第四部皮带机尾上皮带压下皮带除煤器；（掘进部）

2、980皮带机巷7#400A三通面盖 螺丝生锈；（掘进部）

3、980皮带机巷149#风筒处直流稳压电源箱闲置喇叭口抗圈生锈；（掘进部）

4、980皮带机巷迎头喷浆机开关（8-16）电缆缺指示牌，电缆带电盘圈，200A三通防爆盖面卫生差，接地线有毛刺；（掘进部）

5、980皮带机巷迎头综掘机电缆线落地15米；（掘进部）

6、980皮带辅助运输巷一部电滚筒皮带温度传感器离驱动滚筒大于50mm，馈电开关（2×18-72）辅助接地线小喇叭口密封圈被挤压变形；（综掘部）

**排查专业：机运**

**排查路线：1302备用面 机风两巷**

**检查人员：杨树林 常晓旭 刘永强**

**检查问题：**

1、1302风巷带电高压电缆落地；（采煤部）

2、1302机巷沿途电缆吊挂不标准，送电前整改完毕；（采煤部）

3、1302机巷水管编号s79-s82段压绳轮不起作用；（采煤部）

4、1302机巷现风筒编号51.52、风水管路s143.s145处轨道道接头间隙超标，S146处道接头错茬超标；（安装工区）

5、1302机巷风水管路S140处主绳压绳轮坏；（安装工区）

6、1302机巷沿途绳道两侧杂物有磨绳现象；（安装工区）

7、1302机巷瓦斯管路314处液压管路漏液；（采煤部）

8、1302风巷（zx62-49.130605 3）电磁启动管带电无责任牌；（综掘部）

9、1302风巷GS105管路处主压绳轮坏；（综掘部）

10、1302机巷两台37W增压泵开关未上架，无责任牌，局部接地未敷设；（采煤部）

**排查路线：1305工作面 1303机风巷**

**检查人员：刘听磊 郭志飞 李红进 祝杰 李德伟**

**检查问题:**

1、1303机巷车场道岔缺少螺栓；（掘进部）

2、1305风巷四岔门以里2节轨道间隙超标；（安装工区）

3、1305风巷移变配电点处，KBSGZY-1000KVW移变低压侧整定值内外不符；（安装工区）

4、1305风巷切眼处闲置1根25mm电缆需回收；（安装工区）

5、北翼皮带机尾张紧装置开关整定值为120A偏大；（运输部）

**排查专业：一通三防**

**排查路线：980回风大巷**

**检查人员：陈兴邦 吴卫星 刘文武 王坤**

**检查问题：**

1、980回风大巷迎头压风自救装置无风；（掘进部）

2、980回风大巷迎头全断面喷雾无水；（掘进部）

3、980回风大巷钻机施工处线路吊挂乱，风水管路吊挂不齐；（掘进部）

4、1302机风联巷约80m注浆、注氮，管路未延接到位；（采煤部）

**排查路线：1302机巷 1302备用面 1302风巷**

**检查人员：黄敦生**

**检查问题：**

1、1302机巷隔爆水袋第三组拆除未安装，第二组隔爆水袋1-10排12-18排脱钩缺水；（安装工区）

2、1302机巷无压风自救，喷雾防尘网不完好；（安装工区）

3、1302风巷6#、9#、11#、12#钻场风筒未上架管理；（综掘部）

4、1304机巷封闭墙前杂物多需清理；（综掘部）

5、1302风巷小眼口消防器材沙箱內杂物多，少铲子1个，灭火器1个，无消防桶；（掘进部）

6、1302机巷口存放油脂处灭火器年检合格证已过期；（安装工区）

7、1302机联巷移变处消防器材灭火器无年检合格证，泵站油脂存放处无消防器材；（采煤部）

8、1302机巷风筒乱扔乱放，具体位置为抽放管路编号25、161、277、287、297、304、306、312、335#，临时避难硐室有1节；（安装工区）

9、1302风巷无极绳机头风门墙之间杂物多需清理；（安装工区）

**地面**

**排查路线：办公楼、机修车间、龙门吊、设备库**

**检查人员：崔永明、朱远辉、陈兴邦、吴凯峰、王阳、张鹍、刘令富、张箫、杨周、李凡、杨正杰**

**检查问题：**

1. 地面轨道封闭区护栏被综采社设备库西侧保温管挤压严重；（运输部）
2. 综采设备库西南侧有一堆电缆钩码放乱；（机电部）
3. 龙门吊区域内浮尘大；（安装工区）

**排查路线：110KV变电所、压风机房、选煤厂、主井、副井、地面轨道、翻矸机房**

**检查人员：杨少智、杨周、王庆亮**

**检查问题：**

1. 翻矸机房交接班记录本12月19日无接班人签字；（运输部）
2. 翻矸机操作室，地面有油污；（运输部）
3. 地面5#道岔缺连接丝杆，一边不动作；（运输部）
4. 地面翻矸机房水泥库门口道岔积水多，易结冰；（运输部）