2022年1月份井下环境卫生区域划分

根据公司2022年1月份采掘生产计划，对1月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

1. 采煤部：

1.1302工作面—2#回风联巷—980回风巷变坡点至980回风巷三联巷处。

2.1307机巷组装硐室--780胶带机巷—1305机巷处。

二、掘进部：

一队: 980回风大巷--980回风大巷三联巷---矸石仓上口。

二队:  980带式输送机大巷--二采区集中运输巷。

三队: 1303机巷及一采区第二中部车场。

四队: 1303风巷---总回风巷处，1305机联巷---780主皮带机尾处。

五队: 二采区集中运输巷---三联巷---矸石仓上口。

六队: 980水平辅助运输大巷及四、五号联巷到三联巷。

三、修护部：

一队：1307回风联巷1305风巷---柴油机维修硐室，及1305高抽联巷其他施工前后30米。

二队：北翼辅助运输大巷、北翼回风大巷及其他施工地点前后30米处。

三队：1305风巷及联巷、1307风巷回风联巷及其他施工地点前后30米处。

四、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m--注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口--北翼总回--1307回风巷挡风墙处--北翼总回上口变坡点处。

五、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道--环形车场--清理斜巷上下口--内外水仓联巷、三岔门--轨道大巷（到第一中部车场风门前5米）--北翼辅助轨道无极绳机尾-- +780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道--主斜井--主斜井驱动机房内外10m--主斜井胶带机尾及绕道上口风门处。  
六、机电部：

2.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓。

七、防冲队：

防冲队钻机施工地点前后30米。