**元月17日月度（下半月）隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘专业**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：朱远辉、谭翔、杜成忠、王阳**

**检查问题：**

1、1302风巷第15#单体卸载，机巷第130#单体卸载；（采煤部）

2、1302风巷第53#单元支架漏液；（采煤部）

3、1302工作面机尾隅角处有积水；（采煤部）

4、1302机巷风门内有杂物；（采煤部）

5、1302机巷破碎机处注浆管路用软管连接，需更换铁管；（采煤部）

排查路线：980系统

检查人：刘新、时光、杜成祖、张乾龙、陈兴邦、吕朝命、杨学成

检查问题：

1、980回风大巷176#、178#、181-183#风筒处，肩窝风筒处、电缆后喷浆不实，需补喷；（掘进部）

2、980回风大巷迎头皮带机机尾架磨滚筒；（掘进部）

3、980回风大巷综掘机护栏不合格；（掘进部）

4、980回风大巷临时支护管子乱；（掘进部）

5、980回风大巷迎头顶板漏水；（掘进部）

6、980辅助运输巷迎头轨道错茬；（掘进部）

7、980辅助运输巷巷道拱部成型差，不符合设计要求；（掘进部）

8、980辅助运输巷综掘机护栏不合格；（掘进部）

9、二采区集中运输巷材料距离距轨道边不足400mm；（掘进部）

10、二采区集中运输巷挖掘机挖斗用铁丝代替卡子；（掘进部）

检查路线：1305工作面、1303机巷、1303风巷

检查人员：王庆亮、刘长玉、殷秀才、吴发财、巨文超、方大生、曹应理

检查问题：

1. 柴油机硐室处有钢丝绳一盘，不需要更换就转走；（修护部）
2. 1305风巷瓦斯管路需要转走；（通防部）
3. 1305机联巷2道临时风门不完好；（通防部）
4. 1303机巷迎头255-6#锚杆外露超700mm，需补打；（掘进部）
5. 1303机巷11-3#锚索断，需补打；（掘进部）
6. 1303机巷57、58、59#锚索拉力不够；（掘进部）
7. 北翼皮带机大巷122#管路处皮带下积货多；（掘进部）
8. 1303机巷激光找不到迎头；（掘进部）
9. 1303风巷缺顶板离层仪；（掘进部）
10. 1305风巷排水管、皮带机杠杆、运输机尾底托、煤机挑高千斤顶、200软管堆放乱，需转走；（采煤部）

**排查专业：防治水**

**排查路线：1302工作面、机巷、风巷、980皮带机巷**

**检查人员：单景新、张贵忠、陶福雨**

**检查问题：**

1、1302风巷2#、3#水仓开关编号与水泵编号不对应；（采煤部）

2、1302风巷下隅角有积水；（采煤部）

3、1302机巷3#水仓水泵软管打折；（采煤部）

4、980带式输送机大巷6联巷向里多处锚索淋水，需引流；（掘进部）

**排查专业：防冲专业**

**检查路线：1302风巷 、 1302机巷**

**检查人员：王树友、涂小龙**

**检查问题：**

1、1302风巷施工底板孔的钻机稳固不合格，压车柱倾斜；（防冲队）

2、1302风巷限员管理站，压风自救系统无维护记录；（采煤部）

**检查路线：980带式输送机大巷**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1、980带式输送机大巷17#传感器5m范围内堆放有杂物，需挪移杂物；（掘进部）

2、980带式输送机大巷限员管理站和管理人员位置不当；（掘进部）

3、980带式输送机大巷帮部卸压孔未施工；（防冲队）

**排查专业：通防专业**

**检查路线：1305风、机巷 、1303风、 机巷 、980带式输送机大巷、二采区集中运输巷**

**检查人员：吴义春、孔祥盛**

**检查问题：**

1、1305风巷封闭墙喷浆处未洒水养护；（修护部）

2、1305高抽巷联巷风门已打开，未拆除；（通防部）

3、1305机巷封闭段喷浆不到位；（修护部）

4、1303机巷第22#风筒有一破洞；（掘进部）

5、980带式输送机大巷迎头捕尘网超距；（掘进部）

**排查专业：机电、运输专业**

**检查路线：1305工作面 1303风巷 1303机巷**

**检查人员 :王庆亮、尹成强 、吴发财、姚国强、祝杰、吴飞**

**检查问题:**

1、780大巷柴油机硐室和1305风巷斜坡上口打点硐室内环境卫生差；（修护部）

2、1303风巷局扇双联开关左侧局扇电缆落地；（掘进部）

3、1303风联巷斜坡处绞车三联保险档因底板来压，保险档基础变形，保险档安装角度不符合要求，第二道保险档处托绳轮过低，不起作用；（掘进部）

4、1303风巷斜坡上口气动道岔装置不起作用，漏气；（掘进部）

5、1303风巷第一部皮带段轨道阴阳，高低不平；（掘进部）

6、1303机巷配电点处，供电系统图照明综保型号与实际不相符；（掘进部）

**检查路线：1305机巷口、 780皮带机巷、北翼皮带机尾**

**检查人员 :王庆亮、尹成强 、吴发财、姚国强、祝杰、吴飞、王彬、常晓旭**

**检查问题:**

1、1303风巷漏斗下方电铃无声、无光；（掘进部）

2、1303风巷漏斗下口水窝排水泵不上水，水池积水多；（掘进部）

3、780皮带机巷里侧下皮带跑偏，里口积煤埋底皮带，机头段底皮带向人行道侧跑偏，驱动组处上皮带向人行道侧跑偏；（掘进部）

4、780皮带机巷风水管121#处风软管接头漏风，118#风水管路处水沟槽内淤煤堵塞，114#管路处下托辊脱落;（掘进部）

5、780机巷掘进部皮带机头架倾斜，机头支撑架歪斜，底部固定不牢，上端无固定；（掘进部）

1. 北翼胶带机尾护栏最后一块（液压站箱）处捆扎不牢固；（运输部）

**检查路线：980回风巷、980辅助运输巷**

**检查人：李德伟、张明光、史朝龙**

**检查问题：**

1、980回风巷迎头皮带机缓冲托辊三处需要更换；（掘进部）

2、980回风巷迎头喷浆机电源线外皮一处损坏；（掘进部）

3、980回风巷钻机开关外壳漆皮脱落（ZX62-273）（防冲队）

4、980回风巷180#-210#皮带机H架倾斜，皮带布毛缠绕托辊；（掘进部）

5、980辅助运输巷迎头皮带机缓冲托辊有两处脱落；（掘进部）

6、980辅助运输巷迎头皮带机皮带跑偏（30#H至迎头段）；（掘进部）

**检查路线：980集中运输**

**检查人：杨周、李瑞强、徐晓晨、常洋洋、何元庆、郝越岭**

**检查问题：**

1、980皮带机巷第3部皮带机185#H架处急停拉线绳锈蚀断丝，222#H处巷道灯灭；（掘进部）

1. 二采区集中运输巷刮板机落煤点托辊安装不规范，刮板机过桥变形，巷道修复机挖斗千斤顶铰接联板脱落，综掘机临时支护连接销防窜装置不规范；（掘进部）
2. 980皮带机巷第4部皮带机驱动滚筒异常；（掘进部）

**检查路线：1302机巷、1302风巷**

**检查人：刘听磊、邵红斌、蔡明明、蒋大超**

**检查问题：**

1、1302风巷20#、28#水管子处无极绳钢丝绳磨底板；（采煤部）

2、1302风巷88#风水管路处轨道道接头间隙两处超标；（采煤部）

3、1302风巷89#风水管路处二个压绳轮不起作用；（采煤部）

4、1302风巷1#水仓处上方四小线子乱；（采煤部）

5、1302风巷一根光纤吊挂不规范；（采煤部）

6、1302风巷172#瓦斯管路处轨道阴阳，钢丝绳磨底板；（采煤部）

7、1302机巷转载机头电源箱编号01螺丝漏丝大于3丝；（采煤部）

8、1302风巷无极绳机头变坡点处和机尾处磨绳，机尾越位保护安装不牢固；（采煤部）

9、1302机巷194#风水管路处两处轨道间隙超标；（采煤部）

10、1302机巷158#-178#风水管路处巷道变坡较大，皮带机需要采取防护措施；（采煤部）

11、1302机巷2#水仓处两台馈电主、辅接地极安装在一起，不符合规范；（采煤部）

12、1302机巷动力电缆未上钩吊挂，距离风水管路不足300mm；（采煤部）

地面

**排查路线：选煤厂厂房**

**排查人：孟量地**

1、101皮带机尾一字清扫器长；（选煤厂）

2、3104筛子旁边冲地阀漏水；（选煤厂）

**排查路线：办公楼 、机修车间 、龙门吊、设备车间、联建楼、公寓楼**

**检查人：陈兴邦、郭邢浩、刘令富、吴凯峰、朱远辉、张琨、吴凯峰**

**检查问题：**

1、3#公寓楼后，箱变有三处未上锁；（机电部）

2、翻罐笼东北侧杂物堆放乱；（运输部）

排查路线：东风井

检查人：王庆亮、吴义春、丁子丰、陈奇奇、高松、杨少智、王玉矿、谢辉

检查问题：

1. 传感器未定期调校；
2. 井筒内作业人员需携带便携仪、多参仪方可作业；
3. 地面油脂库缺少消防器材；
4. 地面低压配电柜基础孔未封堵严实；
5. 主提绞车电气保护试验记录填写不规范；