**2月1日复工复产专项隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：一通三防**

**排查路线：980回风大巷 980辅助巷**

**检查人员：杨眷 孟凡振**

**检查问题：**

1、980回风大巷铺尘网粉尘大，影响回风；（掘进一部）

2、980辅助巷压风自救无风无水；（掘进一部）

3、980辅助巷20号风筒接头漏风及迎头一条风筒未上架；（掘进一部）

4、980辅助巷、胶带巷、回风巷（从3联巷到5联巷粉尘）；（掘进一部）

**排查路线：1303机巷**

**检查人：吴义春**

**检查问题：**

1、1303机巷22#风筒处与皮带接触摩擦；（掘进二部）

2、1303机巷废旧液压油桶未及时转走；（钻探事业部）

3、1303机巷隔爆水袋距迎头190m,需及时增设；（掘进二部）

4、1303风巷隔爆水袋需加快安装；（掘进二部）

**排查路线：980带式运输大巷**

**检查人：王坤 何磊**

**检查问题：**

1、980带式运输大巷迎头压风自救无风；（掘进一部）

2、980带式运输大巷迎头断面喷雾无水；（掘进一部）

3、980带式运输大巷后路六联巷处铺尘网有破洞；（掘进一部）

4、980水平5#联巷消防桶变形且有杂物；（掘进一部）

**排查专业：机电专业**

**排查路线：1302机风巷**

**检查人：王彬 姚国强**

**检查问题：**

1、1302风巷EF-60管路处400A3通无铭牌；（采煤部）

2、1302风巷水泵开关QJZ-200（ZX62-313）和QJZ-120(12-08)摆放倾斜；（采煤部）

3、1302风巷GF-162管路处打钻过后帮部设备和电缆表面泥浆未清理；（钻探事业部）

4、1302工作面93#、77#、50#支架处未使用巷道支架灯；（采煤部）

5、1302机巷gf-138管路处照明灯不发光；（采煤部）

**检查路线：1303机、风巷**

**检查人员：田晓旭 刘听磊 陈涛**

**检查问题：**

1、1303机巷80皮带机H架编号31、32、33、34、35处上皮带跑偏；（掘进二区）

2、1303风巷80皮带机H架编号3.4.5.6.7号处底皮带跑偏；（掘进二区）

3、1303风巷80皮带机、机尾固定链条太松，未紧固；（掘进二区）

4、1303风巷综掘机上存放杂物；（掘进二区）

5、1303机巷迎头四小线吊挂乱；（掘进二区）

1. 北翼皮带机尾一个消防桶锈蚀严重；（掘进二部）
2. 北翼皮带机尾横梁上一个风水管路卡子需回收；（运输部）
3. 1303机巷中煤矿建钻机队开关需甩火；（掘进二部）

**检查路线：二采区集中运输巷 980皮带机巷**

**检查人员：周勇 李从远 杨建朋 蔡鸣鸣 何磊**

**检查问题：**

1、980运输透点矸子太多影响车辆运行；（掘进一部）

2、980运输巷综掘机电缆没有盘好；（掘进一部）

1. 集运巷40T链板机双按没上板，皮带机尾防护罩没固定；（掘进一部）
2. 集中运输巷开关与轨道之间距离不够300mm；（掘进一部）
3. 980皮带机巷配电点电路图没及时更新；（掘进一部）
4. 980皮带机巷1250移变EX19-55低压侧责任牌用手写；（掘进一部）
5. 980皮带5#联巷灭火器不合格；（掘进一部）
6. 980皮带机四部190-198架需卧底；（掘进一部）

**排查路线：980回风巷 辅助运输巷**

**检查人：王庆亮 李洋 高文博 李海军**

**检查问题：**

1、980回风巷上口变坡点、保险档、横档短不符合要求，上口绞车，钩头保险绳，卡设不符合要求；（掘进一部）

2、980回风巷115#风筒下方皮带机过桥未固定；（掘进一部）

3、980回风巷135#风筒处照明灯闪烁；（掘进一部）

4、980回风巷皮带机H架编号模糊不清；（掘进一部）

5、980回风巷160#风筒处气动道岔控制箱无责任牌；（掘进一部）

6、980回风巷168#风筒下方皮带上托辊脱落；（掘进一部）

7、980回风巷迎头皮带机尾承载梁缓冲托辊有三组损坏；（掘进一部）

8、980辅助运输巷迎头皮带机头，跑偏装置安装角度大；（掘进一部）

9、980辅助运输巷张紧绞车钢丝绳断丝需更换；（掘进一部）

**排查专业：防冲专业**

**检查路线：1303机、风巷**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1、1303机巷21#H架对面16# 微震传感器附近5M杂物需挪送，迎头设备、物料乱未固定；(掘进二部）

2、1303机巷帮部和底板卸压孔滞后超过规定，最靠近迎头的帮部卸压孔未接孔口牌；（钻探事业部）

**排查专业：采掘专业**

**检查路线: 1302工作面**

**检查人员 :林浩 陈辉 涂肖龙 孔祥盛 杜成忠**

**检查问题:**

1、1302风巷风筒100#处排水管路接头漏水；（采煤部）、

2、1302风巷12#钻场有一根单体卸液；（采煤部）

3、1302风巷2#钻场锚索未捆扎；（采煤部）

4、1302风巷第306节抽采管路处压风自救装置无风无水；（采煤部）

5、1302机巷第189节风水管路处隔爆水袋第10排有一个脱钩且水量不足；（采煤部）

**排查路线：1303机巷 1303风巷**

**检查人：华海洋 张磊 朱远辉 殷秀才 方大生**

**检查问题：**

1、1303机巷口气动道岔操作安装位置不便操作，未编号管理；（掘进二部）

2、1303机巷车场6#供风管接头跑风；（掘进二部）

3、1303机风巷道内重大安全风险管控清单未更换，且内容与实际不符；（掘进二部）

4、1303机巷皮带机尾护罩未固定；（掘进二部）

5、1303机巷激光电源三通使用细铁丝吊挂；（掘进二部）

6、1303机巷综掘机机载支护（右侧）销子变形；（掘进二部）

7、780皮带运输斜巷控皮带皮机尾张紧电机开关电缆距皮带近；（掘进二部）

8、1305机巷提料巷保险档(下口）基础变形严重；（掘进二部）

9、1303风巷单轨吊梁弯曲不平直；（掘进二部）

10、1303风巷电缆小线吊挂使用铁丝强度不够，风巷口电缆小线吊挂乱；（掘进二部）

**检查路线：980回风巷 980辅助运输巷**

**检查人员：赵阳 王庆亮 李海军 李洋**

**检查问题：**

1、980回风大巷综掘机上有未使用完的油脂桶等杂物；（掘进一部）

2、980回风大巷捕尘网上岩尘原及时清理，以免影响通风；（掘进一部）

3、980辅助运输巷213#风巷前后10m底板积水，查明原因及时排除；（掘进一部）

4、980辅助运输巷、980回风巷都把辅助运输皮带列入重大风险管理，与招贤矿年度风险辨识报告不符合；（掘进一部）