2022年2月份井下环境卫生区域划分

根据公司2022年2月份采掘生产计划，对2月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

1. 采煤部：

1.1302工作面—2#回风联巷至总回处—980回风巷变坡点至980回风巷三联巷处—1302机巷风门向980回风巷里80米处。

二、掘进一部：

一队: 980回风大巷--980回风大巷三联巷向外80米处—三联巷与胶带机巷交叉口，北翼回风大巷卧底处及皮带机前后30米处。

二队:  980带式输送机大巷—二采区集中运输巷。

三队: 二采区集中运输巷—980带式输送机大巷—矸石仓及二联巷。

四队: 980水平辅助运输大巷及五号联巷—980辅助运输巷与二采区集中运输巷交叉口向里30米。

三、掘进二部：

一队: 1303风巷—总回风巷处，1305高抽联巷与780胶带机巷交叉口—1305机巷及联巷—780主皮带机尾处。

二队: 第二中部车场—1303机巷—小眼下口前后30米。

四、修护部：

一队：1307机巷及机巷组装硐室—1305高抽联巷与780胶带机巷交叉口—1305高抽联巷—780辅助运输联巷交叉口—1307机风联巷—总回巷挡风墙处。北翼辅助运输大巷修护段其他施工前后30米。

二队：北翼辅助运输大巷修护段及其他施工地点前后30米处。

三队：1302工作面注浆处及其他施工地点前后30米处。

五、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m—注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口—北翼总回--1307回风巷挡风墙处—北翼总回上口变坡点处。

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道—环形车场—清理斜巷上下口—内外水仓联巷、三岔门—轨道大巷（到第一中部车场风门前5米）—北翼辅助轨道无极绳机尾— +780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道—主斜井—主斜井驱动机房内外10m—主斜井胶带机尾及绕道上口风门处，北翼辅助轨道无极绳机尾—二采区集中运输巷与980辅助运输交叉口向外30米。
七、机电部：

2.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓。

八、钻探事业部：

钻探事业部钻机施工地点前后30米，780钻机施工地点前后50米。

九、中矿建设千米钻机：

千米钻机施工地点前后30米。