掘进一部综掘机二运专项检查问题汇总

**一、+980m集中运输巷**

**检查人员：尹成强、巨文超、李洋、蒋大超、崔东**

**检查时间：2月17日**

**检查问题：**

1.+980m集中运输巷二运与掘进机连接长销轴为自制加工，无销轴止退装置；

2.+980m集中运输巷二运连接销轴无开口销，用铁丝代替；

3.+980m集中运输巷机载临时支护转动部连接螺栓不匹配；

4.+980m集中运输巷综掘机动力部漏油。

**二、+980m带式输送机大巷**

**检查人员：尹成强、巨文超、李洋、吴飞、崔东**

**蒋大超**

**检查时间：2月17日**

**检查问题：**

1.+980m带式输送机大巷迎头二运机头第二节，穿心销子缺开口销，第三节直托辊少一个；

2.+980m带式输送机大巷二运机尾直托辊安装位置不当，机尾第二节上托辊一头脱落，二运皮带跑偏；右侧二运机架上管线吊挂乱；

3.+980m带式输送机大巷二运皮带机尾连接通轴防窜定位板缺螺丝，不起作用；

4.+980m带式输送机大巷综掘机机头右侧机载支护止脱板不符合规定；

5.+980m带式输送机大巷二运龙门架螺丝松动，承载梁滑靴连杆变形；

6.+980m带式输送机大巷110#风筒处至机头皮带机跑偏；

7.+980m带式输送机大巷临时支护附图与实际不符；

8.+980m带式输送机大巷170#风筒下方有积水，顶板淋水；

9.+980m回风大巷移变高压侧缺手把；

10.+980m五号联巷与皮带机巷处皮带底托辊与金属网紧贴；

11.+980m带式输送机大巷二运电缆吊挂钢丝绳使用锚杆钎子撬紧钢丝绳，需更换为花篮螺丝张紧。

**三、+980m回风大巷**

**检查人员：谭翔、李恒、何磊、刘永强**

**检查时间：2月17日**

**检查问题：**

1.+980m回风大巷综掘机二运龙门架皮带底托辊未挂在卡槽上；

2.+980m回风大巷第五节龙门架销轴使用螺丝杆代替；

3.+980m回风大巷综掘机护板缺少两颗紧固螺丝；

4.+980m回风大巷多处销轴开口销使用铁丝代替；

5.+980m回风大巷二运龙门架电缆与风水管路交叉，部分风水管路用铁丝吊挂；

6.+980m回风大巷二运电缆跑道架弯曲，固定螺丝松动；

7.+980m回风大巷二运没有检修巡查记录。

**四、+980m辅助运输大巷**

**检查人员：谭翔、李恒、何磊、刘永强**

**检查时间：2月17日**

**检查问题：**

1.+980m辅助运输大巷第六节龙门架销轴使用螺丝杆代替；

2.+980m辅助运输大巷多处销轴开口销使用铁丝代替；

3.+980m辅助运输大巷龙门架上托辊没有使用专用托辊（不匹配）；

4.+980m辅助运输大巷切割机负荷线未固定与升降杆来回摩擦；

5.+980m辅助运输大巷第一节底皮带抗跑偏轮掉，磨皮带；

6.+980m辅助运输大巷二运滚筒接线盒处漏油，查出原因。