掘进二部综掘机专项安全检查问题汇总

**一、1303机巷**

**检查人员：孙康、尹成强、刘长玉、蒋大超、姚国强**

**王虎**

**检查问题：2月18日**

**检查问题：**

1.1303机巷一部皮带机55#H架处安装的皮带过桥行人不便通行；

2.1303机巷一部皮带机尾综掘机承载梁连接处有两处钢销用螺栓代替，螺栓过细，且未用螺帽缝合，多处承载梁连接处用锚杆丝和锚杆螺帽代替；

3.1303机巷综掘机二运架连接处的钢销，使用螺栓代替，螺帽未加固至满扣；

4.1303机巷电动挖机铲斗处，缺两个端头销（两个端头销用螺栓代替）。

**二、1303风巷**

**检查人员：孙康、尹成强、刘长玉、蒋大超、姚国强**

**王虎**

**检查问题：2月18日**

**检查问题：**

1.1303风巷综掘机和气动单轨吊检修记录放置距离远，不便现场检查；

2.1303风巷二部皮带机头堆煤保护失效，无皮带各项保护责任牌板；

3.1303风巷二部皮带温度保护探头距驱动滚筒高于15mm；

4.1303风巷二部皮带15-20#H架处底皮带距底板间距小；

5.1303风巷二部皮带机尾加压泵下方皮带架缺2个缓冲托辊；

6.1303风巷综掘机二运第四节架处，开口销需更换；

7.1303风巷综掘机一运下方挡煤板固定螺丝松动；

8.1303风巷综掘机机载支护两处用铁丝代替开口销；

9.1303风巷综掘机二运承载梁两处缝合使处，用钢销过细，不符合规定；

10.1303风巷综掘机电控箱处电源线一处用铁丝捆扎吊挂。