**国 家 矿 山 安 全 监 察**

**现 场 检 查 笔 录**

被检查单位： 陕西金源招贤矿业有限公司

检查时间: 2022年3月3日至4日

检查地点（路线）: 地面：地面资料室、东风井建设项目 井下：1302采煤工作面，1303风巷掘进工作面，1303机巷掘进工作面

采矿许可证:C6100002017111110145305安全生产许可证:（陕）MK安许证字〔106005〕

统一社会信用代码:

检查人（签名）:

记录人（签名）: 陪同检查人员:

检查情况:2022年3月3日至4日，国家矿山安全监察局陕西局的煤矿安全监察员陈平定、冯武林、张震、张定、冯超辉、张凡，按照《国家矿山安全监察局陕西局关于开展“两会”期间安全生产督导工作的通知》和《国家矿山安全监察局陕西局关于印发<开展煤矿采掘接续专项监察工作方案>的通知》文件要求，并结合月度的煤矿安全监察执法计划，联合宝鸡市应急管理局孙建新、麟游县应急管理局海建军，对陕西金源招贤矿业有限公司进行检查，检查前制定了检查方案。依据执法程序当场向被检查单位出示了执法证件，表明身份，向其告知了检查内容和依法享有的权利、义务。检查时矿井处于正常生产状态。   
 发现违法违规行为如下：   
 1.矿井东翼回风立井在用的空气压风缩机未按规定进行检测检验（中煤三十六处）。   
 2.2021年11月30日国家矿山安全监察局陕西局要求矿井立即对井下传感器报警问题进行整改，2022年2月22日煤矿北翼回风大巷甲烷传感器进行断电测试时，在未进入调校状态下进行充气标校，造成传感器产生报警。（通防部）   
 3.矿井为冲击地压矿井，1303回风巷掘进工作面冲击地压危险区域内个别锚杆机、支护网带、网片等工具、杂物未按防冲规定要求进行捆绑固定；（掘进二部）1302采煤工作面机巷部分设备未按要求捆绑。（采煤部）   
 4.1303回风巷掘进工作面防冲卸压钻机在斜坡段未按安全技术措施规定采取防跑防滑防倒安全措施，停机时未用“十字枕木”将钻机卡稳，枕木间未采用耙钉钯牢，未采用钢丝绳或倒链拉紧。（掘进二部）   
 5.1303回风巷掘进工作面有多根锚杆外露长度超过规程规定的最大值50mm、三根锚索外露长度超过规定的最大250mm，支护参数不符合作业规程规定；1303回风巷回风掘进工作面联巷有15米顶板破碎，有5根单体液压支柱未接顶。（掘进二部）   
 6.矿井未及时修改基础数据平台上内容，数据平台中的采掘工作面与实际不符。（安监部）   
 7.矿井安全生产专项整治三年行动问题隐患清单中共有各类隐患问题50项，其中多条隐患可现场整改或短期内整改，如“1305风巷3#、18#单元支架穿心销断”、“1302机巷102、124、139#风管处无极绳托绳轮损坏”。（安监部）   
 8.1303回风巷掘进工作面巷道内有一处高冒区采用导风帘导风，未按作业规程规定采用不燃性材料进行充填处理。（掘进二部）   
 9.1305机巷提料斜巷局部巷道帮鼓严重。（技术部）   
 10.《1302工作面设计》与《1302工作面回采作业规程》对工作面的支护形式要求不一致。1302工作面回顺超前加强支护《作业规程》规定单元支架100架，实际使用67架，未按作业规程要求支护。（采煤部）

被检查单位负责人意见: 签名: 日期: