**煤矿安全监管行政执法文书**

**现场检查记录**

被检查单位： 陕西金源招贤矿业有限公司

检查时间: 2022年3月2日至4日

采矿许可证证号:C6100002017111110145305有效期：2029年10月29日

安全生产许可证证号:（陕）MK安许证字〔106005〕有效期：2022年10月17日

统一社会信用代码： 91610000563797375R

主要负责人： 赵高升 联系电话： 0917-7962598

检查地点（路线）: 地面：调度室 井下：1302工作面、1303回风掘进工作面

检查人（签名）:

记录人（签名）: 陪同检查人员:

检查情况:2022年3月2日至3月4日，宝鸡市应急管理局按照监管执法计划对陕西金源招贤矿业有限公司进行检查，检查前制定了检查方案。依据执法程序当场向被检查单位出示了执法证件，表明身份，向其告知了检查内容和依法享有的权利、义务。检查时矿井处于正常生产煤矿状态。   
 发现违法违规行为如下：   
 1.矿井年度瓦斯防治规划和实施计划中无瓦斯防治费用提取及使用内容。（通防部）   
 2.1303风巷掘进工作面巷道拐弯未使用拐弯处风筒。（掘进二部）   
 3.1303机、风巷隔爆水棚不能覆盖巷道全断面。（掘进二部）   
 4.1303风巷巷道两侧部分锚杆扭矩不够，部分护表钢带未贴紧岩帮。（掘进二部）   
 5.1303风巷皮带一处接头损坏，部分皮带撕损严重，带宽小于600mm。（掘进二部）   
 6.1305机联巷运料斜巷下车场信号硐室堆放有杂物。（钻探事业部）   
 7.1303风巷局部底煤留设厚度超过0.5-1.5m的作业规程的规定。（掘进二部）   
 8.1303风巷巷道底板卸压措施中卸压钻孔参数没有依据煤层物理力学性质、开采布置、冲击危险性评价结果等具体条件综合确定。（防冲办公室）   
 9.1302工作面风排瓦斯部分时段超过5m3/min。（通防部）   
 10.主井下口架空乘人车把钩工早班交接班记录没有填写接班人。（运输部）   
 11.1302工作面机巷ps114排水管前后巷道信号线与动力线吊挂在一起。（采煤部）   
 12.1302工作面机巷1号水仓处前后梭车与巷道右帮电缆、水管安全距离只有15cm，不符合《煤矿安全规程》的要求。（采煤部）   
 13.1302工作面梭车驾驶室无防护装置。（采煤部）   
 14.1302工作面机巷600m-800m段顶板离层仪观测日期仍为2022年2月14日。（采煤部）   
 15.1302工作面风巷4号钻场在强冲区域内，钻机操作台等设备未采取捆绑固定措施。（钻探事业部）   
 16.1302工作面作业规程避灾路线图中缺少1302机联巷避灾路线指示标志。（采煤部）

被检查单位意见: 单位负责人签名: 日期: 2022年03月03日