**3月8日月度（上半月）隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘**

**排查路线：东风井井筒机工业广场**

**检查人员：尹成强 杜成祖 毛玉虹 胡海列 刘传玉**

**检查问题：**

1. 井下水未及时排出，积水多；（中煤三十六处）
2. 井下口打点工不熟悉操作规程；（中煤三十六处）
3. 油脂库废油、好油未分开存放、无制度牌板、无警示标语；（中煤三十六处）
4. 工广积尘多，未及时洒水；（中煤三十六处）
5. 临时变电所西边、北边护坡有裂缝、加强巡查、警戒；（中煤三十六处）
6. 需根据提升钢丝绳检测的破断拉力总和验算提人、混合提升、提物状态下的安全点系数；（中煤三十六处）
7. 钢丝绳检查中，记录中无钢丝绳型号和悬挂日期；（中煤三十六处）
8. 绞车房无干部上岗制度；（中煤三十六处）
9. 3.0m绞车3月8日检修结束后未进行保护试验；（中煤三十六处）