**3月19日下半月及顶板、运输专项检查问题汇总**

**排查专业：采掘**

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：王晓彬、曹卫、方大生、张焕杰**

**检查问题：**

1、1303机巷4#钻场第6#单体泄液；（掘进二部）

2、1303机巷8#顶板离层仪安装位置错误；（掘进二部）

3、1303机巷迎头压风管连接处未进行二次连接；（掘进二部）

4、1303机巷锚索张拉机2台千斤顶无防脱链，1台锚索张拉机不能使用，锚杆拉拔机2台缺少垫圈，1台漏油不能使用；（掘进二部）

5、1303风巷锚杆张拉机1台油嘴坏，锚索张拉机1台漏油；（掘进二部）

6、北翼皮带巷121#管路处，巷道下沉，影响供水安全；（运输部）

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：林浩、李晨、杜成忠**

**检查问题：**

1、1302工作面风巷95#皮带H架处顶板网烂（300\*600mm）；（采煤部）

2、1302工作面风巷12#水管处锚索断，锚盘未取下；（采煤部）

3、1302工作面风巷37#、38#排水管处，锚索断，此段需挑棚；（采煤部）

**排查路线：980皮带机巷、二采区集中运输巷**

**排查人员：刘新、杜成祖、陈奇奇**

**排查问题：**

1、980皮带机巷皮带机托辊上缠绕麻绳，需及时处理；（掘进一部）

2、980皮带机巷后路喷浆时，应急广播、监控探头要保护，及时清理；（掘进一部）

3、980皮带机巷二部皮带机H倾斜；（掘进一部）

4、二采区集中运输巷迎头60米未喷浆；（掘进一部）

5、二采区集中运输巷巷道成型差；（掘进一部）

6、二采区集中运输巷联巷处皮带机上管子乱；（掘进一部）

**排查专业：防治水**

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

1、1303机巷排水管延接滞后（距迎头76m），需及时进行连接，不得滞后于风水管路；（掘进二部）

**排查专业：防冲**

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：吴卫星、**

**检查问题：**

1、1303机巷48#风筒处强冲击危险区域内放置的管路、物料需及时挪移；（掘进二部）

**检查路线：1302工作面**

**检查人员：闫龙**

**检查问题：**

1、1302风巷48#、20#、44#单元支架间距大于3米；（采煤部）

2、1302机巷无极绳机尾处备用水泵未固定；（采煤部）

**排查专业：机电**

**检查路线：1302机巷、1302风巷**

**检查人员：黄威、刘听磊、尹成强、姚国强、张明光、蔡鸣鸣**

**检查问题：**

1、1302机巷15#H架对面400A三通上盖和缝合螺栓表面掉漆生锈；（采煤部）

2、1302机巷皮带机头张紧电机电源线落地未吊挂；（采煤部）

3、1302机巷1#水仓KBZ-400馈电开关即将掉落,开关架需固定；（采煤部）

4、1302机巷460#H架处25KW慢绞开关放置不稳；（采煤部）

5、1302机巷5#钻场处钻机开关小喇叭口内堵板抗圈生锈，闲置钻机电源线落地未吊挂；（钻探事业部）

6、1302风巷1#水仓处400A三通表面锈蚀；（采煤部）

7、1302风巷两道风门处1个四小线穿墙管未封堵；（采煤部）

8、1302风巷80#风筒处1盏巷道灯不亮；（采煤部）

9、1302风巷下口钻机处四小线与动力电缆交叉；（钻探事业部）

10、1302风巷第一部皮带100#H架上托辊坏；（采煤部）

11、1302风巷168#H-175#H架下皮带磨H架；（采煤部）

12、1302风巷第二部80皮带机头齿箱螺丝长（共3个）；（采煤部）

13、1302风巷皮带机51H处防跑偏抗轮不转圈；（采煤部）

14、1302风巷皮带机73H、75H架下三连托坏；（采煤部）

15、1302风巷190H架处钻杆架磨皮带；（钻探事业部）

16、1302风巷备用水泵牌板填写不清；（采煤部）

**检查路线：980回风巷 980辅助运输巷**

**检查人员：刘永强 李德伟 李国蛟**

**检查问题：**

1、980回风巷照明综保局部与辅助接地极间距不足5米；（掘进一部）

2、980回风巷迎头皮带机222H架处底托辊缺少一个；（掘进一部）

3、980回风巷Z×18-21闲置馈电开关表面喷浆未防护，有浆皮；（掘进一部）

4、980回风巷迎头喷浆机电机喇叭口螺丝规格不统一，除尘电机喇叭口螺丝锈蚀；（掘进一部）

5、980回风巷迎头专用架处三台电气设备未加局部接地；（掘进一部）

6、980辅助运输巷迎头摄像头铁丝吊挂；（掘进一部）

7、980辅助运输巷迎头喷浆机三联按钮生锈弹不上来；（掘进一部）

8、980辅助运输巷迎头皮带机保护装置牌板内容填写较乱，不规范；（掘进一部）

**检查路线：980皮带机巷 二采区集中巷**

**检查人员：王彬 曹吉武 何元庆 蒋大超**

**检查问题：**

1、980皮带机巷第四部皮带机齿箱底部漏油；（掘进一部）

2、980皮带机巷照明综保ZM-44，防爆面有水气，局部接地极缺责任牌；（掘进一部）

3、二采区集运巷第一部皮带机头处灭火器缺喷管；（掘进一部）

4、980五联巷皮带机电机弹垫弹性弱，需更换；（掘进一部）

5、980皮带机巷所有电气设备卫生差；（掘进一部）

6、二采区集中巷喷浆机无防尘罩（巷口处的喷浆机）；（掘进一部）

7、二采区集中巷皮带机检修记录不规范；（掘进一部）

8、980皮带机巷矸石仓处配电图纸需更换；（掘进一部）

**检查路线：1303风巷 1303机巷**

**检查人员：张磊 陈涛 王虎 李洋 祝杰 李泽新 汪明亮**

**检查问题：**

1、1305风巷提料斜巷下口打点硐室两帮浆皮开裂，气动道岔操作箱漏风，提料斜巷上口打点硐室气动道岔操作箱漏风；（掘进二部）

2、1305风巷眼口电滚筒开关QJZ-80侧盖防爆面脏；（掘进二部）

3、1305风巷二部皮带机头配电点张紧绞车开关QJZ-80侧盖隔爆面卫生差，腔内卫生差；（掘进二部）

4、1305风巷提料斜巷上下口保险档未挂牌管理；（掘进二部）

5、1305风巷提料斜巷上口绞车使用记录2月19日至今未填写；（掘进二部）

6、1303机巷皮带机H（100-107#）托辊上有毛线缠绕；（掘进二部）

7、1303机巷迎头皮带机尾点铃有声无光；（掘进二部）

8、1303机巷迎头皮带机尾生根地锚螺丝未破帽；（掘进二部）

9、1303机巷迎头第一节风水管路用铁丝吊挂；（掘进二部）

10、1303机巷第52#风筒对面小线子吊挂乱；（掘进二部）

11、1303机巷钻机外壳使用铁丝捆扎；（钻探事业部）

**排查专业：一通三防**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：孟凡振**

**检查问题：**

1、1302风巷二部皮带机消防沙箱沙量不足；（采煤部）

2、1302风巷压风自救一组无风；（采煤部）

**排查路线：二采区集中运输巷、980皮带机巷**

**检查人员：王坤、吕朝命**

**检查问题：**

1、980皮带机巷迎头第一道喷雾两个喷嘴不出水；（掘进一部）

1. 二采区集中运输巷通风系统图牌板不正确；（掘进一部）

**排查路线：二采区集中运输巷 980皮带机运输大巷**

**排查人员：王坤 吕朝命**

**检查问题：**

1、980皮带机巷迎头第一道喷雾有两个喷嘴不出水；

**排查专业：运输专项检查**

**排查路线：780系统、1303机巷、1303风巷**

**检查人员：张焕杰、王利森**

**检查问题：**

1. 北翼轨道下口16#道岔处，修护注浆用水桶距轨道不足500mm，需挪移；（修护部）
2. 1303风巷三岔门处道岔无编号，道接头间距28mm，需加道塞；（掘进二部）
3. 1303风巷皮带机H架编号混乱（9-13#段处），底三联托辊少涨销，用铁丝捆扎；（掘进二部）
4. 1303风巷皮带机试验记录封面不规范，无法体现所对应的皮带；（掘进二部）

**排查路线：980辅助运输大巷**

**检查人员：黄冲、刘长玉、李林**

**检查问题：**

1、980辅助运输大巷11-13#H架处轨道缺道夹板；（掘进一部）

1. 980辅助运输大巷55#H架处轨道高低错茬12mm；（掘进一部）
2. 980辅助运输大巷120#、72#H架处道接头间隙10mm；（掘进一部）
3. 980辅助运输大巷239#风筒处三连托辊机架变形；（掘进一部）
4. 980辅助运输大巷237#风筒处接线三通未固定；（掘进一部）
5. 980辅助运输大巷74#、75#H架基础不牢（用矸石垫）；（掘进一部）
6. 980辅助运输大巷皮带机尾搭接处滚筒需清理；（掘进一部）

**排查路线：980皮带机巷 二采区集中运输巷**

**排查人员：王彬 何元庆 曹吉武 蒋大超**

**检查问题：**

1、980皮带机巷第三部皮带机尾卸载点有两个缓冲托辊架变形，无托辊，机尾处胶带磨机架，两处缓冲托辊断开，一处掉落在下皮带上；（掘进一部）

2、980皮带机巷第四部皮带机多处卡扣磨勋断裂超标，带扣处皮带烂；（掘进一部）

3、980皮带机巷第四部皮带机106#H架处拉线急停钢丝绳断；（掘进一部）

4、980皮带机巷第四部皮带机交接班记录3月6日只有检查巡查内容，无接班、交接班人员签名；（掘进一部）

5、980皮带机巷第三部皮带机206-215#H处下胶带向里侧跑偏，磨机架，第45-90#H撒货多，下带面有积煤，第75-87#H处下皮带跑偏；（掘进一部）

6、980皮带机巷第二部皮带机尾有两处缓冲架变形，弯曲，不起作用，机尾过桥腿固定不牢，一端悬空；（掘进一部）

7、980皮带机巷第二部皮带机300#H处上托断；（掘进一部）

8、980矸石仓上口第一部皮带机尾处供电系统图未及时更新；（掘进一部）

1. 二采区集中运输巷第一部皮带机检修记录3月3日、4日无检修日期，检修时间与检修日期填写混乱；（掘进一部）
2. 二采区集中运输巷3月11日无电气检修记录内容（综掘机检修记录、机械液压设备检修记录）；（掘进一部)

**排查路线：1303风巷、1303机巷**

**检查人员：张磊、陈涛、李泽新、李洋、祝杰、汪明亮、王虎**

**检查问题：**

1、1305提料巷2#风水管路处轨道道夹板缺2颗螺栓（无眼）；（掘进二部）

2、1305提料巷轨道5块枕木腐烂；（掘进二部）

3、1305提料巷上口两股轨道间间距320mm；（掘进二部）

4、1303风联巷油脂存放处道岔合不严，操作箱不方便操作；（掘进二部）

5、1303风巷单轨吊限位装置距轨道末端不足1米（0.2米）；（掘进二部）

6、1303风巷限员站以外，左边皮带，右边码放材料，单轨吊运行无安全空间；（掘进二部）

**排查路线：1302风巷、1302机巷**

**检查人员：尹成强、刘听磊、邵红斌、张明光、蔡鸣鸣**

**检查问题：**

1、1302风巷无极绳绞车机头机械限位与电气闭锁距离不足2米；（采煤部）

2、1302机巷无极绳绞车机头机械限位与电气闭锁距离不足2米；（采煤部）

3、1302机风巷气动单轨吊无设计，无轨道起吊点，检查记录；（采煤部）

4、1302风巷无极绳绞车无安装选型设计；（采煤部）

5、1302工作面机风巷气动单轨吊末端未按规定装设阻车装置；（采煤部）

6、1302工作面机风巷单元支架范围内气动单轨吊运行空间不足；（采煤部）

7、1302风巷二部皮带机堆煤保护不牢，晃动，皮带机保护装置牌板不规范，用手写；（采煤部）

8、1302风巷206-219#瓦斯管路处，二部皮带上方通过空间不足，距风筒近；（采煤部）

9、1302风巷风门处无极绳钢丝绳磨底板，钢丝绳表面锈蚀；（采煤部）

10、1302工作面无极绳、气动单轨吊、皮带机现场悬挂的管理牌板不齐全，按集团公司和矿管理规定补齐；（采煤部）

11、1302机风巷皮带接头未编号，无皮带接头检查记录；（采煤部）

12、1302风巷无极绳63、64、165#号水管处主压绳轮开口间隙超过规定；（采煤部）

13、1302风巷292-296#H处底板底鼓，单轨吊梁高度距底板过低；（采煤部）

14、1302机巷第426#H处无过桥，皮带机里帮硐室内有照明综保，进出不方便；（采煤部）

**顶板专项安全隐患排查**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：杜成忠**

**检查问题：**

1、1302风巷2#顶板离层仪深孔130mm，该区域需打挑棚加固，并重新补打安装离层仪；（采煤部）

2、1302风巷78#H架处顶板浅部离层，需补打安装离层仪；（采煤部）

3、1302风巷95#H架靠硐室处，顶板金属网开裂；（采煤部）

4、1302风巷9#离层仪变化量未修改；（采煤部）

5、1302风巷F26点前后底鼓变形量大，需进行卧底；（采煤部）

**排查路线：980辅助运输巷**

**检查人员：黄冲、赵阳、刘长玉、李林、吕朝命**

**检查问题：**

1、980辅助运输巷621排锚杆角度过大；

2、980辅助运输巷皮带机尾缓冲架6#损坏；

3、980辅助运输巷迎头612、613、614排第9根锚杆未贴岩面；

4、980辅助运输巷迎头锚杆排数未编号标识；

**东风井**

**检查人员：华海洋 鲁绪旺 尹成强 邢立召 李强 孟凡振**

**检查问题：**

1. 吊盘模板悬吊钢丝绳安全系数计算错误；
2. 连接装置检测机构不具备监测资值；
3. 生活区变压器栅栏高度不够，距变压器较近；
4. 井下水没有经过处理直接排到河道，东风井环评要求井下水不能外排，井下排出的水需要三级沉淀后用于绿化，日常降尘洒水，卫生局冲水等全部用掉（东风井项目部）；
5. 废油脂没有记录，没有合格的存放地点，没有第三方的处理合同；（三十六处）
6. 目前风井周边护坡不符合水保要求，需要及时施工边坡治理工程；（土建）
7. 过卷保护不起作用；（2.5米绞车）；

**地面检查**

**排查路线：联建楼 供应 设备库 机修车间 南平台 选煤厂 主副井上口**

**检查人员：陈兴邦 朱远辉 李红进 李大才 王阳 张磊 杨忠峰 张红伟 李红进**

**检查问题：**

1. 翻矸笼加工车间乙炔瓶压力表损坏；（运输部）
2. 地面皮带机天桥西南侧风包跑风；（运输部）

3、副井1#车房行车竖梯缺少“禁止攀爬”警示牌；（机电部）

1. 地面环形车场2#道岔操作箱无风；（运输部）
2. 地面环形车场3#道岔气缸浸泡在水中；（运输部）
3. 选煤厂735皮带拉线开关穿心管破损，需更换；（选煤厂）
4. 选煤厂3731皮带机尾缺“小心碰头”警示牌；（选煤厂）