**4月25日重大灾害风险排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘**

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：陈兴邦、方大生**

**检查问题：**

1、1303机巷迎头防片帮锚杆间距2.1m,连接稀；（掘进二部）

2、1303机巷左帮665-2-3#、657-3#锚杆头缠绕不规范；（掘进二部）

**排查路线：980皮带机巷、980辅助运输巷**

**排查人员：赵阳、朱远辉、涂肖龙**

**排查问题：**

1、980辅助运输巷迎头退后15米处锚杆均未捆扎；（掘进一部）

2、980辅助运输巷沿途风筒积尘厚；（掘进一部）

3、980辅助运输巷迎头煤巷施工，尽快安装隔爆水袋；（掘进一部）

**排查路线：980回风大巷、二采区集中运输巷**

**排查人员：黄冲、闫龙、何磊**

**排查问题：**

1、980回风大巷674-2#锚索检测预紧力到150时，拉出不合格，需补打；（掘进一部）

2、980回风大巷第四部皮带机尾滚筒处噎货；（掘进一部）

1. 二采区集运巷抽查9-4#锚索时，预紧力不达标，拉出（补打）；（掘进一部）
2. 二采区集中运输巷链板机头生根点少一处；（掘进一部）

**排查专业：防治水**

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：马飞**

**检查问题：**

1、1303机巷450排锚杆处积水长度20米未排，风泵损坏；（掘进二部）

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：单景新、王树友**

**检查问题：**

1、1302风巷70#DN350排水管接头处漏水；（采煤部）

2、1302工作面机尾处108排水管未与排水泵连接，且排水管路不能延接至后部车机尾最低处；（采煤部）

3、1302工作面10#-17#支架煤壁片帮，裂隙发育，需超前管理；（采煤部）

4、1302机巷2#水仓变形严重；（采煤部）

5、1302风巷措施巷往里皮带侧的排水管路仅用钢丝绳绑在皮带架上，捆绑不牢固，未打锚杆生根固定；（采煤部）

6、1302风巷6#钻场处，煤粉袋码放超高，不符合规定；（钻探事业部）

7、1302机巷限员管理显示牌，显示不全，不具备报警功能；（采煤部）

**排查路线：980辅助运输巷、980皮带机大巷、二采区集中运输巷**

**检查人员：刘文武、闫龙**

**检查问题：**

1、980辅助运输大巷未按照规定探查全煤厚，且迎头探查煤厚工具准备不齐，需整改；（掘进一部）；

2、980辅助运输大巷迎头物探允许进尺牌板未及时更新，记录至4月24日早班，2个小班未更新进尺情况；（掘进一部）

1. 二采区集中运输巷迎头物料风水管路未采取固定措施；（掘进一部）
2. 二采区集中运输巷联巷未采取卸压措施；（掘进一部）

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1. 1303机巷后路卧底处帮部管路固定不合格；（掘进二部）；

2、1303风巷41#压风管路处备用喷浆机放置在强冲击危险区，坡度大且固定不合格，需外移15m，移出强冲击危险区平巷段固定；（掘进二部）

3、1303工作面两巷卸压措施不符合规定及设计要求，帮部和底板卸压孔滞后超过规定，迎头方案不符合设计；(掘进二部)

**排查专业：一通三防**

**排查路线：1303风巷、1303机巷**

**检查人员：孔祥盛**

**检查问题：**

1、1303机巷46#风筒处补丁开胶漏风较多；（掘进二部）

2、1303机巷迎头瓦斯便携仪电量耗尽，未及时更换；（掘进二部）

3、1303风巷部分管线上积尘未清理；（掘进二部）

**排查路线：1302风巷**

**检查人员：陈成**

**检查问题：**

1、1302风巷6#钻场压风自救风管漏风，水管连接阀未使用U型卡连接；（钻探事业部）

**排查路线：980皮带机大巷、980辅助运输大巷**

**检查人员：鹿鑫**

**检查问题：**

1、980皮带机大巷现场图牌板中通风系统、监控系统图与实际不一致，需更新；（掘进一部）

2、980皮带机大巷迎头风筒传感器上堆积浆皮较多，喷浆后及时清理；（掘进一部）

3、980皮带机大巷191#、192#、194#、195#风筒编号不清晰；（掘进一部）

4、980辅助运输巷内喷雾控制阀在皮带机里侧，需调道行人侧；（掘进一部）

5、980辅助运输巷缺少隔爆水袋；（掘进一部）

6、980辅助运输巷现场图牌板中通风系统、监控系统图与实际不一致，需更新；（掘进一部）