**4月份通防安全生产标准化评分**

**一、通风系统（得分96）**

1. 风井上口防爆盖开启用钢丝绳锈蚀。（-2）

2. 北翼带式输送机巷下口有一处小于5米的巷道断面小于设计断面的4/5。（-2）

**二、局部通风（得分97.5）**

1. 1303风巷

（1）1303风巷风筒在1305机巷段被支架挤压变形、风筒吊挂不平直、风筒存在老化问题；（-1.5）

（2）1303风巷7#风筒拐死弯；（-1）

2.+980m水平辅助运输巷

（1）+980m水平辅助运输巷54#风筒粘补处开胶漏风；（-0.5）

（2）+980m水平辅助运输巷125#风筒一处破口；（-0.5）

**三、通风设施（得分90.5）**

1.密闭

（1）1305机巷密闭墙

①1305机巷密闭墙前栅栏设置不合格；（-1）

②1305机巷密闭墙在用管路未采取绝缘措施；（-1）

（2）1304高位巷密闭墙

①1304高位巷密闭墙前一处漏顶；（-1）

②1304高位巷密闭墙前有淤泥；（-1）

（3）1304机巷密闭墙

①1304机巷密闭墙前栅栏变形；（-1）

②1304机巷密闭墙前有杂物；（-1）

2.风门风窗

（1）+780m水平临时配电点风门

①+780m水平临时配电点风门底鼓严重，不能完全打开；（-5）

②+780m水平临时配电点风门一处电缆孔未封堵；（-5）

（2）1307风联巷风门

①1307风联巷风门门框包边衬垫脱落；（-5）

**四、瓦斯管理（得分100）**

**五、突出防治（不涉及）**

**六、瓦斯抽采得分（得分98）**

（1）1302风巷279#、251#DN300瓦斯抽采管路有积水；（-2）

**七、安全监控得分（得分96）**

（1）安全监控系统联网上传记录未打印归档，单独建立台账；(-1)

（2）中心站维护测试记录中避雷装置测试未标明具体日期；(-1)

（3）+980m辅助运输巷粉尘传感器受巷道喷浆影响，传感器表面卫生差；(-2)

**八、防灭火（得分96）**

（1）1302风巷1#钻机灭火器无年检合格证；（-2）

（2）1302风巷2#回风联巷消防沙箱未填写巡查日期；（-2）

**九、粉尘防治（得分97）**

（1）1303风巷、机巷隔爆水袋因巷道来压变形，水袋安装不平整；（-1）

（2）+980水平回风巷、+980水平辅助运输巷、+980水平带式输送机巷、二采区集中运输巷、1303机巷、1303风巷和1302工作面巷道内净化喷雾供水管路连接普遍采用“一拖二”或“一拖三”的形式供水，造成喷雾水压小，雾化效果差；（-2）

**十、爆破管理与基础工作得分（得分97）**

（1）通风工作季度总结不完整；（-3）

**定级分90.5分**

检查人：鹿 鑫、王 坤、张智慧、王鑫达、陈 成

王 阳、孟凡振、何 龙、朱 涛、闫东朋

打分人：谭 翔

打分监督人：鹿 鑫