**6月2日月度（上半月）隐患排查问题汇总**

**井下**

**排查专业：采掘专业**

**排查路线：980回风大巷**

**检查人员：吴义春 杜成祖 王利森 张祥申**

**检查问题：**

**1.980回风大巷迎头锚杆排号未编号；（掘进一部）**

**2.980回风大巷迎头退后右帮多根锚杆失效，需补打；（掘进一部）**

**3.980回风大巷迎头有积水；（掘进一部）**

**4.980回风大巷迎头锚索滞后8米，需及时跟进；（掘进一部）**

**排查路线：1302工作面 1302机巷、风巷**

**检查人员：林浩 刘长玉 魏德矿 巨文超**

**检查问题：**

**1.1302风巷16#、27#单元支架操作手柄埋入底板，支架钻底；（采煤部）**

**2.1302机巷25#单元支架立柱固定抱箍未固定、未缝合螺栓；（采煤部）**

**排查路线：980皮带机巷、980辅助运输巷**

**排查人员：赵阳 时光 丁子丰 陈兴邦 李德伟 张乾龙**

**排查问题**

**1.980皮带机巷与六联巷四岔门处一部皮带机有3个H架未编号；（掘进一部）**

**2.980皮带机巷175-176#风筒处轨道阴阳；（掘进一部）**

**3.980皮带机巷213-228#风筒处巷道未喷浆，限时6月15日前整改完成；（掘进一部）**

**4.980皮带机巷迎头综掘机截齿底座磨损较多，磨损的截齿要及时更换，炮头泥岩及时清理；（掘进一部）**

**5.980辅助运输巷1007排梯子梁吊斜600mm；（掘进一部）**

**6.980辅助运输巷五图牌板外亚克力面板丢失，支护图未及时更新，仍为煤巷段支护图；（掘进一部）**

**7.980辅助运输巷6#联巷未安装照明；（掘进一部）**

**8.980辅助运输巷迎头摄像仪环境卫生差、未清理；（掘进一部）**

**9.980皮带机巷迎头摄像仪、广播环境卫生差，未清理；（掘进一部）**

**排查专业：防治水**

**排查路线：1303机巷、风巷**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

**1.1303机巷75#排水管接头处跑水，需更换；（掘进二部）**

**2.1303机巷迎头物探允许进尺牌板填写日期为5月24日，未及时更新；（掘进二部）**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：周宇**

**检查问题：**

**1.1302风巷措施巷处DN350PE管路接头漏水；（采煤部）**

**2.1302风巷超前支架段，水泵进水口被煤渣掩埋；（采煤部）**

**3.1302风巷超前支架段备用水泵未挂牌管理；（采煤部）**

**排查专业：防冲**

**排查路线：1303机风巷**

**检查人员：涂肖龙**

**检查问题：**

**1.1303机、风巷迎头未悬挂防冲允许进尺牌板；（掘进二部）**

**2.1303风巷钻机压车柱未带帽支撑；（钻探事业部）**

**排查路线：1302风巷机巷**

**检查人员：李连刚 吴卫星**

**检查问题：**

**1.1302风巷与1304机巷联巷内链板机开关固定不合格，压风自救需挪至人员工作处；（采煤部）**

**2.1302风巷无极绳机尾处千斤顶运输机溜槽损坏，及时升井维修；（采煤部）**

**排查专业：机电、运输**

**排查路线：1303机巷、1303风巷**

**检查人员：尹成强 闫东朋 李泽新 曹吉武**

**检查问题：**

**1.1303机巷 75#供水管漏水；（掘进二部）**

**2.1303机巷注浆、注氮管路需及时延接到位；（掘进二部）**

**3.1303机巷迎头往外15米处掉顶位置须喷浆处理；（掘进二部）**

**4.1305机巷密闭墙前10米范围内须喷浆；（修护部）**

**5.1303风巷91#H架处须喷浆；（掘进二部）**

**6.780北翼皮带机尾里侧S127#水管处高压电缆需重新吊挂；（运输部）**

**7.780北翼皮带机8-40#开关防爆面脏，8-25#开关额定电流整定大于标识不一致；（掘进二部）**

**8.1303机巷12-26#喷浆机开关防爆面有锈迹（；掘进二部）**

**9.1303机巷中矿建设钻机开关急停按钮不起作用，注浆泵皮带轮护罩损坏，压车柱歪斜；（中矿建设）**

**10.780北翼皮带机积煤太多；（掘进二部）**

**11.中矿建设钻机液压油箱无油箱盖；（中矿建设）**

**12.780北翼皮带机巷S121#水管处缺护栏；（掘进二部）**

**13.1303风巷第二部皮带信号有光无声，机头处电缆起高吊挂，以防过车碰伤电缆；（掘进二部）**

**排查路线：980辅助运输巷、980皮带机大巷**

**检查人员： 黄威 陈涛 方小涛**

**检查问题：**

**1.980第6#联巷皮带机H架歪斜，3处无编号；（掘进一部）**

**2.980皮带机巷迎头皮带机尾缓冲托辊架歪斜；（掘进一部）**

**3.980皮带机巷迎头皮带机尾磨底皮带；（掘进一部）**

**4.980皮带机巷风筒225#下方，皮带机H架无编号，缺三连托辊一个；（掘进一部）**

**5.980辅助运输巷皮带机H架第188#处三连托辊未挂；（掘进一部）**

**检查路线：980回风巷 二采区集中运输巷**

**检查人员：张磊 李林 李洋 汪明亮**

**检查问题：**

**1.980回风大巷第四部皮带机160#H架倾斜；（掘进一部）**

**2.980回风大巷第四部皮带机205#H架对面40A三通外观有锈迹；（掘进一部）**

**3.980回风大巷第五部皮带机头配电点40A三通外观卫生差，喷浆料未清理；（掘进一部）**

**4.980回风大巷油脂桶上方400A四通外观卫生差；（掘进一部）**

**5.980回风大巷喷浆机距离控制开关40米；（掘进一部）**

**6.980回风大巷迎头喷浆机200A三通与五部皮带机头配电点40A三通未做月度防爆性能检查；（掘进一部）**

**7.二采区集中运输巷一部皮带机机尾急停门关闭不严；（掘进一部）**

**8.二采区集中运输巷单轨吊末端阻车装置不足1米；（掘进一部）**

**9.二采区集中运输巷迎头皮带机机头架上无钢板；（掘进一部）**

**10.二采区集中运输巷第四部皮带保护缺少牌板；（掘进一部）**

**检查路线：1302工作面**

**检查人员：杨周 杨树林 刘听磊 蔡鸣鸣**

**检查问题：**

**1.1302风巷无极绳驱动部缺少语言报警信箱，上口停车处钢丝绳磨底板，冷却风扇局部接地线弹簧垫未压平；（采煤部）**

**2.1302风巷第二部皮带52#H架上托辊落架；（采煤部）**

**3.1302风巷56#风水管路处钻机无防倒防滑措施；（钻探事业部）**

**4.1302风巷钻机开关编号ZX62-267闲置喇叭口挡板锈蚀；（钻探事业部）**

**5.1302机巷2台钻机用巷道灯，未按要求将月度防爆性能检查贴纸张贴在内部；（钻探事业部）**

**6.1302机巷191#瓦斯管路处，无极绳梭车距离综采电缆间距小；（采煤部）**

**7.1302机巷无极绳驱动部缺少语音报警信箱；（采煤部）**

**排查专业：一通三防**

**排查路线：780系统 1307 1305机风联巷**

**检查人员：马强 赵超 王晓彬 殷秀才 方大生 蒋永国 王修峰 杨晓宏 周勇 徐晓晨 蒋大超 谭翔**

**检查问题：**

**1.1307机巷封闭墙前60米油桶无消防沙箱；（通防部）**

**2.780皮带机巷抽采管路无管理牌板；（通防部）**

**3.1307风巷风门穿墙管未堵；（通防部）**

**4.1307风巷封闭外40米处瓦斯防灭火检查点，顶板破碎落差大；（通防部）**

**排查路线：980回风巷 二采区集中运输巷**

**检查人员：孟凡振**

**检查问题：**

**1.980回风大巷迎头一条风筒未编号；（掘进一部）**

**2.980回风大巷87#、169#风筒补丁漏风，106#-105#风筒不直；（掘进一部）**

**3.二采区集中运输巷迎头压风自救无风；（掘进一部）**

**4.二采区集中运输巷22#与21#、27#与28#、29#、31#与32#、36#与37#、43#与44#风筒接头处漏风，迎头两节风筒未编号；（掘进一部）**

**排查路线：1302工作面 1302机风巷**

**检查人员：陈成 林浩**

**检查问题：**

**1.1302风巷第210#抽放管路处顶板离层下沉，已联系修护部喷浆至今未处理；（修护部）**

**地面**

**排查路线：地面车间、龙门吊、设备库、选煤厂**

**检查人员：张磊 陈兴邦 常洋洋 杨忠峰 张军 李红进**

**检查问题：**

1. **运输部加工大棚内配电箱缺漏电保护；（运输部）**
2. **高位翻车机房消防器材缺消防铲、消防桶，沙箱內沙量不足，无管理牌板；（运输部）**
3. **高位翻车机房油脂存放处使用电动油抽；（运输部）**
4. **选煤厂主洗车间二楼沙箱內沙量不足，无管理牌板；（选煤厂）**

**5.龙门吊南侧管沟盖板不牢固；(机电部）**

**6.压风机房小门不牢固;(机电部）**