**5月份通防安全生产标准化评分**

**一、通风系统（得分98）**

1. 北翼带式输送机巷下口有一处小于5米的巷道断面小于设计断面的4/5。（-2）

**二、局部通风（得分95.5）**

1. 1303风巷

（1）1303风巷风筒在1305机巷段被支架挤压变形、风筒吊挂不平直、风筒存在老化问题；（-1.5）

（2）1303风巷5#、7#风筒拐死弯；（-2）

（3）1303风巷皮带机磨35#风筒；（-1）

1. 1303机巷

（1）1303机巷32#、43#、69#风筒补丁漏风；（-1.5）

（2）1303机巷综掘机后电缆挤压风筒；（-1）

（3）1303机巷局扇牌板填写有误；（-1）

3.+980m辅助运输大巷

（1）+980m辅助运输大巷167#风筒漏风；（-0.5）

（2）980辅助运输大巷249、250#风筒吊挂不平直；；（-0.5）

**三、通风设施（得分93）**

1.密闭

（1）1305机巷密闭墙

①1305机巷密闭墙前栅栏设置不合格；（-1）

②1305机巷密闭墙前环境卫生差；（-1）

（2）1307高位巷密闭墙

①1307高位巷密闭墙前一处漏顶；（-1）

②1307高位巷密闭墙前有矸石等杂物；（-1）

2.风门风窗

（1）1307风联巷风门

①1307风联巷第一道风门顶板来压，打开困难；（-5）

（2）风井下口风门

①风井下口风门底鼓严重，打开困难；（-5）

**四、瓦斯管理（得分100）**

**五、突出防治（不涉及）**

**六、瓦斯抽采得分（得分97）**

（1）1302风巷279#、251#DN300瓦斯抽采管路有积水；（-2）

（2）1303风巷DN300瓦斯抽采管路有积水；（-1）

**七、安全监控得分（得分97）**

（1）4月份安全检测监控装置使用月报中CO2传感器待修率超过20%；；(-2)

（2）1303风巷现场粉尘传感器悬挂位置不当，距离地板距离小于规定；(-1)

**八、防灭火（得分94）**

（1）黄泥灌浆站沙箱缺管理牌板；（-2）

（2）黄泥灌浆站配电柜处堆放物料，无检修空间；（-2）

（3）980带式输送机巷油脂库有一个灭火器过期；（-2）

**九、粉尘防治（得分91）**

（1）北翼轨道下口修护喷浆斜巷电缆粉尘较多；（-1）

（2）980带式输送机巷皮带机头无喷雾；（-1）

（3）1305机巷出架施工粉尘较大；（-1）

（4）1303机巷第三组隔爆水棚第17排有一只水袋漏水；（-1）

（5）6#联巷皮带机处皮带机头处无喷雾；（-1）

（6）1303风巷第一组隔爆水袋第20排脱钩；（-2）

（7）+980m带式输送机巷（2#联巷与3#联巷之间）管线有积尘。（-2）

**十、爆破管理与基础工作得分（得分100）**

**定级分91分**

检查人：谭 翔、王 坤、张智慧、王鑫达、陈 成、王 阳

孟凡振、何 龙、朱 涛、闫东朋、孔祥盛

打分人：谭 翔

打分监督人：王 坤