**6月10日运输管理专项检查排查**

**井下**

**排查路线：1303机巷 北翼轨道巷 北翼胶带机巷**

**检查人员：赵阳 杨眷 张焕杰 方大生 孔祥盛**

**检查问题：**

780轨道大巷下口车场16#道岔至北轨变坡点巷道底鼓，轨道阴阳变形；（运输部）

北翼轨道斜巷段96#消防水管躲避硐底煤体裸露；（修护部）

北翼轨道第二中部车场与轨道大巷交叉处转弯半径不足，第二车场卧底后轨面距顶板净高不得小于3.2米，否则影响大件运输；（运输部）

北翼轨道二部车场卧底后，轨道必须调直调平；（修护部）

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：杜成祖 杜成忠 李东**

**检查问题：**

1302风巷52#H架处截止阀跑水；（采煤部）

1302风巷42#、56#、97#单体上方工字钢未接实顶板（采煤部）

1302风巷211#瓦斯管处皮带机杠杆脱落；（采煤部）

1302风巷风水管路113#处单元支架进液管漏液；（采煤部）

1302风巷里侧单轨吊使用的拉葫应替换风动葫芦；（采煤部）

1302机巷1#超前支架初撑力不足；（采煤部）

1302机巷抽放管路167#、173#、176#、196#顶板下沉，锚索抵抽放瓦斯管；（采煤部）

1302机巷皮带机417#H架侧轮磨烂，抵压抽放管；（采煤部）

1302机巷7#钻场电缆用铁丝吊挂；（钻探事业部）

**排查路线：980回风巷 980皮带机巷**

**排查人员：刘长玉 时光 刘永强 吴飞 张明光**

**排查问题：**

980皮带机巷迎头皮带机尾罩变形，且机尾不平；（掘进一部）

三号柴油机车撒沙装置黄沙板结，不出沙；（掘进一部）

980回风巷第二部皮带机128#、138#H架缺少底托辊；（掘进一部）

980回风巷迎头承载梁两处缺少缓冲托辊；（掘进一部）

980回风巷5#联巷提料斜巷下口无打点硐室；（掘进一部）

**排查路线：980回风大巷 二采区集中运输联巷**

**排查人员：赵勇 刘传玉 时光**

**排查问题：**

980回风大巷1791#、排1801#排顶部锚索有淋水,两处巷中严重积水,要求将水引入右帮,在右帮挖设临时排水沟；(掘进一部)

980回风大巷与二采区集中运输联巷避灾路线图一样，要求重新编画，要有针对性；（掘进一部）

二采区集中运输联巷下山施工排水系统，不完善，管路未接齐；（掘进一部）

**排查路线：1302工作面**

**检查人员： 周宇**

**检查问题：**

1302风巷供水管路39#球阀跑水；（采煤部）

1302风巷2#水仓2-4#水泵未测试排量，不合格；（采煤部）

1302风巷超前支架段300³/h水泵进水口被煤渣掩埋；(采煤部)

1302风巷隅角没有备用泵；(采煤部)

**排查路线：980辅助运输巷、980皮带机巷**

**检查人员：张智慧 刘传玉**

**检查问题：**

980辅助运输大巷252#风筒处大的隔爆牌板需要回收；（通防部）

980辅助运输大巷现场通风、避灾图与实际不一致，二采区集中运输巷局扇位置错误；（掘进一部）

980辅助运输大巷现场施工断面图与实际不一致，仍为煤巷断面图；（掘进一部）

980辅助运输大巷255#-259#风筒处，露煤地点未喷浆；（掘进一部）

980皮带机巷现场通风避灾图与实际不一致，二采区集中运输巷联巷局扇位置错误；（掘进一部）

980皮带机巷一运喷雾有一个喷雾头堵塞，不出水；（掘进一部）

980皮带机巷迎头压风自救装置距离迎头大于40米，需挪移；（掘进一部）

980辅助运输巷、980皮带机巷综掘机外喷雾堵塞，不出水；（掘进一部）

**排查路线：1302工作面 1302机巷风巷**

**检查人员：张磊 黄威 姚国强 李林 邵红斌 李东**

**检查问题：**

1302风巷无极绳机头处越位保护与机械阻车装置距离1.3米，规定2-4米；（采煤部）

1302风巷无极绳机头缺护栏警示牌；（采煤部）

1302风巷无极绳梭车头两侧使用铁丝固定；（采煤部）

1302风巷一部皮带压带装置处地面不平，潮湿易滑倒；（采煤部）

1302风巷一部皮带64#H架处槽钢距轨道380MM；（采煤部）

1302风巷1#水仓处轨道阴阳；（采煤部）

1302风巷一部皮带机尾拐弯处轨道距巷帮360-430MM；（采煤部）

1302风巷二部皮带机头跑偏保护处排水管距离轨道350MM；（采煤部）

1302风巷单轨吊油雾器缺油；(采煤部）

1302风巷二部皮带机81-85#H架段轨道阴阳；（采煤部）

1302风巷隅角1#水泵开关无“严禁带电开盖”警示标示；（采煤部）

1302风巷单轨吊轨道末端15米和机巷皮带机408-415#H架弯曲严重；（采煤部）

1302机巷366#皮带H架处轨道5根枕木缺道钉；（采煤部）

1302机巷310-330#H架、246-251#H架排水管磨钢丝绳；（采煤部）

1302机巷271#H架处轨道阴阳；（采煤部）

1302工作面机风巷单轨吊运行空间安全距离不足0.85M，（超前支护段）；（采煤部）

1302机风巷无极绳机头缺视频监控设备；（采煤部）

1302风巷无极绳绞车张紧装置轮组被煤泥掩埋需清理；（采煤部）

1302风巷一部皮带机尾17#管路处压绳轮损坏；（采煤部）

1302风巷二部皮带机头变坡点处轨道接头间隙大12MM；（采煤部）

1302风巷二部皮带71#H架处轨道悬空道木未垫实;（采煤部）

1302风巷二部皮带138-147#H架底皮带上方货多，下方磨皮带；（采煤部）

1302风巷二部皮带163#H架机架倾斜，基础不实；（采煤部）

1302风巷里段单轨吊开口销用铁丝代替；（采煤部）

1302风巷里段链板机倾斜需调整；（采煤部）

1302机巷三部皮带365#-366#H架处道枕、轨道悬空；（采煤部）

1302机巷349#H架处底皮带处存放备品、备件需挪移；（采煤部）

1302风巷1#水仓水泵启动时排水软管摩擦帮部橡套电缆；（采煤部）

1302风巷二部皮带机头皮带开关（ZX62-235）和照明综保（ZM-06）距无极绳钢丝绳副绳距离小于10CM；（采煤部）

1302风巷电动挖机照明灯底座损坏，用铁丝固定；（采煤部）

1302机巷修复机使用非专用警示红光灯；（采煤部）

1302机巷无极绳机尾22KW绞车开关安装在绞车前方，并向左后侧倾倒；（采煤部）

1302机巷馈电开关（ZX18-83）开关架放置在无极绳钢丝绳副绳上方；（采煤部）

1302机巷钻机电缆使用非阻燃材料麻绳吊挂；（钻探事业部）

**排查路线：1303机巷 1303风巷**

**检查人员：王虎 刘显玉**

**检查问题：**

1303风巷2#道岔固定螺丝未穿到位，无螺帽；（掘进二部）

1303风巷二部皮带张紧绞车损坏；（掘进二部）

1303风巷二部皮带机头处配电点开关鼓底倾斜；（掘进二部）

1303风巷二部皮带16-20#H架处跑偏；（掘进二部）

1303风巷四通（B-400-16）表面漆皮脱落；（掘进二部）

1303风巷巷修机前照灯小线子受力；（掘进二部）

1303风巷二部皮带60#、61#底三联托脱落；（掘进二部）

1303风巷注浆泵开关QJZ-80责任人与实际不符，电机负荷线吊挂不规范；（钻探事业部）

1303机巷皮带张紧绞车电机防爆面脏，接线工艺差；（掘进二部）

1303机巷配电点处QJZ-80(zx62-126)接地螺丝锈蚀，接地线未用铜鼻子；（修护部）

**排查路线： 1303风巷**

**检查人员：王晓彬 马飞 张祥申 龙儿鹏**

**检查问题：**

1303提料斜巷下口五辆车皮未掩好；（修护部）

1303提料斜巷上口地辊倾斜，保险档压风带破损漏风；（掘进二部）

1303风巷提料斜巷内搭建的过桥平台未捆扎固定；（修护部）

1303风巷皮带机承载梁歪斜严重，需及时调整；（掘进二部）

**检查路线：二采区集中运输巷**

**检查人员：黄冲 杨少智 吴飞 刘长玉**

**检查问题：**

二采区集中运输巷第三、四部皮带机头防护栏未固定；（掘进一部）

二采区集中运输巷气动单轨吊有一处连接环螺栓少螺母和开口销；（掘进一部）

二采区集中运输巷有一台钻机停在斜巷未打十字花道木阻车；（钻探事业部）

二采区集中运输巷与皮带机巷联巷处K174矿车未掩车；（掘进一部）

二采区集中运输巷单轨吊两端阻车器距轨道末端不足1米；（掘进一部）

二采区集中运输巷轨道末端无阻车装置；（掘进一部）

二采区集中运输巷与辅助运输巷交叉口阻车器未使用，随意丢弃；（掘进一部）

**排查路线：980辅助运输巷**

**检查人员：曹吉武 杨建朋 张明光 蔡鸣鸣**

**检查问题：**

980辅助运输巷194#车皮防倒圈损坏，151#车皮杂物混装；（掘进一部）

980辅助运输巷220#风筒处道夹板缺螺丝，道夹板松动；（掘进一部）

980辅助运输巷230#风筒处一捆皮带放置距轨道不足200MM；（掘进一部）

980辅助运输巷256#风筒处缺道夹板，缺螺栓；（掘进一部）

980辅助运输巷轨道末端缺少阻车装置，喷浆机放置轨道上未采取阻车措施；（掘进一部）

980辅助运输巷3#柴油车驾驶室内杂物多，司机离开驾驶室车门未上锁，司机杜明乐“五位一体”岗位作业标准化流程不熟练；（掘进一部）

980辅助运输巷2#道岔开程偏大（115MM）,3#道岔开程偏小（75MM）；（运输部）
**地面**

**排查路线：联建楼、供应部、设备库、封闭轨道、110KV变电所、选煤厂**

**检查人员：朱远辉 王静诗 陈兴邦 吴凯峰 范辉 刘长玉 王飞 张鹍 张磊 井向阳 张军 杨忠峰**

**检查问题：**

副井上口进车侧弯道处无语音报警装置；（运输部）

地面轨道封闭区域有照明灯缺失现象；（运输部）

龙门吊处轨道封闭区域大门外侧无阻车器；（运输部）

翻矸机房推车机推头弹簧坏，推车机跑道末端限位变形；（运输部）

翻矸机房清车机液压表面表面油污多；（运输部）

龙门吊电源箱未上锁；（机电部）

地面轨道副井出车侧曲率半径不足6米，无抱轨式阻车器；（运输部）

选煤厂101大门外护栏加防护网；（选煤厂）

选煤厂101机头溜槽口盖板上面杂物需清理；（选煤厂）