**关于对二采区集大巷1#联巷掘进验收存在问题的通报**

检查时间：2022年9月13日夜班

参加人员：刘长玉、邢立召、李恒、刘听磊、李国胶、孔祥盛

检查问题：

1. 加压泵乳化液箱无盖板；
2. 乳化液泵站开关未上架；
3. 40T刮板输送机机头缺少一根地锚，未固定；
4. 风筒需及时编号管理，吊挂不直，与集中运输巷风筒捆扎在一起；
5. 刮板输送机（420）链条松；
6. 各转载点喷雾雾化效果差；
7. 皮带机QJZ-80开关三根螺丝外露不符合要求，失爆；
8. 三个电气设备未接接地保护；
9. 刮板输送机（620）刮板螺丝固定不牢；
10. 刮板输送机（620）机尾与80皮带机机头搭接不符合要求；
11. 皮带机打滑保护相关实验方法不符合要求；
12. 皮带机320×950滚筒缺少一个螺丝；
13. 无皮带机各项管理制度；
14. 80开关责任牌未更新；
15. 皮带机皮带松、皮带机H架未编号；
16. 皮带机超温传感器按钮不灵活；
17. 皮带机机头跑偏保护有一个损坏；
18. 所有开关未做完好，防爆面缺油，腔体无干燥剂，责任牌与实际不相符；
19. 缺少皮带机试验保护记录；
20. 皮带机各项保护无责任牌；
21. 刮板输送机（420）机头处开关电机未加保护措施；
22. 馈电开关移变处无供电系统图；
23. 皮带机头、机尾无照明；
24. 无四小线子管理牌板；
25. 巷道无净化水幕装置；
26. 图纸牌板：临时支护参数和截割图参数不一致；

2022年9月13日