皖北煤电集团公司安全监察检查问题通报

9月28日皖北煤电集团公司安全监察组对招贤煤矿地面、井下进行了抽查和巡查，共检查问题26 条，建议4条。其中防冲问题2条，建议1条，机电运输问题12条，地测防治水问题2条，采掘问题4条、建议2条，一通三防问题5条、建议1条，其它1条，通报如下：

检查问题：

1、九月份防冲预报中，对1302工作面见方位置标注模糊；

责任单位：防冲办

2、矿井采掘工程平面图中未根据B25孔修改等高线（与原来等高线相差30m）；

责任单位：防治水

3、地测部给防冲办提供的F1302-J3断层剖面与原地质素描不一致；

责任单位：防冲办

4、1303工作面7#钻场施工牌板中，探查孔参数在剖面图上标注不清楚；

责任单位：钻探事业部

**建议：**

1、2306掘进工作面防冲设计已经过专家评审，现又将宽度减少20m，建议保证工作面及采区设计的严肃性；

责任单位：防冲办

机电运输检查存在问题：

1、二采区集中运输巷综掘机动力电缆从风筒上方穿过未吊挂，责令立即整改；

责任单位：掘进二部

2、二采区集中运输巷皮带机底皮带跑偏，H架连接处缺少涨销；

责任单位：掘进二部

3、查三季度安全标准化检查问题共计177条，已整改174条，3条未整改，均为相关人员未按时培训；

责任单位：培训办

4、110kV变电所供电系统图中，下井回路中央变电所负荷调整后图纸未及时更换；

责任单位：机电部

5、井下污水处理硐室负荷计算书中计算不规范；

责任单位：机电部

6、矿井防爆性能检查记录中防爆面间隙测量数据原来通过视频检查没有填写数据，现在防爆面间隙测量值填写小于0.3mm，没有填写实际测量的具体数值，整改不彻底，责令立即整改，并追查责任人；

责任单位：机电部

1. +980m回风巷二部皮带机烟雾保护装置升井试验周期与制度不符、温度保护试验方法与实际不符；

责任单位：掘进一部

8、.+980m回风巷二部皮带机头网管接线箱随意丢弃在底板上，未上墙上板管理；

责任单位：掘进一部

9、1302机巷四小线无标识牌；

责任单位：采煤部

10、1302 机巷无极绳张紧装置处煤泥、淤泥较多不便于检修；

责任单位：采煤部

11、1302机巷无极绳松绳保护行程开关底座固定不牢；

责任单位：采煤部

1. +980m回风巷二部皮带机头道岔无操作结构；

责任单位：掘进一部

13、1303机巷无极绳绞车运行安全技术措施，钢丝绳未按实际破断力进行校验；

责任单位：安装工区

采掘检查问题

1、支架拆解入井胶管头缺封帽，易污染液压系统，损坏电液控制系统；

责任单位：安装工区

2、机巷2处高压钢管漏液；

责任单位：采煤部

3、风巷单元支架控制阀组未固定，不利于操作；

责任单位：采煤部

1. 机巷皮带机架分组存放，影响支架运输安全距离，及时调整；

责任单位：采煤部

**建议：**

1、电液控工作面要单架冲洗，液不回箱，反冲洗及过滤器正常使用，矿加强监督；

责任单位：采煤部

一通三防检查问题：

1、矿井9月27日灌浆记录，未填写灌浆水土比；

责任单位：通防部

2、矿井抽采系统图未标注地面抽放泵站抽采浓度、负压等参数；

责任单位：通防部

3、1303风巷口压风供水施救装置未与风水管路连接；

责任单位：掘进二部

4、1303风巷外口消防箱采用喷浆料作为消防沙，不合格；

责任单位：掘进二部

5、1305机联巷密闭墙现场未悬挂密闭位置图；

责任单位：通防部

**建议：**

1、1303风巷78号瓦斯管路处巷道底板中央有一根锚杆外露200mm，建议割除，以防人员绊倒；

责任单位：掘进二部

2、矿井停产整预期间，回采工作面要编制防火管理措施；

责任单位：通防部