**10月1日复工复产前自验收隐患排查问题通报**

10月1日招贤煤矿由董事长组织开展全矿井重大风险管控措施落实和事故隐患排查活动，共查出安全隐患14条，其中采掘专业 2条、机电专业 1条、运输专业3 条、一通三防专业2 条、防冲专业 3条、防治水1条、定置化1条、防灭火1条。

通报如下：

**专业：采掘**

**排查路线： 980辅助运输巷**

**检查人员：邢立召 周勇 李东**

**检查问题：**

980辅助运输巷迎头压风自救漏风；（掘进一部）

980辅助运输巷迎头激光未照到迎头；（掘进一部）

**专业：采掘**

**排查路线： 980回风大巷 东翼回风石门**

**检查人员：李恒 赵勇 殷秀才 徐晓晨 李德伟**

**检查问题：**

980回风大巷7#联巷上口三岔门处道接头大于5mm；（掘进一部）

东翼回风石门帮部网片铁丝捆扎(11-15#排右帮)不符合要求；（掘进一部）

980回风大巷警戒网设置不符合规定；（掘进一部）

**专业：机电、运输**

**排查路线：二采区集中运输巷 二采区集中运输2#联巷**

**检查人员：张磊 蔡雷**

**检查问题**：

980皮带机巷迎头皮带144-145H架倾斜；（掘进一部）

980皮带机巷迎头皮带机尾段里侧高压软管乱；（掘进一部）

**专业：防冲**

**排查路线：980带式输送机巷 二采区集中运输巷**

**检查人员：涂肖龙**

**检查问题：**

980带式输送机巷迎头锚杆、锚索材料架未采取捆扎固定措施（掘进一部）

**专业：机电、运输**

**排查路线：1303备用面 1303风巷 1303机巷**

**检查人员：赵振中 赵阳 王杰 孟凡振 梁坤柱 郭志飞 王树友 李永红**

1303风巷挑顶处浆皮开裂及时找顶；（修护部）

1303风巷812钻机有一根压车柱未接实顶；（钻探事业部）

1303机巷无极绳机尾主副道平板车未掩车；（安装工区）

**专业：一通三防**

**排查路线：980带式输送机巷 二采区集中运输巷1#联巷、2#联巷**

**检查人员：王鑫达**

**检查问题：**

980皮带机巷14#、269#风筒漏风；（掘进一部）

二采区集中运输巷皮带无沙箱；（掘进一部）

**专业：防治水**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

1302风巷208#抽放管处供水管（DN10mm）接茬处漏水（采煤部）