# **10月月度（上半月）隐患排查问题通报**

10月1日招贤煤矿由董事长组织开展全矿井重大风险管控措施落实和事故隐患排查活动，共查出安全隐患 90条，其中采掘专业21 条、机电专业19 条、运输专业23 条、一通三防专业15 条、防冲专业6 条、地面设施 6条。

通报如下：

**专业:采掘**

**检查路线：1302工作面 1302风巷 1302机巷**

**检查人员： 巨文超**

**检查问题：**

1302风巷第33#单元支架初撑力不足24MPa；（采煤部）

1302风巷第7-1#顶板离层仪牌板填写与实际离层量不符；（采煤部）

1302风巷第20#单元支架防倒链未张紧；（采煤部）

1302机巷27#单元支架歪斜；（采煤部）

**专业：采掘**

**排查路线：980皮带机大巷 二采区集中运输大巷1#、2#联巷**

**检查人员：刘长玉**

**检查问题：**

二采区集中运输巷2#联巷皮带机尾跑偏，14-28#H架跑偏严重；（掘进一部）

二采区集中运输巷1#联巷管路积尘太厚；（掘进二部）

二采区集中运输巷迎头综掘机后面淤泥多；（掘进二部）

二采区集中运输巷第48-53#H架皮带跑偏；（掘进二部）

980皮带机巷迎头60米有积水；（掘进一部）

980六号联巷向皮带机巷方向轨道底鼓；（掘进一部）

**专业：采掘**

**排查路线： 980回风大巷 东翼回风石门**

**检查人员：李恒 赵勇 殷秀才 徐晓晨 李德伟**

**检查问题：**

980回风大巷7#联巷上口大地滚轴承落架；（掘进一部）

980回风大巷7#联巷三岔门处轨道接头间隙大于5mm；（掘进一部）

980回风大巷7#联巷皮带机头道岔无垫板；（掘进一部）

980回风大巷6#联巷38#-30#道缺少异形夹板；（掘进一部）

980回风大巷第255#风筒处轨道宽度950mm，两车掉道，轨道阴阳；（掘进一部）

980回风大巷7#联巷向里道夹板不符合要求；（掘进一部）

980回风大巷未按地质预报加强巷道底板3煤层探测；（掘进一部）

东翼回风石门帮部网片铁丝捆扎（11#-15#右帮）不符合要求；（掘进一部）

980回风大巷迎头皮带机各项保护未挂牌管理；（掘进一部）

980回风大巷警戒网设置不符合要求；（掘进一部）

**专业：采掘**

**排查路线： 980辅助运输巷**

**检查人员：邢立召 周勇 李东**

**检查问题：**

 980辅助运输巷迎头1408-6#锚杆角度不合格；（掘进一部）

 980辅助运输巷迎头压风自救漏风；（掘进一部）

 980辅助运输巷迎头激光未照到迎头；（掘进一部）

 980辅助运输巷迎头向后10米瓦斯传感器电缆有胶带包裹；（通防部）

 980辅助运输巷迎头综掘机急停少一个固定螺丝，阀组护板少两个固定螺丝；（掘进一部）

 980三号联巷一部皮带机头40A三通接线工艺差，防爆面油脏，三通未上板、没有设备责任牌排；（运输部）

 980辅助运输巷迎头喷浆机开关侧盖干燥剂失去作用，接线腔内卫生差；（掘进一部）

 980辅助运输巷迎头加压泵电机接线腔内卫生差，防爆面油脏；（掘进一部）

**专业：机电、运输**

**排查路线：1303备用面 1303风巷 1303机巷**

**检查人员：赵振中 赵阳 王杰 孟凡振 梁坤柱 郭志飞 王树友 李永红 赵松 王虎 刘听磊**

**检查问题：**

1303提料斜巷上口有一根锚杆外露300mm；（修护部）

1303风巷柴油单轨吊尾气排放管未投入使用；（修护部）

1303风巷口单轨吊转弯轨道防偏摆装设不齐；（修护部）

1303风巷挑顶处浆皮开裂及时找顶；（修护部）

1303风巷挑顶处回风侧缺一道防尘喷雾；（修护部）

1303风巷225-227#排帮部卧底后失效底脚锚杆重新补打；（掘进二部）

1303风巷812钻机有一根压车柱未接实顶；（钻探事业部）

1303风巷816钻机压车柱连接处4颗螺丝未上螺帽；（钻探事业部）

1303机巷无极绳机尾主副道平板车未掩车；（安装工区）

1303切眼20#木垛处轨道阴阳，调平需加道夹板；（安装工区）

1303机巷第69#风水管路处压绳轮丝帽脱落；（安装工区）

1303机巷无极绳轨道（49#风水管路处）压绳轮缺少压板；（安装工区）

1303机巷三岔门处材料码放乱；（安装工区）

1303风巷修护挑顶处电缆防护不到位；（修护部）

1303风巷中段4.0KW综保防爆面油脏，接地极未测量，接地棒未掩埋；（钻探事业部）

**专业：机电、运输**

**排查路线：980皮带机大巷 二采区集中运输巷2#联巷**

**检查人员：张磊 吴飞 李林 赵松 刘长玉 曹吉武 蔡雷**

**检查问题：**

二采区集中运输巷二部皮带储藏室皮带跑偏；（掘进一部）

二采区集中运输巷千米钻机馈电开关手把损坏；（掘进一部）

二采区集中运输巷二部皮带3#急停固定不牢；（掘进一部）

二采区集中运输巷12-41开关挡板锈蚀；（掘进一部）

二采区集中运输巷照明综保ZBZ-10.0（ZM-42#）整定值与实际不一致；（掘进一部）

二采区集中运输巷二部皮带张紧绞车电机没有防爆性能月度检查；（掘进一部）

980皮带机巷3#联巷处三通无责任牌，无责任牌板，未进行月度防爆性能检查；（运输部）

980皮带机巷迎头皮带机尾闭锁门下方间隙大；（掘进一部）

980皮带机巷综掘机机载摄像头（右侧前方）玻璃罩有裂缝；（掘进一部）

980皮带机巷四部皮带机头护栏固定不牢；（运输部）

二采区集中运输巷2#联巷综掘机切割头防护罩变形严重；（掘进一部）

二采区集中运输巷2#联巷皮带机第17#H架三连托一端脱落；（掘进一部）

**专业：机电、运输**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：尹成强 胡海刚 邵红斌 雷修程 胡兵**

**检查问题：**

1302风巷无极绳机头三岔门处急停信号装置螺丝露少，需更换；（采煤部）

1302风巷一部链板机启动器防爆面油脏；（采煤部）

1302风巷二部皮带机机头馈电开关未上架；（采煤部）

1302风巷二部皮带第59-64#H架处有一根钻机电缆未吊挂；（钻探事业部）

1302风巷一部皮带机第66#H架处轨道阴阳；（采煤部）

1302风巷170#H架无极绳钢丝绳未进入主压绳轮中；（采煤部）

1302风巷无极绳上口变坡点处压绳轮磨损严重，道岔导绳轮松动；（采煤部）

1302风巷里口气动单轨吊驱动轮磨损超标；（采煤部）

1302风巷004#、36#、43#单元支架处顶板锚索影响单轨吊运行；（采煤部）

**专业：防冲**

**排查路线：980皮带机大巷 二采区集中运输巷**

**检查人员：涂肖龙**

**检查问题：**

980皮带机大巷锚杆机和锚索机及材料架未采取防冲措施；（掘进一部）

二采区集中运输大巷1#联巷卸压钻孔牌未及时悬挂；（钻探事业部）

**专业：防冲**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：吴卫星**

**检查问题：**

1302风巷与1304机巷联巷40T链板机过桥未采取固定措施；（采煤部）

1302风巷皮带机头在措施巷施工，前后25-40米范围内仅一组压风自救装置，不能够满足人员需要，需要增加一组；（掘进二部）

1302风巷第39#单元支架退山严重，10#、36#、73#、3#、71#、9#、33#单元支架初撑力不符合要求；（采煤部）

**专业：防冲**

**排查路线：1303备用面**

**检查人员：王树友**

**检查问题：**

1303机巷卸压孔牌板吊挂乱，需要整改；（钻探事业部）

1303风巷切眼附近梁子需及时转走，未转走前需要采取防冲措施；（安装工区）

**专业：一通三防**

**排查路线：二采区集中运输巷1#联巷**

**检查人员：谭翔**

**检查问题：**

二采区集中运输巷钻场瓦斯传感器位置不当；（通防部）

**专业：一通三防**

**排查路线：1302风巷 1302机巷**

**检查人员：尹成强 陈成**

**检查问题：**

1302措施巷下口喷浆机电缆喷浆时未采取防护措施；（修护部）

1302风巷二部皮带烟雾传感器灰尘大，需要清理；（通防部）

1302风巷里段皮带54H架处对面综保安设在排水管路上，距离底板1.3米，且只用麻绳捆扎在帮上；（采煤部）

1302风巷压风自救装置里呼吸罩粉尘大，个别无保护膜；（钻探事业部）

**专业：一通三防**

**排查路线：980皮带机大巷 二采区集中运输巷**

**检查人员：王鑫达**

**检查问题：**

980皮带机巷269#、14#风筒漏风；（掘进一部）

二采区集中运输巷皮带机机头无沙箱；（掘进一部）

980皮带机巷 和二采区集中运输巷2#联巷、1#联巷避灾路线图需更新；（掘进一部）

**专业：防治水**

**排查路线：1302工作面**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

1302风巷措施巷封闭墙处积水未及时排放；（掘进二部）

1302风巷208#抽放管路处一路DN350mm排水管路断开；（采煤部）

1302风巷机尾处泵站未连接排水管；（采煤部）

**专业：防治水**

**排查路线：1303备用面**

**检查人员：马飞**

**检查问题：**

1303风巷切眼退后50米处，五号物探验证孔孔口闸阀未关闭，未安装压力表；（钻探事业部）

**专业：防治水**

**排查路线：东翼回风石门 980辅助运输大巷**

**检查人员：孙康 赵勇**

**检查问题：**

东翼回风石门未按地质预报要求加强巷道底板3煤层探测；（现场已处理）

**专业：防治水**

**排查路线：980皮带机大巷 二采区集中巷1#联巷**

**检查人员：张猛**

**检查问题：**

二采区集中巷1#联巷钻场内有积水；（山西国源）

**专业：地面设施**

**排查路线：黄泥注浆站 主通风机房 压风机房 110KV变电所**

**选煤厂 瓦斯泵站**

**检查人员：张磊 张红伟 井向阳 张智慧 杨忠峰**

**检查问题：**

风硐检修门四周漏风，需封堵；（机电部）

泵站门口无照明，无挡鼠板；（通防部）

1#、2#压风机风包出风侧闸阀处连接盘渗油；（机电部）

选煤厂配电室缺少要害场所外来人员登记本；（选煤厂）

**专业：地面设施**

**排查路线：联建楼 供应 综采设备库 封闭轨道 龙门吊 机修车间**

**检查人员：陈兴邦 刘令富 崔永明 吴凯峰**

**检查问题：**

封闭轨道北门处栈桥下风管跑风；（运输部）

运输队加工车间沙箱前堆积杂物多；（运输部）