# **11月月度（上半月）隐患排查问题通报**

11月1日招贤煤矿由董事长组织开展全矿井重大风险管控措施落实和事故隐患排查活动，共查出安全隐患76条，其中采掘专业19条、机电专业19条、运输专业17条、一通三防专业8条、防冲专业2条、地面设施11条。

通报如下：

**专业:采掘**

**检查路线：1304风巷**

**检查人员：张磊、王虎**

**检查问题：**

1304风巷链板机无过桥；（掘进二部）

1304风巷工具未上架；（掘进二部）

1304风巷黄沙未入池，三联托、滚筒等配件未挂牌管理；（掘进二部）

1304风巷链板机头缺管理制度；（掘进二部）

**排查路线：980皮带机大巷**

**检查人员：赵阳**

**检查问题：**

980胶带机大巷迎头127#H架处人行道侧馈电开关歪斜，靠在帮上；（掘进一部）

980胶带机大巷迎头212#H架处顶板有浆皮掉落，加强周边顶板浆皮观察，找净放线的浆皮；（掘进一部）

980胶带机大巷料场锚固剂箱内有部分锚固剂有效期剩余不足一个月；（掘进一部）

980胶带机大巷料场锚索架固定锚杆未破帽；（掘进一部）

**排查路线：1303系统**

**检查人员：陈秀友、王晓彬、黄威、余虎、巨文超、李恒、桑清明**

**检查问题：**

1303风巷柴油机单轨吊牌板、管路、梁子不符合要求,起吊点未贴岩面；（修护部）

1303风巷小眼上口照明灯、摄像头电缆吊挂乱；（修护部）

1303风巷123#瓦斯管路处底角锚杆需补打；（掘进二部）

1303风巷3#钻场143#瓦斯抽放管路底角锚杆需补打；（掘进二部）

1303风巷1#钻场174#瓦斯抽路处仓未做防护，临时水仓；（钻探事业部）

1303风巷180#瓦斯抽放管路处皮带等杂物需及时转运走升井；（掘进二部）

1303机巷28#、29#瓦斯抽放管路处基础坑轨道侧不合格；（安装工区）

**专业：采掘**

**排查路线： 980辅助运输巷**

**检查人员：黄冲、龙二鹏、刘永强、何元庆、闫东朋、吕朝命**

**检查问题：**

 980辅助运输巷674-1#锚索未张拉，674-2#、675-1#、675-3#锚索头炸开；（掘进一部）

980辅助运输巷迎头第一台风泵吸水管头无过滤网；（掘进一部）

980辅助运输巷激光照不到迎头；（掘进一部）

980辅助运输巷轨道不直，迎头50米；（掘进一部）

**专业：防冲**

**排查路线： 1303工作面**

**检查人员：王树友**

**检查问题：**

1303风巷支架外绞车处的杂物未捆扎固定；（掘进二部）

**专业：防冲**

**排查路线： 1303工作面**

**检查人员：涂肖龙**

**检查问题：**

1302风巷1#联巷钢带一端倾斜，未捆扎固定；（掘进二部）

**专业：一通三防**

**排查路线： 1302机巷、1302风巷 1302切眼**

**检查人员：王坤、石斐**

**检查问题：**

1302机巷风巷风筒脱节，吊挂点不齐全，按照标准由巷道口至收作线重新吊挂；（采煤部）

1302风巷10#钻场打钻位置环境卫生差；（钻探事业部）

1302机巷10#钻场内无钻孔计量牌板（通防部）

**专业：一通三防**

**排查路线： 1303备用面**

**检查人员：杨眷、孟凡振**

**检查问题：**

1303风巷巷口向里60米未接抽放管路；（钻探事业部）

1303风巷照明灯在帮部，与抽放管路搭接；（钻探事业部）

1303风巷抽放管路多处未贴顶板，与电缆线靠近；（钻探事业部）

1303风巷从隅角向外300米抽放管路高度不够；（钻探事业部）

**专业：机电运输**

**排查路线： 1304、1303风巷、1303切眼、**

**检查人员：黄威、桑清明**

**检查问题：**

1303风巷口处照明综保及开关接地棒、接地极需清理出来，小线需整理；（掘进二部）

1303风巷48#风水管路处小线脱钩，需处理；（掘进二部）

1303风巷104#风水管路处照明综保接地极需清理、完善；（掘进二部）

1303机巷无极绳绞车副绳需涂油、皮带机头处被混合料掩埋；（安装工区）

**专业：机电运输**

**排查路线： 1304风巷**

**检查人员：张磊、王虎**

**检查问题：**

1304风巷皮带机尾防护罩防护不严，缺闭锁门；（掘进二部）

1304风巷皮带无撕裂保护；（掘进二部）

1304风巷皮带机电机喇叭口缝合螺丝生锈，电缆未使用电缆钩吊挂；（掘进二部）

1304风巷皮带机头档煤板挡不住煤，机头缺防尘喷雾；（掘进二部）

1304风巷皮带机头四小线缠绕电缆；（掘进二部）

北翼皮带机巷皮带与1304风巷皮带搭接处缺护栏；（掘进二部）

1304风巷B-400-35接线盒上盖螺丝长短不一，未上板未上牌；（掘进二部）

1304风巷综掘机随机线落地15米，电控箱小喇叭口压线板无余量，链板机喇叭口螺丝裸露不足一丝；（掘进二部）

1304风巷皮带机头行人通道上方缺防护板，防止坠物；（掘进二部）

1304风巷皮带机头缺视频监控；（掘进二部）

**排查路线： 980回风大巷 980辅助运输大巷**

**检查人员：黄冲 刘永强 何元庆 井向阳**

**检查问题：**

980回风大巷二部皮带烟雾保护高度超过顶板300mm；（掘进一部）

980回风大巷水泵三通接线盒（B-200-45）喇叭口生锈；（掘进一部）

980回风大巷喷浆机开关（12-37）上盖护圈变形，螺丝无法正常拆卸；（掘进一部）

980回风大巷综掘机随机电缆线盘放打折不合格，皮带机尾积货多跑偏，缓冲托辊脱落，底托被矸石掩埋不转圈；（掘进一部）

980回风大巷二部皮带机皮带一处卡扣撕裂超过200mm；（掘进一部）

980辅助运输大巷迎头喷浆机电机喇叭口固定不同步，偏移；（掘进一部）

**排查路线： 1302工作面**

**检查人员：尹成强 邵红斌 曹吉武**

**检查问题：**

1302风巷口无极绳道岔缺压绳轮，钢丝绳磨道岔；（采煤部）

1302风巷风门处有一组压绳轮开程超标；（采煤部）

1302风巷一部皮带机03#-10#H架底皮带撒货多，需清理；（采煤部）

1302风巷二部皮带机尾处货多磨皮带，需清理 ；（采煤部）

1302风巷14#单元支架处单轨吊运行空间不足，单轨吊梁紧贴顶板；（采煤部）

1302工作面转载机行人过桥钢板台阶变形；（采煤部）

**排查路线：二采区集中运输巷 二采区集中运输巷2#联巷**

**检查人员：朱远辉 王彬**

**检查问题：**

二采区集中运输巷2#联巷第四部皮带机尾跑偏；（掘进一部）

二采区集中运输巷2#联巷第四部皮带机尾向前第三节杠杆缺失底托辊；（掘进一部）

二采区集中运输巷2#联巷迎头右肩窝片帮，加强帮部管理；（掘进一部）

二采区集中运输巷一部皮带机尾缺失一组三联托；（掘进二部）

二采区集中运输巷二部皮带机头里侧封闭网敞开，未关闭；（掘进二部）

二采区集中运输巷2#联巷第四部皮带机头无警示牌板，消防沙箱上杂物未清理；（掘进一部）

**排查路线：980皮带机大巷 二采区集中运输巷**

**检查人员：梁明强**

**检查问题：**

980皮带机巷6#联巷口40A接线盒防爆面油脏；（掘进一部）

980皮带机巷6#联巷皮带机有积水淤泥；（掘进一部）

二采区集中运输巷配电点内多根电缆无走向牌；（掘进二部）

980皮带机大巷调度新挂的信号线乱；（调度指挥中心)

**专业：防治水**

**排查路线： 1302工作面**

**检查人员：刘文武**

**检查问题：**

1302风巷隅角处卧泵管理牌板未吊挂；（采煤部）

**地面**

**排查路线：黄泥灌浆站 主要通风机房 瓦斯泵站 炸药库**

**检查人员：张磊 张智慧**

**检查问题：**

主要通风机房1-2闸门电机启动处漏风；（机电部）

瓦斯泵站低压配电室消防器材巡查日期9月16日，未按规定每周巡查；（通防部）

主要通风机房检修门警示标识不清晰；（机电部）

主要通风机房消防器材巡查日期10月为日，未按每周要求巡查；（机电部）

**排查路线：联建楼 地面消防水池 设备库 龙门吊 机修厂**

**检查人员：陈兴邦 吴凯峰 刘令富 郭邢浩 崔永明 王飞**

**检查问题：**

水泥库南侧电缆接线盒吊挂不规范；（掘进一部）

设备库内设备码放不规范；（机电部）

**排查路线：选煤厂 翻矸机房 压风机房 110KV变电所**

**检查人员：张磊 杨少智 张军 郝世勇**

**检查问题：**

110KV变电所138柜（水泥井）柜内照明灯不亮；（机电部）

压风机房操作室照明灯有一盏不亮；（机电部）

选煤厂101机尾地沟盖板晃动；（选煤厂）

选煤厂101接煤板上积煤多；（选煤厂）

翻矸机房加工区内彩钢瓦锈通，部分吊挂在上方需及时清除，防止坠落伤人；（运输部）