**招贤矿业10月份安全生产标准化**

**机电专业评分**

**检查日期： 2021年10月16日-18日**

**（一）设备与指标（无）**

**（二）煤矿机械（合计扣3.1分）**

1、1302风巷第一部皮带81#H架处底托辊坏需更换；（扣0.2分）

2、二采区集中运输巷2#联巷综掘机切割头防护罩变形严重；（扣0.2分）

3、二采区集中运输巷二部皮带3#急停固定不牢；（扣0.2分）

4、北翼皮带机巷下段80皮带36#H架—38#H架处4个三连托辊不转圈，眼口下方承载梁处一个三连托不转圈，一个抗跑偏托辊不转圈；（扣0.6分）

5、980皮带机巷迎头皮带机尾闭锁门下方间隙大；（扣0.2分）

6、1302风巷第二部皮带3#急停向外20米，底皮带与底板摩擦；（扣0.5分）

7、1302风巷无极绳机头三岔门处急停信号装置螺丝露少，需更换；（扣0.2分）

8、980皮带机巷五部皮带机35#-50#H架处上皮带跑偏，（扣0.5分）

9、980皮带机巷五部皮带202#H架处钻机倾斜，无防倒措施；

（扣0.5分）

10、东翼回风石门综掘机冷却水管子未连接；（扣0.2分）

**（三）煤矿电气（合计扣3.2分）**

1、1302风巷绞车开关倾斜，开关架被泥水掩埋；（扣0.5分）

2、1303风巷127#瓦斯管路处一盏照明灯不发光；（扣0.5分）

3、1302风巷中段4.0KVA综保按钮不灵活；（扣0.2分）

4、980皮带机巷3#联巷处三通无责任牌，无责任牌板，未进行月度防爆性能检查；（扣0.5分）

5、1302风巷一号水仓160KW水泵开关保险管漆头弹出不完好；（扣0.2分）

6、二采区集中运输巷照明综保ZBZ-10.0（ZM-42#）整定值与实际不一致；（扣0.5分）

7、980回风大巷迎头链板机挡板被挤压变形；（扣0.3分）

8、980皮带机巷综掘机机载摄像头（右侧前方）玻璃罩有裂缝；（扣0.5分）

1. **基础管理（合计扣1.4分）**

1、1303风巷812#钻机处灭火器失效；（扣0.5分）

2、1302风巷二部皮带机机头馈电开关未上架；（扣0.2分）

3、1302风巷二部皮带第59-64#H架处有一根钻机电缆未吊挂；（扣0.2分）

4、980带式输送机大巷第五部皮带机保护试验制度与实际不符；（扣0.5分）

1. **职工素质及岗位规范（无）**

**（六）文明生产（合计扣1.5分）**

1、1302风巷切眼75KW水泵开关面盖有油污，腔体卫生差；（扣0.2分）

2、1303风巷816#钻机电源线用棉纱吊挂，电缆无指示牌，钻机开关和视频电源箱设备卫生差；（扣0.2分）

3、980皮带机大巷六号联巷处小线和一根电缆无责任牌；（扣0.2分）

4、1302风巷一部链板机启动器防爆面油脏；（扣0.2分）

5、980回风大巷里段第278#风筒处帮部电缆多处脱钩，电缆表面积尘厚；（扣0.5分）

6、东翼回风石门喷浆机开关ZX22-13未及时清理；（扣0.2分）

**附1：机电专业评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 16.9 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 26.8 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 21.6 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 5 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 5.5 |
| 最终考核得分 | | 90.8 | |