**10月份通防安全生产标准化评分**

**一、通风系统（得分90）**

北翼回风大巷58#-100#抽放管路处底鼓，影响通风断面；（-10分）

**二、局部通风（得分98）**

1. 二采区集中运输巷2#联巷

（1）二采区集中运输巷2#联巷风筒有两处拐死弯；（-2）

2.+980m辅助运输巷

（1）+980m辅助运输巷6#联巷三岔门处矿车剐蹭过巷道风筒；（-0.5）

3.+980m回风大巷

（1）+980m7号联巷矿车剐蹭过巷道风筒；（-0.5）

**三、通风设施（得分95）**

设施管理（-5）

（1）1305机联巷密闭墙墙面抹面不匀，不平整；（-7）

（2）1305机联巷下口密闭墙前矸石多；（-4）

（3）1307机巷密闭墙前有杂物；（-4）

**四、瓦斯管理（得分98）**

（1）运输部柴油车司机一人未配备瓦斯便携仪；（-2）

**五、突出防治（不涉及）**

**六、瓦斯抽采得分（得分97）**

1. 1303风巷84#抽采管路有积水；（-1）

2. 1302风巷200#-202#抽采埋管（上路）无吊挂钢丝绳；（-1）

3.1302风巷2部皮带55#H架处，抽放管路吊挂钢丝绳松；（-1）

**七、安全监控得分（得分89）**

1.1302措施巷下口墙前安全监控系统线缆喷注浆期间未保护；（-2）

2.1302机、风巷安全监控系统本安接线盒责任牌板字迹不清晰；（-2）

3.地面中心站瓦斯抽放日报、束管监测日报签字不及时；（-2）

4.+980m带式输送机大巷四部皮带机头下风侧未安装烟雾传感器；（-2）

5.1303风巷回风流甲烷传感器对比记录牌板误差填写错误；（-1）

6.+980m带式输送机大巷粉尘传感器安装位置距迎头超过15米；（-2）

**八、防灭火（得分92）**

（1）1302机巷10#钻场钻机缺少一个灭火器；（-2）

（2）+980m带式输送机巷6#联巷沙箱内有杂物，沙袋破损；（-2）

（3）地面黄泥灌浆站低压配电柜处消防器材箱锈蚀，需刷漆防锈；（-2）

（4）地面瓦斯泵站低压配电柜、管道间及水塔车间消防器材管理制度牌板未正规悬挂；（-2）

**九、粉尘防治（得分92）**

（1）1302风巷55#H架，自动隔爆装置巡检日期不清晰；(-2)

（2）东翼回风石门迎头第三道净化喷雾未连接水管；(-1)

（3）+980m辅助运输巷迎头第三道喷雾有一个喷头不雾化；（-1）

（4）+980m辅助运输巷巷道洒水记录填写不规范，从6日中班开始未填写；（-2）

（5）+980m带式输送机巷迎头净化水幕第一道有1个喷雾头不出水，第三道有1个喷雾头不出水；（-2）

**十、爆破管理与基础工作得分（得分98）**

1. 地面炸药库炸药存储库后侧防鼠网破损。(-2)

**定级分89分**

检查人：谭翔、王 坤、张智慧、王鑫达、陈 成、

王 阳、孟凡振、何 龙、朱 涛、闫东朋、孔祥盛

打分人：谭 翔

打分监督人：王 坤