招贤煤矿11月14日-11月20日安全隐患信息

11月14日至11月20日招贤煤矿共计查出安全隐患175条，其中公司领导查出安全隐患45条，集团公司驻矿检查出安全隐患0条，驻矿安监员查出安全隐患30条，管技人员查出安全隐患31条，安监员查出安全隐患69条，明细如下：

一、公司领导查出安全隐患

11月14日

1.二采区集中运输巷链板机头地锚不合格；（杨鹍）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中巷2#号联巷256-1#左帮锚杆穿皮；（杨鹍）

责任单位：掘进一部

3.1303风巷第98#抽放管路放水器漏气；（陈秀友）

责任单位：通防部

4.1303机巷无极绳梭车换绳做好上下警戒；（陈秀友）

责任单位：安装工区

5.1303风联巷排水管路需埋入底板；（单景新）

责任单位：修护部

6.1303风巷水沟铺至1#钻场；（单景新）

责任单位：修护部

11月15日

1.1303工作面机巷转载机头处有积水；（赵超）

责任单位：安装工区

2.1303工作面第86架支架推移板间夹一块刮板；（赵超）

责任单位：安装工区

3.1303风巷运输机尾单体未捆扎；（王元满）

责任单位：安装工区

4.1303工作面第28-38架煤壁局部片帮；（王元满）

责任单位：安装工区

5.1303机巷无极绳机尾基础坑未防护；（王元满）

责任单位：修护部

6.1302风巷编号66-262开关歪斜，上盖缺“严禁带电开盖”标识；（马强）

责任单位：钻探事业部

7.1302机巷277#皮带机H架处单元支架歪斜严重，人员在此处施工通行存在安全隐患；（马强）

责任单位：采煤部

8.1302机巷无极绳机尾缺语音警示信号箱；（马强）

 责任单位：采煤部

11月16日

1.东翼回风石门迎头个别网片搭接长度不够；（单景新）

责任单位：掘进一部

2.1302工作面灌浆需控制流量；（郝虎）

责任单位：通防部

3.980东翼回风石门迎头要及时初喷；（陈秀友）

责任单位：掘进一部

4.980辅助运输巷及时洒水降尘；（陈秀友）

责任单位：掘进一部

11月17日

1. 二采区集中巷喷浆机外风筒漏风；（马强）

责任单位：掘进二部

2.二采区集中巷新安装的刮板机机头机尾锚固装置必须生根牢固，方可运行；（马强）

责任单位：掘进二部

3.1303工作面第5与6架顶梁侧护板落差不符合要求；（孙康）

责任单位：采煤部

4.1303机风巷粉尘大；（孙康)

责任单位：采煤部

5.1302隅角超前架处顶板破碎，超前管理措施要及时；（杨眷）

责任单位：采煤部

6.1302风巷10#钻场口单轨吊到单元支架安全距离不足；（杨眷）责任单位：采煤部

7.1302风巷170#抽采管路处顶板下沉，压抽采管路；（杨眷）责任单位：采煤部

11月18日

1.980皮带机巷迎头初喷要加强；（陈秀友）

责任单位：掘进一部

2.2306溜煤眼上口要做好警戒；（陈秀友）

责任单位：掘进二部

3.1303工作面端头支架与过渡支架间距不符合要求；（田胜军）责任单位：采煤部

4.1303机巷超前架空顶；（田胜军）

责任单位：采煤部

5.1302机巷270#H架处巷道高度不够；（赵振中）

责任单位：采煤部

6.1302工作面机尾抬车跟顶回采；（赵振中）

责任单位：采煤部

11月19日

1.北翼辅助运输大巷075#风水管路段顶板浆皮开裂，需找顶；（杨眷）

责任单位：修护部

2.二采取集中运输巷单轨吊风管子漏风严重；（杨眷）

责任单位：掘进二部

3.1302风巷10#钻场高度不足，打钻人员不便施工；（孙康）

责任单位：采煤部

4.1302工作面内煤壁处顶板施工锚索，要防止煤壁片帮，滚矸伤人；（孙康）

责任单位：采煤部

5.1302机巷171#瓦斯抽放管路前后皮带上托辊靠实瓦斯管路、漏气，需将皮带卧底后下放；（孙康）

责任单位：采煤部

6.1303机巷水仓处有一根管子磨无极绳大绳；(秦庆举）

责任单位：安装工区

7.1303机巷供风管路编号138#处水沟脱节漏水；（秦庆举）

责任单位：安装工区

11月20日

1.980辅助运输巷1300#及1700#处风筒距轨面1.9米，需上提；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

2.东翼回风石门照明灯应选用DGC型，皮带急停拉线松；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

3.980皮带机巷迎头自移机尾控制线及油管吊挂乱；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

4.1303风巷口原1305机巷封闭墙前有两个注浆桶需要挪走；（王元满）

责任单位：修护部

5.1303风巷7#钻场内物品码放乱，需要重新整理；（王元满）

责任单位：钻探事业部

6.1302工作面机尾风巷出口不畅；（田胜军）

责任单位：采煤部

7.1302工作面第95和96架落差大；（田胜军）

责任单位：采煤部

二、集团公司驻矿发现隐患

三、驻矿安监员查出安全隐患

11月14日

1.1303回风巷单元支架安装长度42米，未按照陕应急<2021>171号文件，冲击地压防治规定42条执行；（王斌）

责任单位：安装工区

2.1303回风巷柴油机单轨吊，要严格按照中华人民共和国煤炭行业标准MT/T888-2000，单轨吊车起吊梁、MT/T883-2000柴油机单轨吊机车标准验收并执行，达不到标准的项目，立即停止使用柴油机单轨吊；（王斌）

责任单位：采煤部、安装工区

3.1303回风巷排水系统未形成；（王斌）

责任单位：采煤部、防治水办公室

4.1302工作面机、风巷粉尘大，风巷超前支护段有一组喷雾装置未接水管，巷道中部一组喷雾无水；（华春光）

责任单位：采煤部

5.1302工作面风巷超前支护段巷道压力大、顶板破碎、机尾处煤壁帮片帮，超前支护段巷道高度不足1.8m；机巷破碎机处巷道宽度不足1.5m，安全出口不畅通；（华春光）

责任单位：采煤部

6.1302工作面风巷里段单轨吊距底板高度小于1.6m，无法使用单轨吊运输；机巷卧底段轨道悬空约15m且部分轨道未铺设枕木，需加强无极绳运输管理；（华春光）

责任单位：采煤部

7.1302回采工作面94#-97#架顶板破碎严重，钻场内顶板网片烂，回风隅角压力大、顶板破碎，有一单元式支架歪道在隅角内；（华春光）

责任单位：采煤部

8.2022年11月14日早班，1302工作面末采及铺网做大棚期间，工作面机巷、风巷防冲限员管理站记录本与实际人数不符，有一名施工人员未穿戴防冲服；（华春光）

责任单位：采煤部

9.1302回采工作面风巷超前支护段瓦斯管路约有15m被卧底的煤渣埋；（华春光）

责任单位：采煤部

10.1302回采工作面机巷卧底段皮带H架歪斜严重，机巷7#单元式支架倾斜；（华春光）

责任单位：采煤部

11月15日

1.掘进一部电工张海涛，无证停送高压开关；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输大巷6联巷车场有一个阻车器未闭合；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3.980辅助运输大巷5联巷车场有一个阻车器未闭合；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进二部

11月16日

1.掘进一部加工库房，电缆私拉乱接，消防器材不健全；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

2.机修车间无消防桶，剪板机无警示牌，操作人员离开，未拔取开关钥匙；（李永虎、王斌）

责任单位：机电部

11月18日

1.1302综放工作面回风巷单轨吊运行过程、巷道安全空间不足、两侧有人员通过、单轨吊运行过程必须设好警戒，严禁人员通行；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

2.1302综放工作面机巷破碎机处、超前支架第5架人行通道距帮部宽度不足 0.4 米；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

3.1302综放工作面机巷前运机尾出口巷道顶板破碎、有漏渣现象，需加强该区域顶板管理；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

4.1302综放工作面风巷局部巷道高度不足2.3米、且人行通道淤泥杂物较多，作业人员行走困难；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

5.1303综放工作面回风隅角老塘未落顶、且未打设垛墙，隅角T1传感器吊挂位置不合理（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

6.1303综放工作面机巷皮带机头消防器材配备不全、少沙缺消防桶、临时油脂存放点无消防器材管理牌板；（郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

7.1303综放工作面机巷无极绳绞车运行过程，车辆距离皮带机头部位安全距离不足0.4米；（郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

8.1303综放工作面机巷皮带机跑偏保护安设位置不当，个别皮带沿线急停开关未固定；（郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

11月20日

1.地面水泥库南墙充二氧化碳电箱内接线混乱不规范；（郭根虎、王斌）

责任单位：通防部

 2.1304高位巷密闭墙前一氧化碳传感器吊挂在距离密闭墙约10米外的巷道顶部，粉尘传感器吊挂在距离底板高约3.5米的巷道帮部肩窝网片上；（郭根虎、王斌）

责任单位：通防部

3.地面翻矸笼南侧压风管有一处跑风；（郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

4.地面轨道封闭区内有一处气动道岔箱盖脱落；（郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

5.1304外风巷掘进工作面掘进机电缆接口未设置电缆防拔脱装置；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

6.1304外风巷掘进工作面刮板输送机，机头安设的堆煤保护传感器位置不当；(安设位置高于机头0.5米)；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

7.1304外风巷掘进工作面迎头帮部成型差有个别锚杆超长，失效；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

四、公司管技人员查出安全隐患

11月14日

1.1302风巷117#瓦斯管理处一个托绳轮损坏；（蔡鸣鸣）

责任单位：采煤部

2.1303风巷口沉淀池进出水口两端需加过滤筛，减少淤积；（赵阳）

责任单位：修护部

3.二采区集中运输巷2#联巷迎头6-2#锚索外露超长；（刘长玉）责任单位：掘进一部

4.二采区集中运输巷迎头左帮帮部裸露超高未及时支护；（刘长玉）

责任单位：掘进二部

11月15日

1.北翼皮带机巷80皮带巷机头积水；（邢立召）

责任单位：修护部

2.1303机巷无极绳机尾基础坑未防护；（邢立召）

责任单位：安装工区

3.1303机巷皮带机保护缺少超温洒水喷管；（尹成强）

责任单位：安装工区

4.1303机巷皮带机超温传感器安设位置不符合规定；（尹成强）

责任单位：安装工区

5.1303机巷80#风水管路处基础坑未设防护栏；（尹成强）

责任单位：安装工区

6.1303机巷无极绳机尾轮缺少防护罩；（尹成强）

责任单位：安装工区

7.1303工作面煤帮遗留锚杆多；（刘长玉）

责任单位：安装工区

8.1303机巷第153#瓦斯管路处皮带下有根长锚杆；（刘长玉）

责任单位：安装工区

11月16日

1.二采区集中巷2#联巷斜巷皮带机头积水较多；（刘长玉）

责任单位：掘进一部

11月17日

1. 地面水泥库南侧墙壁上配电箱内空气开关接线不规范；（陈兴邦）

责任单位：通防部

11月18日

1.1303机巷皮带机21、30、31、35#H架里口上托辊未安装到位，不转圈，40#H架底托辊中间未安入槽，不转圈；（邵红斌）

责任单位：安装工区

2.1303工作面端头支架与过渡支架间距不符合要求；（刘长玉）

责任单位：采煤部

3.1303工作面机头飘；（刘长玉）

责任单位：采煤部

4.1302机巷270#H架处巷道高度不够；（杜成忠）

责任单位：采煤部

5.1302工作面机尾抬车跟顶回采；（吴卫星）

责任单位：采煤部

11月19日

1.1302机巷绞车硐室处轨道悬空；（林浩）

责任单位：采煤部

2.1302机巷270#H架悬空；（林浩）

责任单位：采煤部

3.1302机巷272#H架处顶板破碎，网烂；（林浩）

责任单位：采煤部

11月20日

1.980上部车场注二氧化碳时，两端设置警戒；（蔡鸣鸣）

责任单位：通防部

2.1303风巷口原1305机巷封闭墙前有两个注浆桶需要挪走；（赵阳）

责任单位：修护部

3.1303机巷13-1#、13-2#顶板锚索失效；（杜成忠）

责任单位：采煤部

4.1303工作面第52#-56#支架初撑力不够；（赵阳）

责任单位：采煤部

5.1302工作面机尾风巷出口不畅；（刘长玉）

责任单位：采煤部

6.1302工作面第95和96架落差大；（曹卫）

责任单位：采煤部

7.1302机巷措施巷口卧底深，无护栏；（林浩）

责任单位：采煤部

8.1302机巷270H架处帮部未支护；（林浩）

责任单位：采煤部

9.1302机巷无极绳机尾绳悬空，无防护；（林浩）

责任单位：采煤部

五、安监员查出安全隐患

11月14日

1.1302风巷第一部链板机头处轨道接头超标30mm；（张殿举）

责任单位：采煤部

2.1302风巷下行瓦斯管路117#处压绳轮坏；（张殿举）

责任单位：采煤部

3.1303机巷皮带机243#H架，皮带防跑偏托辊架变形；（马永超）

责任单位：采煤部

4.1302风巷二部单轨吊风动拉葫钩头变形；（郝传新）

责任单位：采煤部

5.780皮带机巷下口80皮带撒货较多，人行道不通畅，排水泵处无水仓；（马永超）

责任单位：修护部

6.1304风巷迎头一台锚杆机手柄断；（宋伟）

责任单位：掘进二部

7.1304风巷综掘机少一只灭火器；（宋伟）

责任单位：掘进二部

8.1304风巷第一部皮带机尾闭锁门关不严；（宋伟）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中运输巷迎头压风自救风压表坏，无风也显示压力；（宋伟）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中运输巷钻机一只灭火器管子断；（宋伟）

责任单位：钻探事业部

11.1303工作面前运机机头无喷雾；（魏广田）

责任单位：安装工区

12.1303机巷158#瓦斯管路皮带机调偏托架变形；（魏广田）

责任单位：安装工区

13.1303机巷电缆钢槽使用铁丝吊挂在支护菱形网上，电缆吊挂不符合规定；（马永超）

责任单位：安装工区

14.980皮带机巷迎头一组压风自救箱内过滤器坏；（王亚）

责任单位：掘进一部

15.2306漏煤眼吊盘围栏高0.7米，不符合要求；（张学金）责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷2#联巷挖掘机按钮操作手柄用铁丝固定不牢；（宋伟）

责任单位：掘进一部

17.东翼回风石门综掘机上一个灭火器软管断裂（王磊）

责任单位：掘进一部

11月15日

1.1303工作面后运机机头超前支架片阀坏不锁液；（魏广田）

责任单位：安装工区

2.1303机巷瓦斯管路58号处压绳机损坏；（王磊）

责任单位：安装工区

3.1303机联巷移便处消防器材缺少消防铲；（王磊）

责任单位：安装工区

4.二采区集中运输巷2#联巷外段迎头挖掘机无灭火器；（王亚）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷迎头锚杆机116#121#锚杆机无扶手；（韩明）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中运输巷风动单轨吊风动拉葫坏一个；（韩明）

责任单位：掘进二部

7.二采区集中运输巷2#联巷迎头链板机无挡板、无过桥、无机尾罩；（韩明）

责任单位：掘进一部

8.东翼回风石门迎头右帮43-46,65-71,80-93,145-155排底脚锚杆裸露超高；（张学金）

责任单位：掘进一部

9.二采区集中运输巷2#联巷刮板机、溜槽两帮无挡煤板，刮板机头转载点未装挡煤板；（高文博）

责任单位：掘进一部

10.1303机巷2#钻场口皮带上无过桥；（杨伟龙）

责任单位：钻探事业部

11月16日

1.1302风巷第2部皮带机第29#H架处顶板1根8.6米锚索断；（李浩）

责任单位：采煤部

2.1303风巷7#钻场816钻机一个灭火器失效；（张学金）

责任单位：钻探事业部

3.1303工作面支架防尘喷雾未连接软管；（张学金）

责任单位：安装工区

4.1303机巷皮带112H架底皮带滚筒不转圈；（张学金）

责任单位：安装工区

5.1303机巷三叉门油脂桶无沙箱灭火器；（张学金）

责任单位：安装工区

6.1304风巷四叉门无顶板离层仪；（郝传新）

责任单位：掘进二部

7.980皮带机巷第五部皮带机H架歪斜；（朱俊锡）

责任单位：掘进一部

8.东翼回风石门二部皮带机H架歪斜；（朱俊锡）

责任单位：掘进一部

11月17日

1.1303风巷单轨吊端头无阻车装置；（李浩）

责任单位：修护部

2.1303工作面无隐患巡查牌板；（李浩）

责任单位：采煤部

3.1302风巷单轨吊1个起吊钩头少闭口销；（李浩）

责任单位：采煤部

4.1303机巷无极绳机尾尾轮无护罩用道木临时防护；（李浩）

责任单位：安装工区

5.1303工作面防冲区域机风巷未设限员管理站；（李浩）

责任单位：安装工区

6.1303工作面前运机尾向外30米内未安装2道全断面喷雾；（李浩）

责任单位：安装工区

7.91303工作面向外25米-40米机风巷未安装压风自救装置；（李浩）

责任单位：安装工区

8.980皮带机巷迎头皮带机109-136架H架歪斜严重；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 东翼回风石门迎头承载梁下淤岩多，直托辊多个不转；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 东翼回风石门迎头喷浆机后路无净化喷雾；（韩明）

责任单位：掘进一部

11.980皮带机巷第四部皮带机尾三联托磨除煤器；（韩明）

责任单位：运输部

12.二采区运输巷外段巷修机少个灭火器；（张殿举）

责任单位：掘进二部

13.二采区运输巷外段迎头三岔门未打顶板离层仪；（张殿举）

责任单位：掘进二部

11月18日

1.1302风巷78-2#8.6米锚索断，125-1#6.2米锚索断；（郝传新）

责任单位：采煤部

2.1302风巷收作线处左侧顶板下沉破网，多根锚索失效；（郝传新）

责任单位：采煤部

3.1302风巷第一部刮板机一侧链条漂；（黄建林）

责任单位：采煤部

4.1302风巷第5#顶板离层仪浅部下沉145mm，深部下沉160mm，顶板需加固；（李浩）

责任单位：采煤部

5.1303机巷隔爆水袋牌板,4#围岩移动传感器牌板巡查日期未更新；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

6.1303机巷18#风水管路处自动隔爆装置无管理牌板；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

1. 二采区集中运输巷2#联巷钻机处一个灭火器软管断；（王运亮）

责任单位：钻探事业部

8.980皮带机巷后路喷桨机压力表外壳玻璃罩损坏；（张殿举）

责任单位：掘进一部

9.东翼回风石门迎头综掘机临时支护右边大臂插销孔断；（张殿举）

责任单位：掘进一部

11月19日

1.1304风巷右帮犄角网片多处未压茬；（张学金）

责任单位：掘进二部

2.二采区集中巷2号联巷迎头综掘机临时支护大板较短（2.5米），需换4米大板；(张殿举）

责任单位：掘进一部

11月20日

1.1303风联巷巷修机灭火器软管断；（王磊）

责任单位：修护部

2.1303风巷33#瓦斯管路破损漏气；（王磊）

责任单位：通防部

3.1303机巷皮带机头和油脂库处消防器材沙箱都无消防铲；（王磊）

责任单位：采煤部

4.1302风巷50-3#6.2米锚索断；（郝传新）

责任单位：采煤部

5.1302风巷单轨吊驱动机构一侧无防护罩；（郝传新）

责任单位：采煤部

6.1303机巷风水管路19#处无极绳压绳轮坏；（朱俊锡）

责任单位：采煤部

1. 二采区集中运输巷二部皮带机尾段无过桥；（宋伟）

责任单位：掘进二部

8.1304风巷链板机开关无底座用铁丝吊挂；（宋伟）

责任单位：掘进二部

9.二采区集中运输巷2#联巷迎头链板机无过桥；（宋伟）

责任单位：掘进一部

10.东翼回风石门巷道允许进尺牌板距离迎头200米且无人填写；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部