招贤煤矿11月21日-11月27日安全隐患信息

11月21日至11月27日招贤煤矿共计查出安全隐患111条，其中公司领导查出安全隐患51条，集团公司驻矿检查出安全隐患0条，驻矿安监员查出安全隐患14条，管技人员查出安全隐患18条，安监员查出安全隐患28条，明细如下：

一、公司领导查出隐患

11月21日

1.980皮带机巷迎头帮部网片连接稀；（孙康）

责任单位：掘进一部

2.980皮带机巷迎头顶板破碎，需加强顶板管理，敲帮问顶找掉活矸危岩；（孙康）

责任单位：掘进一部

3.千米钻机钻场内积水严重，需加强排水；（孙康）

责任单位：山西国源

4.二采区集中运输巷单轨吊供风管破，漏风；（孙康）

责任单位：掘进二部

5.北翼辅助运输第二中部车场杂物多，堵塞巷道；（赵超）责任单位：掘进二部

6.1303机巷眼口处撒煤多，需加挡板；（赵超）

责任单位：采煤部

7.1302机巷风水管路109#处，皮带机底有散落的锁具，需回收利用；（秦庆举）

责任单位：采煤部

11月22日

1.二采区集中运输巷2#联巷顶板破碎,加强顶板管理；（田胜军）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输巷链板机无挡板；（田胜军）

责任单位：掘进二部

3.1303机巷皮带机头上皮带段需加防护网，防止煤矸掉落伤人；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

4.1303机巷无极绳轮处无防护罩；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

5.1303风巷有一台锚索机需回收升井；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

6.1302浮货与切眼接茬处顶板坠肚子严重，需超前管理；（王元满）

责任单位：采煤部

7.1302工作面人行道上锚杆、锚索、钢带等物品需放在支架底座上，防止人员侧滑；（王元满）

责任单位：采煤部

8.1302工作面机头处揭煤钻场，需重点加强顶板管理；（王元满）

责任单位：采煤部

9.北翼皮带机巷下段排水管路需改造；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

11月23日

1.二采区集中巷2#联巷迎头网片搭接不严，巷道未悬挂测点牌板；（单景新）

责任单位：掘进一部

2.千米钻场外岩粉堆放较多，需及时清理；（单景新）

责任单位：山西国源

3.1303机巷水沟煤渣多，需清理；（田胜军）

责任单位：采煤部

4.1303机巷机头过桥杂物多，需清理；（田胜军）

责任单位：采煤部

5.1303机巷5#钻场水仓风泵小，需更换；（田胜军）

责任单位：钻探事业部

6.东翼回风石门皮带机37#H架处三联托辊脱落且布毛缠绕过多；（王元满）

责任单位：掘进一部

7.东翼回风石门皮带机挪移后，拉线急停需及时延接到机尾；（王元满）

责任单位：掘进一部

8.2306工作面漏煤眼口下口浇筑，人员更高作业时需采取防坠措施；（王元满）

责任单位：掘进一部

11月24日

1.1303工作面机巷2架超前支架初撑力低于24Mpa；（赵超）责任单位：采煤部

2.1303工作面风巷料场物料码放乱；（赵超）

责任单位：采煤部

3.1303机巷83#H架处皮带机底抗偏磨皮带；（纵峰）

责任单位：采煤部

4.1303机巷7#、8#超前支架歪斜，现场做好监管；（纵峰）责任单位：采煤部

5.北翼皮带机位于1303小眼下口处底座应加支腿；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

6.北翼无极绳梭车手压泵、放气泵不完好；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

11月25日

1.东翼回风石门迎头工具码放乱；（赵超）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输巷喷浆处一个灭火器损坏；（赵超）

责任单位：掘进二部

3.1303风巷单元支架（外段）初撑力不够；（孙康）

责任单位：采煤部

4.1303工作面机尾有40T链条未回收；（孙康)

责任单位：采煤部

5.1302工作面风巷二部皮带机头压风自救漏水；（田胜军）责任单位：运输部

6.1302工作面风巷9#单元支架倾斜，工作面机尾活矸危岩多；（田胜军）

责任单位：采煤部

7.1303机巷802#钻机处未采取固定措施；（孙康）

责任单位：钻探事业部

8.1303机巷2#钻场单体少防倒绳；（孙康）

责任单位：钻探事业部

11月26日

1.980皮带机巷二部皮带沿途矸石清理不净；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

2.1303漏煤眼下口皮带机护栏需加高，防止飞矸；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

3.1303机巷、风巷未退锚；（纵峰）

责任单位：采煤部

4.1303机巷、风巷未安装喷雾；（纵峰）

责任单位：采煤部

5.1303切眼内安设支架护帮板、传感器，要采取防片帮措施；（孙康）

责任单位：采煤部

6.1303机巷3#钻场及钻机需加强对皮带载波线的保护；（孙康）

责任单位：钻探事业部

11月27日

1.980皮带机巷水仓未挂牌管理；（田胜军）

责任单位：掘进一部

2.980皮带机巷迎头工具摆放乱；（田胜军）

责任单位：掘进一部

3.980皮带机巷两帮未及时补喷；（田胜军）

责任单位：掘进一部

4.1303机巷水仓泵量小；（田胜军）

责任单位：采煤部

5.1303工作面第77#支架初撑力小于24mpa；（赵超）

责任单位：采煤部

6.1303工作面钻场处泥水外流；（赵超)

责任单位：钻探事业部

7.1303风巷放水器水管入需水沟；（郝虎）

责任单位：通防部

二、集团公司驻矿发现隐患

三、驻矿安监员查出安全隐患

11月21日

1.1302综放工作面风巷隅角水泵开关倒斜，巷道变形帮部挤压至开关，导致开关下部被掩埋；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

2.1302综放工作面机巷人行通道不畅通，转载机头区域作业人员无法正常通过；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

3.1302综放工作面机巷无极绳运行过程、无极绳机尾有卧底、拆除轨道人员作业、机尾一轨道悬空钢丝绳带动压绳轮、导致轨道摆动明显，且有作业人员通行；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

11月23日

1.地面公寓楼地下室给水间型号:CXK-2Q-4电压380V控制箱未加锁管理；（李永虎、郭根虎）

责任单位：机电部

2.地面公寓楼配电室电缆地沟积水浸泡电缆、电缆地沟有可燃木块和杂物存放，配电室未安设应急灯；（李永虎、郭根虎）

责任单位：机电部

3.地面消防水池旁搭设的加工车间上方人行过桥存在塌陷隐患,车间内一带电配电箱箱门敞开未加锁管理；（李永虎、郭根虎）

责任单位：机电部

4.地面消防水池配电室绝缘用具监测过期裁止日期为:2022.11.16,配电室安设的应急灯均不亮；（李永虎、郭根虎）

责任单位：机电部

5.1303综放工作面机巷出口后部溜子机头(7#8#)超前支架向机巷帮部倒斜、顶板空顶宽约 1.5 米、未采取任何支护措施，导致顶板漏顶掩埋后部溜子机头；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

6.1303 综放工作面回风巷未安设风流净化水幕；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

7.1303 综放工作面机巷(7#-10#)超前支架倾斜，巷道安全出口和人行通道不畅通；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

8.1303 综放工作面机巷皮带机头堆煤保护安设位置不当；（李永虎、郭根虎）

责任单位：采煤部

11月27日

1.980三联巷一部皮带跑偏严重，磨H架多；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

2.3号柴油机车撒沙装置不完好；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3.北翼总回风下口，地板有蓄热，及时观测、制定有效措施。防止发火；（李永虎、王斌）

责任单位：通防部

四、公司管技人员查出安全隐患

11月22日

1.二采区集中运输巷2#联巷顶板破碎；（刘长玉）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输巷2#联巷重大风险管控时间错误；（曹卫）

责任单位：掘进一部

3.二采区集中运输巷链板机无挡板；（曹卫）

责任单位：掘进二部

4.1303机巷冷却水严禁直接排到北翼皮带机巷水沟中；（杨少智）

责任单位：采煤部

5.1302工作面机头处揭煤硐室，需重点加强顶板管理；（赵阳）

责任单位：采煤部

6.1302机巷人行道宽度不符合要求，行人通道不畅通；（赵阳）

责任单位：采煤部

11月23日

1.1303机风巷超前支护段单元支架多架初撑力不足；（吴卫星）

责任单位：采煤部

2.东翼回风石门皮带机挪移后，拉线急停需及时延接到机尾；（赵阳）

责任单位：掘进一部

3.2306工作面漏煤眼口下口浇筑，人员更高作业时需采取防坠措施；（赵阳）

责任单位：掘进一部

11月25日

1.1303后部车机头顶板冒落下来，加强顶板管理；（刘长玉）

责任单位：采煤部

2.1302工作面机尾有积水，需清理；（林浩）

责任单位：采煤部

3.1302风巷单元支架处行人宽度不够；（林浩）

责任单位：采煤部

4.1302机巷转载机处行人宽度不够；（林浩）

责任单位：采煤部

11月26日

1.1303机巷皮带机跑偏；（邵红斌）

责任单位：采煤部

2.1303净化水一级过滤反冲孔未对正，反冲效果差；（邵红斌）

责任单位：采煤部

3.1302工作面机巷转载机处空间狭小；（朱远辉）

责任单位：采煤部

4.二采区集中运输巷高压配电点悬挂接地螺丝不符合规定；（尹成强）

责任单位：掘进二部

5.980变电所保护器开关更换，需核定保护定值；（胡海刚）

责任单位：机电部

五、安监员查出安全隐患

11月21日

1.1302风巷第二部皮带机3#和6#H架处无极绳副绳磨巷道底板；（郝传新）

责任单位：采煤部

2.1302机巷8#超前支架和工作面第一架之间间隙约1.2米，坠肚子；（宋伟）

责任单位：采煤部

3.1303机巷皮带机头消防沙箱缺少消防桶；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

4.1303机巷皮带机H架第200-201#上皮带磨帮部锚索，229#上皮带磨远程供液管；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

5.1303机巷无极绳机尾轮没有护罩，旁边杂物多钢丝绳磨地，阻车器未装；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

6.2306小眼口下口跨越皮带施工现场无过桥；（张殿举）

责任单位：掘进一部

7.二采区运输巷2#联巷巷修机笆斗窜销端头无防脱销用铁丝捆扎；（高文博）

责任单位：掘进一部

8.二采区运输巷2#联巷外段后路喷桨机缺少两道临时喷雾；（张殿举）

责任单位：掘进二部

11月22日

1.东翼回风石门迎头皮带2#H架处抗偏轮不转磨皮带；（宋伟）

责任单位：掘进一部

2.东翼回风石门综掘机一具灭火器失效；（宋伟）

责任单位：掘进一部

3.980皮带机大巷第五部皮带机188H处轨枕断一根；（张殿举）

责任单位：掘进一部

4.1303风巷口挖掘机上少一个灭火器，一个软管断；（韩明）

责任单位：修护部

11月23日

1.二采区集中运输巷挖掘机一具灭火器失效，铲斗销子用铁丝代替闭口销；（宋伟）

责任单位：掘进二部

2.二采区集中运输巷2#联巷外段迎头一台锚杆机气腿手把断；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

3.1302风巷第2部皮带机第14节H架处顶板1根6.2米锚索断，第27节-第28节H架处顶板2根8.6米锚索断；（李浩）

责任单位：采煤部

4.1302机巷无极绳机尾尾轮防护不严；(李浩）

责任单位：采煤部

5.980皮带机巷96-99#风筒处顶板多根锚索锁具捋，需重新补打锚；（李恒）

责任单位：掘进一部

6.2306机巷煤仓下口材料堆放较乱；（王亚）

责任单位：掘进一部

7.二采区集中运输巷2#联巷第四部皮带31#H架处顶板8.6米锚索5-2#漏打；（王亚）

责任单位：掘进一部

8.1303风巷履带机尾灯少一颗固定螺丝，一只灭火器管子断裂；（宋伟）

责任单位：修护部

9.1303机巷10-1#，12-1#锚索(6.2米)断；（宋伟）

责任单位：采煤部

11月24日

1.1302机巷无极绳语音报警器和摄像头距无极绳机尾30米需挪移；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

2.1303工作面机巷皮带机83#H架抗偏轮不转磨皮带，111#H架抗偏轮不转；（王运亮）

责任单位：采煤部

3.1302机巷152架顶板来压网片开裂约800mm；（魏广田）责任单位：采煤部

11月25日

1.1303机巷单体存放处无管理牌板；（魏广田）

责任单位：采煤部

2.1303机巷水仓电缆吊挂交叉；（魏广田）

责任单位：采煤部

3.1302工作面煤壁封山锚杆第19排-第23排，第42排-第50排第2#锚杆角度不合格，抽检第41排-第51排第2＃、3＃扭矩力不合格，需补打锚杆；（李浩）

责任单位：掘进一部

4.二采区集中运输巷爬笼处隔爆装置压力表保护镜片破碎；（马永超）

责任单位：掘进二部

5.二采区集中运输巷千米钻机地锚失效，压车柱生根点不可靠；（马永超）

责任单位：山西国源

11月26日

1.1302风巷第二部皮带机头人行道2根地锚外露长，需去除；（张殿举）

责任单位：采煤部

2.1302风巷第10#钻场钻机开关显示屏白屏，（李浩）

责任单位：钻探事业部

3.980回风巷二部皮带机100～120#H架严重歪斜；（马永超）

责任单位：掘进一部

4.3号电机车大灯烧坏，需及时更换；（马永超）

责任单位：掘进一部

5.980皮带机巷四部皮带拉线急停安装颠倒，不符合规定；（马永超）

责任单位：运输部

11月27日

1.1302机巷风水管路115、119号处轨道接头超标；(张殿举）

责任单位：安装工区

2.1303风机巷单元支架多架未编号，编号不清晰（黄建林）

责任单位：采煤部

3.1303工作面第77架支架压力不显示；（黄建林）

责任单位：采煤部

4.1303风巷防冲限员站缺少电话，压风自救，警戒网，机巷无压风自救，无警戒网；（张学金）

责任单位：采煤部