招贤煤矿11月28日-12月4日安全隐患信息

11月28日-12月4日招贤煤矿共计查出安全隐患152条，其中公司领导查出安全隐患41条，集团公司驻矿检查出安全隐患0条，驻矿安监员查出安全隐患29条，管技人员查出安全隐患20条，安监员查出安全隐患62条，明细如下：

一、公司领导查出隐患

11月28日

1.1303风联巷链板机货多压车，需及时出货；（纵峰）

责任单位：采煤部

2.1303工作面机尾积水，需挖水沟排水；（纵峰）

责任单位：采煤部

3.1303工作面风巷排水系统有淤泥和杂物，需及时清理；（苗现华）

责任单位：采煤部

4.1302风巷捕尘网、风筒开口空间不够，需拆除；（王元满）

责任单位：采煤部

5.1302风巷机尾向外40M范围内积水严重需尽快安排排水；（王元满）

责任单位：采煤部

6.北总回注浆机需加强管理和日常维护；（苗现华）

责任单位：修护部

11月29日

1.1303机巷钻机队打钻处环境卫生差；（郝虎）

责任单位：钻探事业部

2.1303机巷机尾眼口应加强防护，增加防护栏；（单景新）

责任单位：采煤部

3.1303机巷排水沟内杂物较多，137#瓦斯管路处水沟损坏；（单景新）

责任单位：采煤部

4.二采区集中运输巷下口综掘机安装处，待安装备件材料码放乱；（赵超）

责任单位：掘进二部

5.二采区集中运输巷皮带机跑偏；（赵超）

责任单位：掘进二部

11月30日

1.1303风巷两处沉淀池未挂牌管理；（王元满）

责任单位：采煤部

2.1303风巷14#-18#供水管路搪瓷溜槽脱节；（王元满）

责任单位：采煤部

3.二采区集中运输大巷接近贯通，原掘进一部三队施工区域，设置警戒；（苗现华）

责任单位：掘进一部

12月1日

1.1303工作面机巷泵站处有积水；(赵超）

责任单位：采煤部

2.1303工作面风巷单元支架有两架初撑力不足；（赵超）

责任单位：采煤部

3.1303机巷隅角顶板冒落不充分；（杨眷）

责任单位：采煤部

4.1303风巷隅角喷雾水压小；（杨眷）

责任单位：采煤部

5.1302机巷水泵及排水管路需及时回收；（单景新）

责任单位：采煤部

6.1302工作面收作起吊大件，必须设置警戒，严禁行人通过；（单景新）

责任单位：采煤部

12月2日

1.2306煤仓下口注浆使用震动棒，确保注浆质量；（苗现华）

责任单位：掘进一部

2.北翼轨道车场内排水管需整改；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

3.1302机巷转载机处行人空间狭窄，需将电机转运升井；（鲁绪旺）

责任单位：安装工区

4.1302机巷无极绳张紧力下降保护安装不规范；（鲁绪旺）责任单位：安装工区

5.1302机巷转载机向外100米范围内轨道悬空，部分缺少道钉；（赵振中）

责任单位：安装工区

6.1302切眼内部分支架初撑力不够；（赵振中）

责任单位：安装工区

12月3日

1.980六号联巷临时水仓每班安排专人排水，确保水不出池；（秦庆举）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中巷2#联巷底脚锚杆及时支护；（秦庆举）

责任单位：掘进一部

3.1303机巷水仓处捕尘网脱落；（华海洋）

责任单位：采煤部

4.1303机巷5#钻场处267-2#锚索崩断；（华海洋）

责任单位：采煤部

5.1303工作面端头与过渡支架间间距350mm；（华海洋）

责任单位：采煤部

6.1302风巷高水材料注浆配比偏稀；（杨眷）

责任单位：修护部

7.1302机巷抽放软管吊挂乱；（杨眷）

责任单位：钻探事业部

12月4日

1.2306溜煤眼下口巷道积水，应施工水沟和水仓用于排水；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中巷配电点处馈电开关显示时间与实际不符；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

3.二采区集中巷迎头矸石较多，应及时出货；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

4.1303风巷1#钻场有一根单体泄液；（李治龙）

责任单位：采煤部

5.1303工作面后运极头喷雾角度不对；（李治龙）

责任单位：采煤部

6.1303机巷转载机处压风自救装置有风无水；（李治龙）

责任单位：采煤部

7.1302工作面机巷斜巷段铁梯磨无极绳钢丝绳；（赵超）

责任单位：安装工区

8.1302机巷措施巷以里轨道枕木码放乱；（赵超）

责任单位：安装工区

二、集团公司驻矿发现隐患

三、驻矿安监员查出隐患

11月29日

1.1302综放工作面机巷安全出口不畅通、转载机头及破碎机距帮部无安全距离，作业人员无法正常通过；（郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

2.北翼运输大巷井下消防材料库入口注浆过程、现场注浆管路相互缠绕，注浆物料码放混乱；（王斌）

责任单位：掘进一部

3.北翼皮带机尾消防器材配备不全(无消防铲)；（王斌） 责任单位：掘进二部

4.1302综放工作面风巷回撤单元支架过程、单元支架集中堆放、支架东倒西歪、未做防倒措施，存在单元支架倒落隐患；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

5.1302综放工作面风巷局部区段巷道底鼓高度不足 2.1 米、帮部变形、底板淤泥积水严重，人员通行困难；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

6.1302综放工作面风巷回撤单元支架，支架倒斜挤压在帮部吊挂的高压电缆上；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

7.北翼运输大巷1305联巷风门之间存放物料车辆，风门无法正常开启；（王斌）

责任单位：采煤部

8.1303 工作面机巷、风巷防冲限员管理站无人值守，限员管理站设施不全，记录本记录人员与实际不符；（华春光）

责任单位：采煤部

9.1303工作面作业规程劳动组织里规定采取三八制循环方式，早班检修，中班割煤4刀、夜班检修和杂活，经过了解查阅资料与现场询问11月29日早班队长说实际中班割煤、夜班割煤，早班检修，两班生产一班检修，与1303工作面作业规程劳动组织里规定采取三八制循环方式不符；（华春光）

责任单位：采煤部

10.1303工作面机巷破碎机处巷道安全出口不畅通；（华春光）

责任单位：采煤部

11.1303工作面机巷下隅角有9m顶板未垮落，机巷超前架有3架顶板空顶；（华春光）

责任单位：采煤部

12.1303工作面作业规程规定设备配备单元式支架 ZQ4000/20.6/4.5(机巷安装20 架，风巷安装80 架)现场实际机巷 20架、风巷 56架；（华春光）

责任单位：采煤部

11月30日

1.地面101皮带机头墙角积尘明显，未及时清理；（郭根虎、王斌）

责任单位：选煤厂

2.地面201皮带机尾皮带托辊架螺丝松动；（郭根虎、王斌）责任单位：选煤厂

3.地面730（703）皮带机头仓口行人侧防护网损坏；（郭根虎、王斌）

责任单位：选煤厂

12月1日

1.1302回风巷，搬运支架、打封闭墙工作人员，无安全通道；（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

2.1302回收工作面，无极绳运行时，轨道上面有人工作；（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

3.1302回风运输巷，工作地点无供水施救和压风自救；（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

12月2日

1.1303风巷，防火墙上面无卡口，最后一块墙板无法固定，墙板参数(3.3m\*3.4m)和墙板实际(4.2m\*0.3m)不符；（李永虎、王斌）

责任单位：通防部

2.1303运输巷，前部、后部溜子、转载机运行时，均无喷雾和防尘措施；（李永虎、王斌）

责任单位：采煤部

3.1303回风巷，回风量为1600m³/m，早班现场实测回风流空气中瓦斯含量为0.32%，已经临界瓦斯风排量,要严格落实陕应急[2021]171号文件18条；（李永虎、王斌）

责任单位：通防部

12月4日

1.1302回撤工作面机巷风筒多处死角、风筒多处漏风严重、风简落底未吊挂、风筒挤压在垛式支架和支架间；（华春光）

责任单位：安装工区

2.1302回撤工作面机巷无极绳钢丝绳多处磨损巷道底板及管路，在未对运输线路及无极绳维护验收前禁止运行无极绳；（华春光）

责任单位：安装工区

3.1302回撤工作面机巷现场人数与监控定位人数不符，2022年12月4日早班现场清点人数76人，实际定位人数只有53人；（华春光）

责任单位：安装工区

4.1302回撤工作面机巷密墙施工点电话损坏无法通话；（华春光）

责任单位：安装工区

5.1302回撤工作面机巷风管F145处巷道顶板破碎严重，部分网片撕裂，斜巷挑顶段顶板压力大破碎严重；（华春光）

责任单位：安装工区

6.1302回撤工作面机巷破碎机处巷道顶板压力，在巷道无安全通道情况下33名施工人员在工作面内施工，现场安全员也未制止进入；（华春光）

责任单位：安装工区

7.1302回撤工作面机巷在拆除单轨吊期间用麻绳起吊，未使用专用吊挂葫芦倒链起吊；（华春光）

责任单位：安装工区

8.1302回撤工作面机巷有4架垛式支架倾斜歪倒，巷道顶板压力大顶板破碎严重；（华春光）

责任单位：安装工区

四、公司管技人员查出安全隐患

 11月28日

1.980矸石皮带机机头刮煤器效果差，需更换；（蔡鸣鸣）

责任单位：运输部

2.北翼回风大巷下口积水多；（王鑫达）

责任单位：修护部

3.1302风巷Φ600mm风筒未接到密闭墙前，差一节风筒；（张智慧）

责任单位：采煤部

11月29日

1.1302机巷第6部绞车上顶板破碎需要支护；（刘长玉）

责任单位：安装工区

11月30日

1.1302工作面风巷安全出口空间小，行人困难；（林浩）

责任单位：采煤部

2.1302工作面切眼口木垛无劲，需衬实；（林浩）

责任单位：采煤部

3.1302工作面风巷安全出口积水多，行人不畅；（林浩）责任单位：采煤部

4.二采区集中运输大巷2#联巷斜巷段119排帮部联网不规范；（刘传玉）

责任单位：掘进一部

12月2日

1.二采区集中运输巷2#联巷剩余5米贯通，加快通风设施完善；（刘传玉）

责任单位：掘进一部

2.1302机巷无极绳张紧力下降保护安装不规范；（尹成强）责任单位：安装工区

3.980皮带机巷三部皮带机环境卫生差；（蔡鸣鸣）

责任单位：运输部

4.1303机巷储带仓皮带跑偏磨机架；（邵红斌）

责任单位：采煤部

5.1303后运头链轮漏油；（邵红斌）

责任单位：采煤部

12月3日

1.1302风巷甲乙料配比较稀；（林浩）

责任单位：修护部

2.1302风巷封闭墙需喷浆支护；（林浩）

责任单位：修护部

3.1302机巷注浆泵漏水，需维修；（林浩）

责任单位：修护部

12月4日

1.1302工作面机巷4#慢绞操作空间不足1米；（尹成强）责任单位：安装工区

2.1302工作面机巷第2架推移千斤顶销子弯曲；（刘长玉）

责任单位：安装工区

3.1303工作面68、81架护壁板不自保；（邵红斌）

责任单位：采煤部

4.1303配电点无供电系统图；（邵红斌）

责任单位：采煤部

五、安监员查出安全隐患

11月28日

1.1302机巷第三部机头平巷段缺少铁道板；（张殿举）

责任单位：安装工区

2.1302机巷风水管路50号处副绳缺少托轮；（高文博）

责任单位：安装工区

3.1302机巷无极绳机尾压绳轮托绳轮缺少夹板；（魏广田）

责任单位：安装工区

4.二采区集中运输巷迎头第一部皮带机头护栏活门未封死；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

5.980皮带机巷277号风筒处，轨道道枕断6根；（马永超）

责任单位：掘进一部

6.东风井变电站绝缘工具过期，11月29日过期，需立即对东风井绝缘工具进行检测；（闫守林）

责任单位：机电部

11月29日

1.1303机巷油脂存放处无护栏，一具灭火器无软管；（王亚）

责任单位：采煤部

2.1303机巷皮带机头1#驱动滚筒处顶板挑顶后未支护，顶板裸露；（王亚）

责任单位：采煤部

3.1303工作面前运机头过桥变形；（李浩）

责任单位：采煤部

4.二采区集中运输巷2#联巷外段迎头刮板机双按开关未固定在牌板上，机头喷雾歪倒固定不牢角度不对；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

5.二采区集中运输巷2#联巷外段迎头第一节单轨吊梁子连接卡扣断；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

6.东翼回风石门二部皮带105-110#H架倾斜；（魏广田）

责任单位：掘进一部

7.980皮带机巷后路4处水泥轨枕无管理牌板；（魏广田）责任单位：掘进一部

11月30日

1.1980带式皮带机大巷后路170号风筒处对面锚索6-1断；（张殿举）

责任单位：掘进一部

2.东风井高压箱两个门锁坏；（肖立启）

责任单位：机电部

3.1302机巷无极绳机尾抱轨阻车器未接风；（李浩)

责任单位：安装工区

4.1302机巷斜巷平台两根主绳距离只有35mm；（魏广田）

责任单位：安装工区

12月1日

1.东翼回风石门迎头综掘机临时支护伸缩梁开焊；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1.980胶带巷摄像头照明忽明忽暗；（魏广田）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输巷2306小眼下口人行道不畅通，使用后的钢管和各类器材，风动工具乱放，占人行道，人行道排水不畅淤泥多；（马永超））

责任单位：掘进一部

3.东翼回风石门3部皮带机机尾护罩变形；（朱俊锡）

责任单位：掘进一部

4.1302机巷风水管路1#、115#、127#、128#风筒破洞,154号处风筒被锚索穿透；（韩明）

责任单位：掘进二部

5.1302机巷58,68,82#风管处主绳压绳轮坏；（张学金）

责任单位：安装工区

6.1302工作面前运机头绞车窝一架单元支架歪斜严重；（韩明）

责任单位：安装工区

7.1303风巷单元支架第11架、工作面第95架支架压力表不显示；（黄建林）

责任单位：采煤部

8.1303机巷单轨吊两端无阻车器，吊挂螺丝缺开口销；（王亚）

责任单位：采煤部

9.1303风巷人工气动单轨吊两个钩头无闭锁销；（张殿举）

责任单位：采煤部

10.980皮带机巷四部皮带六号联巷处急停线断；（魏广田）

责任单位：运输部

12月2日

1.1304风巷外段三岔门处顶板缺少离层仪；（高文博）

责任单位：掘进二部

2.1302风巷一部刮板机头处主压绳轮坏；（高文博）

责任单位：采煤部

3.1303机巷气动单轨吊梁两头无阻车器装置；（王运亮)

责任单位：采煤部

4.1302拆除面机巷人员施工地点未安装压风供水自救装置；（李浩）

责任单位：安装工区

5.1302机巷斜巷使用绞车无“行人不行车，行车不行人”牌板；（王亚）

责任单位：安装工区

6.1302机巷30绞车处车场道岔使用人工搬道存在安全隐患，未安装气动装置；（王亚）

责任单位：安装工区

7.1302机巷30绞车斜巷下口无保险档设施；（王亚）

责任单位：安装工区

8.1302机巷131-135#风水管处轨道接头螺丝不齐全；（王亚）

责任单位：安装工区

9.1302机巷7号绞车缺少护绳板，地锚未上绳固定；（张殿举）

责任单位：安装工区

10.1302机巷7号绞车点铃信号有光无声，绞车司机操作地方空间小；（张殿举）

责任单位：安装工区

11.1302机巷7号慢绞前27-1#锚索断，风筒离绞车较近；（张殿举）

责任单位：安装工区

12月3日

1.1304风巷地质预报书和重大安全风险管控清单未更换；（朱俊锡）

责任单位：掘进二部

2.1303风巷第19架单元式支架向外有26架液压系统末完善；（李浩）

责任单位：采煤部

3.1303机巷超前支架电液控装置未接电；（李浩）

责任单位：采煤部

4.1303机巷及风巷气动单轨吊无检修记录台账及锚杆锚索检查记录台帐；（李浩）

责任单位：采煤部

5.1303风巷单元支架3#架无压力表，5#、59#架只有一个压力表；（王亚）

责任单位：采煤部

6.1303机巷70#H架处顶板及左帮裸露无支护（346-347排之间）；（王亚）

责任单位：采煤部

7.1302风巷1部链板机机头处无极绳压绳轮坏2处；（朱俊锡）

责任单位：采煤部

8.1302机巷9#风管处主绳压绳轮坏；（张学金）

责任单位：安装工区

9.1302机巷34#挑棚单体卸液；（张学金）

责任单位：安装工区

10.1302机巷6号绞车前缺少主压轮；（张殿举）

责任单位：安装工区

11.东翼回风石门三部皮带机急停固定在机尾防护罩门上，护罩开焊；（高文博）

责任单位：掘进一部

12.980皮带机巷地质及水文地质图12月未更新；（魏广田）

责任单位：掘进一部

12月4日

1.1303机巷33#H架拉线急停固定不牢；（张学金）

责任单位：采煤部

2.二采区集中巷二号联巷外段57-10#、-12#和58-10#及62-12#锚杆外露大于70mm；（魏广田）

责任单位：掘进二部

3.二采区集中巷二号联巷外段58-590排10#锚杆间距1.1m；（魏广田）

责任单位：掘进二部

4.1303机巷皮带机尾滚筒防护网变形开口大；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

5.1303机巷皮带机尾处单体未穿鞋，无检测台帐，无检测压力表；（张殿举）

责任单位：采煤部

6.1303机巷水仓处防尘网未装喷雾；（张殿举）

责任单位：采煤部

7.1303风巷临时2道喷雾，后路防尘网喷雾不能复盖全段面；（张殿举）

责任单位：采煤部

8.1303机巷单轨吊梁末端无卡轨器；（张学金）

责任单位：采煤部

9. 2306小眼下口两侧顶板浆皮开裂，需加固；（王运亮）责任单位：掘进一部

10.1302机巷55Kw绞车闸把过位；（李浩）

责任单位：安装工区

11.1302机巷转载机头处2部10吨风动拉葫起吊钩头无闭口销；（李浩）

责任单位：安装工区

12.1302机巷第一个起坡点无极绳主压绳轮损坏2处；（王亚）

责任单位：安装工区