11月份采掘专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**+980辅助运输大巷**

**一、生产组织**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，每处不符合要求扣1分）**

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1.980辅助运输大巷辅助车场阻车器未及时复位；-1

2.980辅助运输大巷迎头皮带机尾皮带跑偏，未及时清理煤矸；-1

3.980辅助运输大巷综掘机承载梁有四处托辊失效未及时更换；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

1、+980辅助运输大巷随机抽查3处喷浆不合格，未覆盖住网； -1

2、+980辅助运输大巷43#观察孔无右帮观察孔；-1

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分）**

1.980辅助运输大巷165#风筒处顶板破碎，受力下沉；-2

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分，每处不合格扣1分）**

1、+980辅助运输大巷1209-1210左帮锚杆排距1.15米；-1

2、+980辅助运输大巷1232排6#锚杆扭矩力不够；-0.5

3、+980辅助运输大巷1233排8#、9#锚杆超长报废；-1

**材料质量（10分）**

1.980辅助运输大巷214#风筒处，黄沙距离轨道距离不符合要求；

-1

2.980辅助运输大巷206#风筒处消防器材沙箱箱内沙子不符合要求；-1

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1.980辅助运输大巷喷浆机箱体内未及时清理；-1

2.980辅助运输大巷喷浆机后没有防尘喷雾；-1

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产  （10分） | 合计 |
| 5分 | 12分 | 8分 | 43.5分 | 10分 | 8分 | 86.5分 |

**+980m皮带机大巷**

**一、生产组织**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分）**

1. +980带式输送机大巷喷浆机压力表外壳损坏；-1
2. +980带式输送机大巷迎头综掘机电缆落地；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、+980带式输送机大巷第五部皮带110-112H架跑偏；-1

2、+980带式输送机大巷自移机尾缺少2个抗偏轮；-1

3、+980带式输送机大巷第五部皮带188#H架轨枕断一根，188#H架前后轨道阴阳；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（2分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、《+980带式输送机大巷掘进作业规程》11月份无贯彻人、贯彻时间、签字，25人未签字贯彻； -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）**

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分）**

1、+980带式输送机大巷3处喷浆厚度达不到要求； -3

2、+980带式输送机大巷2082-2084排右帮欠挖250mm； -0.5

3、+980带式输送机大巷1043-1#锚杆未压钢带眼内；-0.5

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分每1处不合格扣除1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分，每1处不合格扣除1分）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、+980带式输送机大巷后路电缆上粉尘厚； -0.5

2、+980带式输送机大巷后路料场网片超高950mm；-0.5

3、+980带式输送机大巷1700米处标志牌吊挂不正；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产  （10分） | 合计 |
| 5 | 10 | 9 | 46 | 10 | 8.5 | 88.5 |

**东翼回风石门**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分,不符合要求1处扣1分）**

1、东翼回风石门综掘机瓦斯电断电仪固定不牢；-1

2、东翼回风石门综掘机内、外喷雾不能使用；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、第二部皮带2处卡扣不玩好；-2

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分）**

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1. 《东翼回风石门作业规程》11月份无贯彻记录； -1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量验收检查记录不得分，其它扣1分）**

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**内在质量3（13分，拉拔力每处不合格扣1分，其它扣0.5分）**

1、东翼回风石门巷道300米内无观测孔；-1

2、东翼回风石门迎头300米范围内喷浆不到位；-2

3、东翼回风石门249-9、248-9、242-9、246-9锚杆扭矩力不够；

-2

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分，每1处不合格扣1分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、东翼回风石门承载梁下积货多，磨皮带；-0.5

2、东翼回风石门迎头皮带机开关落尘多；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产  （10分） | 合计 |
| 5 | 11 | 9 | 46 | 10 | 9 | 90.5 |

**二采区集中运输大巷外段（邵守平队）**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）**

1、二采区集中运输大巷外段综掘机外喷雾5个孔不出水；-1

2、二采区集中运输大巷外段喷浆机未及时清理；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、二采区集中运输大巷二部皮带机尾缺少50米拉线急停； -1

2、二采区集中运输大巷2#联巷链板机缺少挡煤板；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）**

1. 二采区集中运输大巷2#联巷临时乳化液泵站未连接完好；-1

**现场图牌板（3分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

1、《二采区集中运输大巷2#联巷掘进作业规程》11月份无贯彻人、贯彻时间、签字，19人未补贯；-1

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分）**

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷三叉门转弯处里第61#风筒缺少底脚锚杆一排，约20排；-2

2、二采区集中运输大巷2#联巷12#、13#排锚索未刷帮、未支护、超高；-2

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷三叉门转弯处小线子吊挂乱；-0.5

2、二采区集中运输大巷2#联巷材料设备未挂牌管理；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产  （10分） | 合计 |
| 5 | 11 | 8 | 46 | 10 | 9 | 89 |

**二采区集中运输大巷2#联巷里段（黄金队）**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷里段综掘机切割头缠绕金属网；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷里段链板机缺少挡煤板；-1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）**

1、二采区集中运输大巷2#联巷里段岔门口未打顶板离层仪;-1

2、二采区集中运输大巷2#联巷里段摄像头位置不当，不能直接照摄迎头；-1

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

1. 二采区集中运输大巷2#联巷里段临时支护巷道高度与巷道断面图高度不一致；-1

2、二采区集中运输大巷2#联巷里段综掘机切割图参数与现场实际不符；-1

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分**

**安全管控（10分）**

**规格质量（12分）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、292#、293#排顶板掉顶2.2米×0.8×米×0.3米，23-1#、23-2#和23-3#锚杆外露超长；-2

2、二采区集中运输大巷2#联巷里段245#、246#排左帮缺少底脚锚杆；-1

3、二采区集中运输巷2#联巷风筒50#、51#处底脚缺少锚杆一排；

-1

**材料质量（10分）**

1、二采区集中运输巷2#联巷皮带机里侧风水管路未编号管理；-1

**五、职工素质及岗位规范（10分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

1、违章使用上皮带打运手拉葫芦；-2

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、45#风筒处设备、网片摆放杂乱；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产  （10分） | 合计 |
| 5 | 13 | 6 | 45 | 8 | 9.5 | 86.5 |

**1304风巷外段**

**一、生产组织（5分）**

**机械化程度（2分）**

**劳动组织（3分）**

**二、设备管理（15分）**

**掘进机械（8分，不符合要求一处扣1分）**

1、1304风巷外段综掘机内外喷雾不能使用；-1

**运输系统（7分，每处不符合要求扣1分）**

1、1304风巷外段链板机机头挡煤板松动； -1

**三、技术保障（10分）**

**监测控制（2分，每处不符合要求扣1分）**

1、1304风巷外段三岔门处未打顶板离层仪；-1

**现场图牌板（3分，不符合要求1处扣1分）**

**规程措施（5分，不符合要求1处扣1分）**

**四、工程质量与安全（50分）**

**保障机制（5分）（无工程质量检查验收记录不得分，其它一处扣0.5分）**

**安全管控（10分，不符合要求1处扣1分）**

1、1304风巷外段临时支护单体缺少防脱链、缺柱帽、柱鞋；-1

**规格质量（12分，每1处不合格扣除0.5分）**

**内在质量（13分，每1处不合格扣除1分）**

1、1304风巷外段未喷浆，无观测孔； -2

2、1304风巷外段综掘机油管断，炮头未落地；-1

3、1304风巷外段综掘机炮头未落地；-1

4、1304风巷外段2根锚杆外露超长，1根锚杆角度不够；-1

**材料质量（10分）**

**五、职工素质及岗位规范（10分）**

**管理技术人员（2分）**

**作业人员（8分）**

**六、文明生产（10分）**

**灯光照明（3分每处不合格扣0.5分）**

**作业环境（7分，每处不合格扣0.5分）**

1、1304风巷外段巷道积尘大；-0.5

2、1304风巷外段电缆管线吊挂乱；-0.5

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产组织（5分） | 设备管理（15分） | 技术保障（10分） | 工程质量与安全（50分） | 职工素质及岗位规范（10分） | 文明生产  （10分） | 合计 |
| 5 | 13 | 9 | 44 | 10 | 8.5 | 90 |

**1303工作面**

1. **基础管理（15分）**

**监测（3分）**

**规程措施（5分）**

1. 《1303工作面回采作业规程》杨树林队16人、纵瑞亮队9人、江祥队17人、李学冬队15人未贯彻签字，无主持人、贯彻人签字；

-1

2、《1303工作面初采初放安全技术措施》江祥队17人、李学冬队15人、纵瑞亮队9人、杨树林队14人未贯彻签字； -1

3、《1303工作面特厚煤层回采期间冲击地压防治专项安全技术措施》李学冬队15人、杨树林队16人、纵瑞亮队9人、江祥队17人未贯彻签字； -1

**管理制度（3分）**

**支护材料（2分）**

**采煤机械化（1.5分）**

**系统优化（0.5分）**

1. **质量与安全（50分）**

**顶板管理（28分）**

1.1303机巷超前支架接顶不实； -1

2.1303 工作面83#、70#、 61#、57#、 49#、43#、 16#、5#支架立柱初撑力不符合要求； -1

**安全出口与端头（11分）**

1.1303机巷超前7#架人行宽度不够0.5米。 -1

**安全设施（11分）**

1.1303工作面后部车机头无喷雾；-1

2.1303机巷3#钻场无过桥；-1

**三、机电设备（20分）**

**设备选型（6分）**

**设备管理（14）**

1.1303机巷一处排水管接头漏水。 -1

2.1303风巷链板机机尾护罩未盖。 -1

3.1303机巷皮带防跑偏保护用铁丝固定。 -1

4.1303机巷无极绳机尾小线吊挂乱； -1

**四、职工素质及岗位规范（5分）**

**管理技术预员（1分）**

**作业人员（4分）**

五、文明生产（10分）

**面外环境（7分）**

1.1303机巷自移机尾处顶板滴水； -0.5

**面内环境（3分）**

1.1303工作面架间浮煤多未及时清理； -0.5

**六、技术进步**

**七、总分统计**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（15分） | 质量与安全（50分） | 机电设备（20分） | 职工素质与岗位规范（5分） | 文明生产（10分） | 附加项：技术进步  （2分） | 合计 |
| 12 | 45 | 16 | 5 | 9 | - | 87 |