11月份运输专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

安全生产标准化管理体系设计运输专业共七项内容，共计满分100分，分别为巷道硐室、运输线路、运输设备、运输安全设施、运输管理、职工素质及岗位规范、文明生产。

**一、检查情况汇报**

11月份运输专业标准化持续改进共查出21条问题，不存在重大隐患，所查问题均已整改完成，具体问题如下；

**（一）巷道硐室（合计扣0分）**

无

**（二）运输线路（合计扣1.7分）**

1、北翼辅助运输斜巷无极绳绞车专用道岔开合不灵活，接头间隙超标；（扣0.6分）

2、地面环形车场4#道岔气缸盖板脱落，7#道岔气缸箱外壳变形严重；（扣0.4分）

3、+980m上部车场无极绳操作台处道岔缺构件；（扣0.2分）

4、+770m辅助运输大巷141#风水管路处水泥轨枕断裂，道板间距超过规定；（扣0.5分）

**（三）运输设备（合计扣1.2分）**

1、北翼辅助运输斜巷无极绳绞车梭车门销轴损坏；（扣0.3分）

2、地面柴油机车一端挡风玻璃破碎；（扣0.3分）

3、+980m带式输送机大巷4部皮带机有一处胶带卡扣不正，导致皮带跑偏；（扣0.3分）

4、北翼皮带机1303机巷漏煤斗下口挡煤板松动。（扣0.3）

**（四）运输安全设施（合计扣3分）**

1、+770m辅助运输大巷柴油机车在运送物料过程中，列车尾部未悬挂红灯；（扣1分）

2、+770m水平柴油机车加油点静电释放装置基础松动；（扣1分）

3、副井上口出车侧抱轨式阻车器未实现互为闭锁；（扣1分）

**（五）运输管理（合计扣0.8分）**

1、北翼皮带机机头里侧封闭不严；（扣0.4分）

2、+980带式输送机大巷4部皮带机头护栏固定不牢；（扣0.2分）

3、主斜井皮带机防护网多处破损。（扣0.2分）

**（六）职工素质及岗位规范（合计扣2.3分）**

1、抽查员工五位一体，有两人回答不完全；（扣0.8分）

2、钉道工有一人对气缸作用原理不了解；（扣0.5分）

3、地面矿车检修记录不全，一个月内不能体现车辆全部检修一遍。（扣1分）

**（七）文明生产（扣1.0分）**

1、北翼皮带机尾水沟内煤块需清理；（扣0.2分）

2、北翼皮带机巷与1304（外）风巷皮带机搭接处皮带下方撒煤未及时清理。（扣0.2分）

3、+770辅助运输大巷350mm排水管出水口向外水沟水流不畅，需清淤；（扣0.4分）

4、北翼辅助运输斜巷，巷道内风水管路、电缆等有积尘。（扣0.2分）

**附：运输自查自改评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 顺序 | 项目 | 标准分值 | 自评得分 |
| 1 | 巷道硐室 | 8 | 8 |
| 2 | 运输线路 | 29 | 27.3 |
| 3 | 运输设备 | 26 | 24.8 |
| 4 | 运输安全设施 | 14 | 11 |
| 5 | 运输管理 | 15 | 14.2 |
| 6 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 2.8 |
| 7 | 文明生产 | 3 | 2.0 |
| 最终考核得分 | 90.0 |

参加人员：尹成强 张 磊 蔡鸣鸣 杨少智