11月份通防专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**一、通风系统（得分100）**

**二、局部通风（得分94）**

1. 1304（外）风巷

（1）1304（外）风巷风筒分流器抖动现象；（-1）

（2）1304（外）风巷风筒口到迎头距离超作业规程规定；（-5）

2.+980m带式输送机巷

（1）+980m辅助运输巷125#风筒漏风；（-2）

3.+980m回风大巷

（1）+980m回风大巷78#风筒处顶板锚索戗顶风筒；（-0.5）

**三、通风设施（得分95.4）**

设施管理（-4.6）

（1）1304机巷密闭墙墙面抹面不匀，不平整；（-5）

（2）北翼轨运联巷2#风门前有杂物；（-4）

（3）1307机巷密闭墙顶部裙边部分脱落；（-5）

**四、瓦斯管理（得分100）**

**五、突出防治（不涉及）**

**六、瓦斯抽采得分（得分94）**

1. 1303风巷75#抽放管路内有少量水；（-1）

2.1303风巷流量传感器监测数据不准确；（-5）

**七、安全监控得分（得分96）**

1.1303风巷钻机传感器未及时跟随钻机挪移；（-2）

2.1304（外）风巷安全监控分站未加接地保护；（-2）

**八、防灭火（得分94）**

（1）1303风巷新安装的一路防灭火管路未编号；（-2）

（2）1302风巷52米束管堵塞不畅通；（-2）

（3）1302风巷10#钻场施工防灭火钻孔，现场无防灭火检查记录；（-2）

**九、粉尘防治（得分90）**

（1）+980m带式输送机巷隔爆水袋管理牌板数据填写错误，隔爆水袋总水量不满足要求；(-2)

（2）+980m带式输送机巷迎头两道净化喷雾未连接水管；(-2)

（3）+980m辅助运输巷、+980m回风大巷内管线上积尘大；（-2）

（4）+980m带式输送机巷迎头净化水幕第一道有1个喷雾头不出水，第三道有1个喷雾头不出水；（-2）

（5）1304（外）风巷割窑期间，掘进机喷雾和转载点喷雾未打开，造成粉尘传感器报警；（-2）

**十、爆破管理与基础工作得分（得分100）**

**定级分90分**

检查人：谭翔、王 坤、张智慧、王鑫达、陈 成、

王 阳、孟凡振、何 龙、朱 涛、闫东朋、孔祥盛

打分人：谭 翔

打分监督人：王 坤