招贤煤矿12月26日-1月1日安全隐患信息

12月26日至1月1日招贤煤矿共计查出安全隐患130条，其中公司领导查出安全隐患47条，集团公司驻矿检查出安全隐患7条，驻矿安监员查出安全隐患17条，管技人员查出安全隐患15条，安监员查出安全隐患44条，明细如下：

一、公司领导查出安全隐患

12月26日

1. 980辅助运输巷迎头皮带机尾跑偏；（李治龙)

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷迎头后路超长地锚及时处理；（李治龙）

责任单位：掘进一部

1. 1303机巷第3架超前支架人行道宽度0.4米；（华海洋）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷802钻机下风侧煤粉未清理干净；（华海洋）

责任单位：钻探事业部

1. 1303机巷皮带机142#H架下方第一个水管短接需回收；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷6#超前架人行道宽度不够；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第20#支架前梁未结实，护帮板未紧贴煤壁；（王元满）

责任单位：采煤部

12月27日

1. 1303风巷XF3测点处水槽未连接；（秦庆举）

责任单位：采煤部

1. 二采区集中巷起坡点处排水管路漏水；（秦庆举）

责任单位：掘进二部

1. 1303机巷110#、117#0排水管漏水；（田胜军）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷水沟杂物较多；（田胜军）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷F3点前10m水沟水不能自流；（田胜军）

责任单位：采煤部

1. 二采区集中巷2#联巷调向施工， 岔门处必须打齐加固锚索；（王元满）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中巷2#联巷迎头皮带机视频探头处照明不足；（王元满**）**

责任单位：掘进二部

12月28日

1. 1304风巷迎头皮带机尾堆煤保护固定不牢；（鲁绪旺）

责任单位：钻探事业部

1. 1303机巷水仓，巷道有积水；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷未冲尘，粉尘大；（华海洋）

责任单位：采煤部

1. 1303四号钻场附近钻杆码放乱，放在水沟里；（华海洋）

责任单位：钻探事业部

1. 1303机巷抽放管路与电缆交叉；（华海洋）

责任单位：采煤部

12月29日

1. 1304（外）风巷料场码放乱；（赵超）

责任单位：掘进二部

1. 1303机巷138#H架处钻机开关倾斜；（郝虎）

责任单位：钻探事业部

1. 1303机巷破碎机处人行道宽度不符合要求；（郝虎）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面支架50-70#架前梁载头，个别支架接顶不实；（郝虎）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷密闭墙向外180米巷道高不足3米；（田胜军）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷密闭墙向外200米处锚索外露超长；（田胜军）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷后路右帮材料码放乱；（田胜军）

责任单位：安装工区

12月30日

1. 980辅助轨道大巷风门处注浆管码放乱；（华海洋）

责任单位：修护部

1. 980回风大巷综掘机二运电缆吊挂乱；（华海洋）

责任单位：掘进一部

1. 1303风巷71#风水管路处巷道有积水；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷水仓处顶板淋水较大，需进行引流；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷迎头JSDB-30慢绞处车场应铺平；（鲁绪旺）

责任单位：安装工区

1. 1304外风巷与北皮搭接处底带积货多；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

12月31日

1. 980回风联巷巷道形成差，左帮及顶板有危岩，及时找顶；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 980回风联巷顶板未按设顶板离层仪；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷迎头锚索外露超长；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷右帮支护滞后；（田胜军）

责任单位：掘进一部

1. 1303工作面支架83-86架有断层，顶帮破碎，需加强顶板管理；（杨鹍）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷转载机头向里段多处人行道宽度不够；（杨鹍）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面支架80-85架煤壁有构造，需加强顶帮及架间管理；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷施工钻机处环境卫生差，有淤泥；（赵振中）

责任单位：钻探事业部

1月1日

1. 980辅助运输巷皮带与7#联巷皮带搭接处未装撕裂保护；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

1. 四采区回风巷迎头四小线子乱；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷2#联巷2部皮带机头护栏封闭不严；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

1. 1303工作面支架95架至机尾处架前有积水；（苗现华）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷转载机处人行道宽度不足；（苗现华）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷水仓附近有积水；（苗现华）

责任单位：采煤部

1. 980辅助运输巷里段及联巷一月份风险管控清单未更新；（王元满）

责任单位：掘进一部

二、集团公司驻矿发现隐患

12月31日

1. 1304风巷皮带机巷内有积尘,需清扫；（夏必培）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头皮带机机尾挡煤皮的过煤口小，且挡煤皮长度较短，应重新加工；（夏必培）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头皮带机尾底板未卧平,另外皮带机有两副卡子撕裂超过规定；（夏必培）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头右帮的底部支护距离迎头超过8m，应及时补齐；（夏必培）

责任单位：掘进二部

1. 迎头的四采区带式输送机巷内侧的风泵处无行人过桥；（夏必培）

责任单位：掘进一部

1. 迎头的四采区带式输送机巷掘进机上方加固锚索有三根未补打；（夏必培）

责任单位：掘进一部

1. 迎头的四采区带式输送机巷出货40T链板机吐煤口处皮带挡煤皮设置不规范,高度不够，且该处喷雾未安装；（夏必培）

责任单位：掘进一部

三、驻矿安监员查出安全隐患

12月27日

1. 1303回风巷，采煤部2处作业人员打锚索孔，未采取任何降尘措施(煤矿安全规程648 条)；(李永虎）

责任单位：采煤部

1. 1303回风巷、防冲限员管理站，登记6人，实际 15 人，也未挂牌管理(防冲细则 76条)；(李永虎）

责任单位：采煤部

1. 井下机电部使用无安全标志标识( MA )、防爆标志(Ex)的手电钻入井打孔(煤矿安全规程 10 条；)(李永虎）

责任单位：机电部

12月30日

1. 980回风大巷部分防尘软管未接至行人侧。责令改正。（李永虎）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷一号联巷口存放的挖机灭火器失效。责令改正。（李永虎）

责任单位：掘进一部

1. 980开拓巷道未对喷体厚度检查并形成检查记录。责令改正。（李永虎）

责任单位：掘进一部

1. 980回风大巷掘进工作面喷浆滞后约300m。责令改正。（李永虎）

责任单位：掘进一部

1. 980回风大巷掘进工作面喷浆机未连接水管。责令改正。（李永虎）

责任单位：掘进一部

1. 980回风大巷第三部带式输送机跑偏严重。责令改正。（李永虎）

责任单位：掘进一部

12月31日

1. 1303机巷防火门以里200m范围电缆吊挂凌乱。责令改正。（李永虎）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷转载机机头处约20m未采取超前支护。责令改正。（李永虎）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面机头有一架超前支架不接顶，倾斜严重。责令改正。（李永虎）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面煤机喷雾效果差。责令改正。（李永虎）

责任单位：采煤部

1月1日

1. 1304（外）风巷掘进工作面迎头掘进机截割过程、巷道设备机头卸载点喷雾、风流净化水幕及掘进机外喷雾均未开。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1. 1304（外）风巷掘进工作面迎头巷道成形差、人行侧帮部个别支护锚杆超长、支护质量达不到作业规程规定的施工要求。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1. 主斜井皮带运行过程，皮带下方有作业人员施工。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

1. 1304（外）风巷掘进工作面一部皮带机尾未设防护栏及警示牌。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

四、公司管技人员查出安全隐患

12月26日

1. 980辅助运输巷迎头皮带机尾跑偏；（刘长玉）

责任单位：掘进一部

1. 1302风巷第94-95#风筒接茬处漏风严重；（王坤）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷喷浆机未搭火；（林浩）

责任单位：修护部

1. 1302风巷注浆管理乱需整理；（林浩）

责任单位：修护部

12月28日

1. 1303风巷粉尘大；（朱远辉）

责任单位：采煤部

1. 根据《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项要求，皮带机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当装设防护栏及警示牌。请你单位按此要求进行排查整改（整改期限15天）；（尹成强）

责任单位：采煤部

1. 根据《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项要求，皮带机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当装设防护栏及警示牌。请你单位按此要求进行排查整改（整改期限15天）；（尹成强）

责任单位：掘进一部

1. 根据《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项要求，皮带机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当装设防护栏及警示牌。请你单位按此要求进行排查整改（整改期限15天）；（尹成强）

责任单位：掘进二部

1. 根据《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项要求，皮带机机头、机尾、驱动滚筒和改向滚筒处，应当装设防护栏及警示牌。请你单位按此要求进行排查整改（整改期限15天）；（尹成强）

责任单位：运输部

12月29日

1. 1303工作面煤壁片帮，需加强煤壁管理；（杜成忠）

责任单位：采煤部

12月30日

1. 980皮带机巷迎头材料乱；（朱远辉）

责任单位：掘进一部

12月31日

1. 1303工作面支架80-85架煤壁有构造，需加强顶帮及架间管理；（韩飞）

责任单位：采煤部

1月1日

1. 1302风巷95#瓦斯管路处排水管路垫子坏漏水；（林浩）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷注浆管堵；（林浩）

责任单位：修护部

1. 1302机巷注浆孔牌吊挂不规范；（林浩）

责任单位：修护部

五、安监员查出安全隐患

12月26日

1. 二采区集中巷一号联巷后路91-2#、98-2#、99-2#锚杆报废，81-2#锚杆未打；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷一号联巷右肩窝106-111排超宽900mm，未补打锚杆；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷一号联巷后路履带车前后未贴反光标；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 1302风巷80#风筒处轨道接头间隙大，无极绳机尾轨道没有阻车器；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷风筒编号第45#、74#、101#处无极绳主压绳轮缺一个；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷现场隐患巡查牌板字擦不掉，需更换；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

12月27日

1. 980皮带机大巷51号探查孔处4根轨枕断；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 1303风巷单元支架第一架柱头销子断；（韩明）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷31. 33. 45. 74. 103号风筒处无级绳主压绳轮坏；（王运亮）

责任单位：安装工区

1. 1304风巷迎头皮带机承载梁多个缓冲托辊坏；（王运亮）

责任单位：掘进二部

1. 1303风巷巷修机一个灭火器软管断；（王磊）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷31#，33#，45#，101#，104#风筒处无极绳主压绳轮坏；（宋伟）

责任单位：安装工区

12月28日

1. 1304迎头乳化泵未搭火无临时支护单体：（马永超）

责任单位：掘进二部

1. 1302机巷风筒31.33.74.号处无极绳主压绳轮坏；（高文博）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷风筒55.56.57.号处新铺枕木多根无道钉；（高文博）

责任单位：安装工区

1. 1303机巷巷修机灭火器压力表坏：（张殿举）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷54#单元支架一侧压力表坏；（郝传新）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷单轨吊压风管防脱装置不合格；（郝传新）

责任单位：采煤部

1. 980辅助运输巷里段迎头链板机过桥少一侧扶手；（宋伟）

责任单位：掘进一部

12月29日

1. 1302风巷原第二部机头3根单体磨无极绳大绳；（张殿举）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷多处加补道木未砸道钉；（张殿举）

责任单位：安装工区

1. 二采区集中巷一联巷迎头皮带机尾无过桥；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段迎头皮带108号H架处轨道四块水泥道板损坏；（王磊)

责任单位：掘进一部

1. 980回风巷八号联巷迎头皮带97-108号H架倾斜严重；（王磊)

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷2#联巷部皮带承载梁两个缓冲托辊断；（王磊)

责任单位：掘进二部

1. 1304风巷迎头皮带机尾承载梁多个缓冲托辊断裂；（宋伟)

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中巷二联巷迎头后路卧底右帮19-40排底脚锚杆裸露高（500-700mm）；（韩明）

责任单位：掘进二部

12月30日

1. 二采区集中巷二号联巷第三部皮带机头机尾护栏封闭不严；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 1302风巷单轨吊末端第四节轨道开焊，轨道断开：（马永超）

责任单位：修护部

1. 1302机巷里口原装车点1架单元式支架挤瓦斯抽放管路；（李浩）

责任单位：安装工区

1. 1303机巷挑棚单体三向阀对人行道，并未做防飞处理；（宋伟）

责任单位：采煤部

12月31日

1. 980集中运输巷一号联巷履带车无灭火器；（马永超）

责任单位：掘进一部

1. 集中运输巷国源钻机所有地锚失效，压车柱未生根。钻机前后摆动幅度大，国源钻机停止作业；（马永超）

责任单位：山西国源

1. 980回风大巷后路256号风筒处轨枕断2根；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 980回风巷迎头下山下口顶板面积大缺少顶板离层仪；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷第三部皮带卡扣撕裂严重；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 1303工作面风巷单轨吊1组驱动轮磨损严重；（李浩)

责任单位：采煤部

1. 1302机巷风筒73-83#处加补道板未砸道钉；（宋伟）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷风筒103#无极绳主压绳轮坏，风巷26#无极绳主压绳轮坏；（宋伟）

责任单位：安装工区

1月1日

1. 980辅助运输迎头链板机机尾点铃未延到位，点铃有声无光；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 1304外风巷后路117-121排左帮底脚锚杆超高300mm以上及时补打；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 1303风巷125-3#锚索崩断，249-2#锚索失效；（张殿举）

责任单位：采煤部

责任单位：安装工区

1. 1302机巷风筒103#无极绳主压绳轮坏；（宋伟）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷47#风筒修补处漏风严重；（宋伟）

责任单位：安装工区