12月份机电专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**检查日期： 2022年12月5日-18日**

**参加人员：黄威、周勇、胡海刚、刘永强、梁明强、曹吉武、张军**

**（一）设备与指标（无）**

**（二）煤矿机械（合计扣0.5分）**

1、通风机房应急照明灯有一盏不亮。（扣0.5分）

**（三）煤矿电气（合计扣3.7分）**

1、1303机巷冷却器电机防爆面螺丝外露不够一丝（扣0.5分）

2、1304风巷三部皮带机张紧开关负荷线使用电压等级660v，闲置小喇叭口旋进不足6丝，开关上局部接地未使用线鼻扁铁上螺丝绣蚀（扣1.3分）

3、三部皮带机远控闲置喇叭口外露不足一丝（扣0.5分）

4、1302风一巷一部皮带机低压配电点10.0（ZM\_70）照明综保25日未做漏电试验（扣1.0分）

5、2306-1号联巷皮带机开关和照明综保共用一个接地孔（扣0.2分）

6、2306机巷一部皮带机22号H架处钻机队40A三通未按标准吊挂（扣0.2分）

1. **基础管理（合计扣3.2分）**

1、1303机联巷运输变压器无设备责任牌，电缆指向牌（扣1.0分）

2、2306风巷二部皮带机尾处多根电缆未按标准吊挂（扣0.5分）

3、2306风巷二部皮带机中段闲置电缆勾不用，多根电缆放在一个电缆勾上（扣0.5分）

4、2306机巷迎头综掘机随机电缆线落地15米（扣1.0分）

5、2306高压配电点处过硂电缆落在风筒上（扣0.2分）

1. **职工素质及岗位规范（合计扣1.0分）**

1、2306风巷迎头巷修机电源线带电盘圈在地上（扣0.5分）

2、1303机巷皮带机两路电缆带电盘圈存放（扣0.5分）

**（六）文明生产（合计扣1.5分）**

1、2306风巷链板机开关放置倾斜，开关处杂物多（扣0.5分）

2、综掘机随机电缆线架上堆放杂物（扣0.5分）

3、1303机巷闲置未升井电缆和橡胶软管存放一起（扣0.5分）

**附1：机电专业评分结果**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准分值 | 得分 |
| 1 | 设备与指标 | 15 | 15 |
| 2 | 煤矿机械 | 20 | 19.5 |
| 3 | 煤矿电气 | 30 | 26.3 |
| 4 | 基础管理 | 23 | 19.8 |
| 5 | 职工素质及岗位规范 | 5 | 4 |
| 6 | 文明生产 | 7 | 5.5 |
| 最终考核得分 | | 90.1 | |