12月份通防专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**一、通风系统（得分100）**

**二、局部通风（得分90）**

1. 1302机巷

（1）1302机巷29#、33#、45#、58、82#、88#、94#、101#风筒漏风；（-4）

（2）1302机巷有4处位置拐弯不平顺；（-4）

（3）1302机巷49#、79#、81#、94#风筒未逢环必挂；（-2）

2. 1302风巷

（1）1302风巷4处风筒吊挂不平直、4处位置拐弯不平顺；（-6）

（2）1302风巷29#、37#、36#、45#、47#、51#风筒漏风；（-3）

（3）1302机巷34#、42#风筒未逢环必挂；（-1）

3.+980m回风大巷

（1）+980m迎头风筒吊挂不平直；（-0.5）

**三、通风设施（得分95）**

设施管理（-5）

（1）二采区集中运输巷2#联巷1#风门接触不严实漏风；（-5）

（2）北翼回风大巷2#风门气动装置有故障，不能自动关闭；（-5）

**四、瓦斯管理（得分100）**

**五、突出防治（不涉及）**

**六、瓦斯抽采得分（得分91）**

1.1303机巷抽放管有积水；（-1）

2.1303风巷2号钻场有2个抽放钻孔漏气；（-2）

3.1303机巷1#钻场有2个抽放钻孔漏气；（-2）

4.1303机巷2#钻场有1个抽放钻孔漏气；（-1）

5.1303风巷部分顺层钻孔内有积水；（-1）

6.1303机巷隅角DN300抽放管路吊挂高度不够，个别地点缺少吊挂点；（-1）

7.1303风巷3#钻场抽放软管漏气；（-1）

**七、安全监控得分（得分96）**

1.1303风巷T1瓦斯传感器吊挂位置超距；（-1）

2.1302机巷瓦斯传感器、风筒传感器、CO传感器监控线吊挂凌乱；（-1）

3.1303机巷T钻3瓦斯传感器位置超距；（-1）

4.1304（外）风巷粉尘传感器位置不对；（-1）

**八、防灭火（得分96）**

1.1303风巷防火墙上面无卡口，最后一块墙板无法固定；（-2）

2.1303风巷胶轮车灭火器有一个失效；（-2）

**九、粉尘防治（得分95）**

1.1303风巷防尘水幕未覆盖巷道全断面，水雾雾化效果差；(-2)

2.+980m回风大巷内管线上积尘大；（-2）

3.1303工作面转载机防尘喷雾雾化效果差；（-1）

**十、爆破管理与基础工作得分（得分100）**

**定级分90分**

检查人：谭翔、王 坤、张智慧、王鑫达、陈 成、

王 阳、孟凡振、何 龙、朱 涛、闫东朋、孔祥盛

打分人：谭 翔

打分监督人：王 坤