2023年1月份井下环境卫生区域划分

根据公司2023年1月份采掘生产计划，对1月份井下环境区域重新划分，具体划分如下：

1. 采煤部：

1.第二中部车场—1303工作面—1303风巷—1303提料斜巷—总回风巷三岔门处。

二、掘进一部：

一队: 四采区回风大巷--东翼回风立井、980回风大巷--980回风大巷五联巷--七联巷皮带机头前后30米处。

二队: 2306机巷--二采区集中运输大巷1#联巷--980回风大巷五联巷至三联巷向外挡风墙处—三联巷与胶带机巷交叉口处。

三队: 980带式输送机大巷—第四部皮带机头向外30米处。四采区带式输送机大巷前后50米。

五队: 980m辅助运输大巷—五号联巷处。

三、掘进二部：

六队: 1304风巷及第一中部车场里段—北翼带式输送机大巷三岔门前后30米处。

七队: 2306风巷—2#联巷—980回风巷五联巷—1#联巷口处 。

八队:980二号变电所前后50米处。

四、修护部：

1302机巷及其他施工地点前后30米处*。*

五、通防管理部:

1.井下消防材料库前后5m—注氮泵前后5米。

2.通风设施及封闭墙5米范围内。

3.井下爆破材料库前后三岔门5米。

4.风井下口—北翼总回--1307回风巷挡风墙处—北翼总回上口变坡点处。

5.1305高抽联巷与780胶带机巷交叉口—1305高抽联巷—1307机风联巷—总回巷挡风墙处—1307机巷封闭墙—780胶带机巷三叉门处。

六、运输部：

1.副井下口东、西及人行通道—环形车场—清理斜巷上下口—内外水仓联巷、三岔门—轨道大巷（到第一中部车场）—北翼辅助轨道无极绳机尾— +780、+980胶带机运输巷、煤仓大眼上下口及绕道—主斜井—主斜井驱动机房内外10m—主斜井胶带机尾及绕道上口风门处，北翼辅助轨道无极绳机尾—二采区集中运输巷—980辅助运输巷五联巷处。

2.矸石仓二联巷—980带式输送机大巷—六联巷里段第四部皮带机尾。

3.1307机巷组装硐室—780胶带机巷、+980胶带机运输巷。

七、机电部：

1.中央变电所、水泵房、一、二采区变电所前后门5米、980配电点前后5米、污水处理硐室、内外水仓、980四联巷配电点前后5米。

八、钻探事业部：

钻探事业部钻机施工地点前后30米。

九、山西国源千米钻机：

千米钻机施工地点前后30米。

十、安装工区：

1302机、风巷—2#回风联巷至总回处—980回风巷变坡点至980回风巷三联巷处—1302机巷风门向980回风巷里挡风墙处。