招贤煤矿1月2日-1月8日安全隐患信息

1月2日至1月8日招贤煤矿共计查出安全隐患129条，其中公司领导查出安全隐患47条，集团公司驻矿检查出安全隐患0条，驻矿安监员查出安全隐患21条，管技人员查出安全隐患17条，安监员查出安全隐患44条，明细如下：

一、公司领导查出隐患

1月2日

1. 2306机巷风水管路49#处皮带机上托辊坏，及时更换；（杨眷）

责任单位：掘进一部

1. 1303机巷水仓处施工的顶板预裂爆破孔出水，加装水管排至水仓内；（单景新）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷巷道1000米处左侧无极绳钢丝绳未上托绳轮；（王文生）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷变坡点卧底处两侧矸石杂物多及时转走；（王文生）

责任单位：安装工区

1月3日

1. 2306机巷皮带机上有铁丝杂物，影响煤质，需及时清理；（杨鹍）

责任单位：掘进一部

1. 1303工作面机巷出口处杂物多；（马强）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷钻场处环境卫生差；（马强）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷净化喷雾水需引流至水沟；（马强）

责任单位：采煤部

1. 二采区集中运输巷1#联巷帮部形成差，加强顶板管理；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷2#联巷迎头遇构造，加强顶板管理；（苗现华）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷帮部锚索需加强施工质量；（苗现华）

责任单位：掘进二部

1月4日

1. 二采区集中巷三部皮带机尾里侧防跑偏装置固定不牢；（杨鹍）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中巷单轨吊起吊点卸料需拉警戒；（杨鹍）

责任单位：掘进二部

1. 1303机巷转载机尾回收锚杆占用人行道，影响行人安全，需及时转走；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第52架抬架千斤顶进液管漏液，需更换；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 2306风巷顶板破碎，加强支护；（单景新）

责任单位：掘进二部

1月5日

1. 980辅助运输大巷里段联巷巷道成型差，加强现场施工质量管理；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷里段联巷链板机机头无护栏 ；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 1303风巷提料斜巷需洒水降尘；（王文生）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷第40#单元支架初撑力不足；（王文生）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷第99#瓦斯管路处水沟旁淤泥多 ；(王文生）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷气动单轨吊施工作业时需警戒；（王文生）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷措施巷向下轨道缺少地滚；（田胜军）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷封闭墙至措施巷段轨道不平直；（田胜军）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷封闭墙向外钻场处巷道裸露超过；（田胜军）

责任单位：安装工区

1月6日

1. 1303机巷17#单元支架初撑力不足；（杨鹍）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷环境卫生差；（杨鹍）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷水仓处托棚单体未编号；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面支架第26#、95#电液阀漏液；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷145#瓦斯管路处顶板锚索331-1#失效；（赵振中）

责任单位：采煤部

1. 2306综掘机两侧大块煤较多，需及时破碎小块，确保人员通行安全；（王元满）

责任单位：掘进一部

1月7日

1. 980回风大巷开关等电器防爆性能检查标签贴于开关外部，不符合机电管理要求；（马强）

责任单位:掘进一部

1. 东翼回风石门拆除的皮带机需及时回收；（马强）

责任单位:掘进一部

1. 980七联巷皮带机尾滚筒塞货严重，造成皮带不能正常运行；（马强）

责任单位:掘进一部

1. 1303机巷皮带机头向后约6至7米处护栏固定不牢；（孙康）

责任单位:采煤部

1. 1303机巷破碎机处人行道出口宽度不符合要求；（孙康）

责任单位:采煤部

1. 1302机巷卧底后右帮缺底脚锚杆；（王文生）

责任单位:安装工区

1. 1302机巷迎头慢绞运行时，人员需撤到钻场内；（王文生)

责任单位:安装工区

1. 1304风巷迎头锚索滞后，需及时补打；

责任单位:掘进二部

1月8日

1. 1303机巷封闭墙前卧底后未及时支护；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷7#慢绞停用后操作按钮箱未上锁；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303机联巷内浮尘较多；（王元满）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面风巷隅角瓦斯大，加强管理；（赵超）

责任单位：通防部

1. 1303工作面机巷过钻场，加强铁器和锚杆管理；（赵超）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷多处地点巷道高度不足3米，影响出架；（赵振中）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷措施巷以里多个托辊不起作用；（赵振中）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷措施巷以里部分轨道悬空不直；（赵振中）

责任单位：安装工区

1. 集团公司驻矿发现隐患
2. 驻矿安监员查出安全隐患

1月2日

1. 二采区集中运输巷1#联巷掘进工作面巷道油脂库配备的一个灭火器失效。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷1#联巷掘进工作面掘进机电缆平铺于巷道底板、电缆上乱扔杂物及支护材料，掘进机电缆防拔脱装置链条断裂。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷1#联巷掘进工作面巷道内存放的皮带托辊未采取捆绑固定。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷安设的单轨吊因常时间未检修、导致单轨吊运行过程多处漏风严重、安全性能不可靠、责令立即停止运行，检修维护。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1月3日

1. 1303综放工作面风巷42#抽排管帮鼓变形严重、多处网片撕裂、有煤矸掉落现象。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

1. 1303综放工作面机巷皮带机头急停闭锁开关功能失效。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

1. 1303综放工作面机巷安全出口至转载机头区域、人行通道距帮部宽度不足0.2m，作业人员无法正常通过。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

1. 1303综放工作面45—80#支架处煤壁破碎、压力大、个别安全阀打开，未采取任何措施。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

1. 1303综放工作面回风上隅角老塘未封堵。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

1月4日

1. 1302机巷收作面密闭墙前约30m处一抽排管破损。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：通防部

1. 1302机巷收作面密闭墙前10m处刷帮卧底后、巷道右帮长10m、高1，5m未及时支护。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷收作面顶板岩层钻孔作业时，未采取湿式降尘等措施。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：修护部

1. 1302机巷收作面密闭墙前甲烷传感器吊挂位置不合理，直对风筒出风口。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：通防部

1月5日

1. 北翼辅助运输斜巷第10—16#风管区域、巷道顶板浆皮 破碎、多处浆皮有掉落现象，需加强找顶、巡查。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：修护部

1. 1304（外）风巷掘进工作面第三部皮带机头人行侧安设的皮带跑偏保护未固定，机尾帮部跑偏保护安设位置不当。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1. 1304（外）风巷掘进工作面支护锚索滞后迎头9排的情况下，进行下一循环作业。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1. 1304（外）风巷掘进工作面迎头风筒吊挂不规范，且风筒传感器距离迎头约30m，未及时跟进。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1月6日

1. 980m回风大巷新建风门处、巷道帮部存放的皮带机配件及轨道上摆放的设备大件约占巷道的2/5。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷1#联巷掘进工作面支护锚索滞后迎头4排。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷1#联巷掘进工作面迎头右帮顶板未及时支护，最小控顶距超作业规程规定。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中运输巷1#联巷掘进工作面防冲限员站无人员值守、作业人员随意出入，限员站以内作业人员超出规定人数。（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

四、公司管技人员查出安全隐患

1月2日

1. 2306机巷风水管路49#处皮带机上托辊坏，及时更换；（韩飞）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输大巷迎头一台张拉机漏油；（邢立召）

责任单位：掘进一部

1. 980回风大巷8#联巷链板机机头固定链条松动；（赵阳）

责任单位：掘进一部

1. 980回风大巷8#联巷迎头顶板9-2#锚杆失锚；（赵阳）

责任单位：掘进一部

1月3日

1. 2306机巷皮带机上有铁丝杂物，影响煤质，需及时清理；（韩飞）

责任单位：掘进一部

1月4日

1. 北翼轨道斜巷1303机巷口下段防跑车捕车网距轨道距离超过700mm；（尹成强）

责任单位：运输部

1. 二采区集中巷2#联巷两台开关未固定；（吴卫星）

责任单位：掘进二部

1. 1303机巷风门墙外帮部需支护；（林浩）

责任单位：修护部

1. 980皮带机头施工图片版需拆除；（林浩）

责任单位：修护部

1. 1302风巷10#钻场喷浆料需清理；（林浩）

责任单位：修护部

1月6日

1. 980配电点改线后中央变电所开关需重新整定保护；（胡海刚）

责任单位：机电部

1月7日

1. 二采区集中巷2#联巷后路帮部锚索滞后，及时补打；（刘传玉）

责任单位:掘进二部

1. 1302风巷封闭强前有积水，淤泥，需清理；（林浩）

责任单位:安装工区

1. 井下污水处理站泥浆泵排水管法兰连接处跑水；（杨周）

责任单位:机电部

1. 1303机巷7#慢绞停用后操作箱未上锁；（赵阳）

责任单位:采煤部

1. 1303机联巷内浮尘较多，加强洒水降尘；（赵阳）

责任单位:采煤部

1月8日

1. 1304外风巷195#-196#排左帮排距超（1.1米）；（刘传玉）

责任单位：掘进二部

五、安监员查出安全隐患

1月2日

1. 1303风巷小眼上口封闭不严；（李浩）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷皮带34#H底托辊不转磨皮带；（宋伟）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面第82架前立柱安全阀坏；（宋伟）

责任单位：采煤部

1. 1303工作面7#护帮板传感器坏；（宋伟）

责任单位：采煤部

1. 二采区集中巷2号联巷后路2023年安全重大风险管控清单未更换；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中巷一号联巷迎头综掘机炮头罩损坏；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷一号联巷后路安全重大风险管控清单未更换；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头缺少顶板离层仪未安装；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷后路安全重大风险管控清单未更新；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1月3日

1. 980回风大巷8#联巷迎头皮带机头张紧绞车坏；（李浩）

责任单位：掘进一部

1. 1302机巷风筒103#处无极绳主压风绳轮坏；（宋伟）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷109#风筒处两边轨道接头缺少道夹板螺丝；（宋伟）

责任单位：安装工区

1. 1304外风巷迎头皮带承载梁缓冲托辊断一个；（宋伟）

责任单位：掘进二部

1. 1302机巷78号风筒处无极绳压绳轮坏；（韩明）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷80号风筒处轨道间隙大；（韩明）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷封闭墙向外卧底段右帮裸露底脚超高；（韩明）

责任单位：安装工区

1月4日

1. 二采区集中运输巷2#联巷迎头综掘机炮头罩中间断开；（李浩）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中运输巷1#联巷综掘机炮头罩烂；（李浩）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷1#联巷迎头综掘机炮头罩损坏；（韩明**）**

责任单位：掘进一部

1月5日

1. 1302机巷无极绳梭车连杆变形；（李浩）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷单轨吊1组驱动轮磨损严重；（李浩）

责任单位：安装工区

1. 1303机巷皮带机第130#H架处里侧上皮带防跑偏抗轮没有，皮带磨远程供液管路；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

1. 980回风巷八联巷迎头巷修机灭火器软管断；（韩明 ）

责任单位：掘进一部

1. 1302机巷6#慢绞斜巷下口保险档超距，需向下挪移；（郝传新）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷1#回风联巷中，顶板15-1#、15-2#、16-2#8.6米锚索断，21-3#6.2米锚索断；（郝传新）

责任单位：修护部

1. 1304风巷综掘机泡沫除尘失修，不能正常使用；（郝传新）

责任单位：掘进二部

1. 二采区集中运输巷2#联巷迎头链板机无过桥，无挡煤板；（宋伟）

责任单位：掘进二部

1月6日

1. 980辅助运输巷里段迎头山墙防片帮网损坏变形；（黄建林）

责任单位：掘进一部

1. 二采区集中巷二号联巷后路单轨吊无检修台帐；（张殿举）

责任单位：掘进二部

1月7日

1. 980辅助运输巷里段三岔门处末施工顶板离层仪；（李浩）

责任单位:掘进一部

1. 980辅助运输巷外段综掘机机载支护左侧油缸未用专用销子；（李浩）

责任单位:掘进一部

1. 980回风大巷8#联巷综掘机机载临时支护伸缩小臂断；（李浩）

责任单位:掘进一部

1. 二采区集中运输巷2#联巷迎头皮带机H架部分编号错误，55,56,60,65#H架歪斜；（杨伟龙）

责任单位:掘进二部

1. 1302机巷风筒33号处无极绳主压绳轮坏；（宋伟）

责任单位:安装工区

1. 1302机巷风筒54号处无极绳直托辊不转，磨绳；（宋伟）

责任单位:安装工区

1. 980辅助运输巷里段迎头防片帮网变形损坏；（张殿举）

责任单位:掘进一部

8.二采区集中运输巷1#联巷综掘机炮头罩坏**；**

责任单位:掘进一部

1月8日

1. 二采区集中运输巷2#联巷防冲限员站未设电话；（李浩）

责任单位：掘进二部

1. 1302机巷风筒第47#、95#、99#、108#风筒补丁处漏风（杨伟龙）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷封闭墙前轨道端头未装阻车器；（杨伟龙）

责任单位：安装工区

1. 980回风巷8#联巷刮板机头无挡煤板，无转载喷雾，电机风叶损坏；（郝传新）

责任单位：掘进一部

1. 1304风巷815钻机两个灭火器一个失效、一个灭火器软管断；（宋伟）

责任单位：钻探事业部

1. 1302风巷二部皮带机头7-2和9-3#顶板锚索崩断；（张殿举）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷风筒子120#-121#风筒接头跑风；（张殿举）

责任单位：安装工区