招贤煤矿1月16日-1月22日安全隐患信息

1月16日-1月22日招贤煤矿共计查出安全隐患104条，其中公司领导查出安全隐患41条，集团公司驻矿检查出安全隐患0条，驻矿安监员查出安全隐患11条，管技人员查出安全隐患14条，安监员查出安全隐患38条，明细如下：

一、公司领导查出安全隐患

1月16日

1.980辅助运输大巷综掘机更换炮头与星轮组件，需及时装车升井；（王元满）

责任单位：掘进一部

2.980大巷6#联巷顶板有一处浆皮开裂，需找掉；（王元满）

责任单位：掘进一部

3.1303风巷回风联巷处二运架需及时转走；（赵振中）

责任单位：采煤部

4.1303机巷口修护喷浆处电缆牌板未做保护；（赵振中）

责任单位：修护部

5.1304（外）风巷两帮未及时支护；

责任单位：掘进二部

6.1304（外）风巷排水管未接入，距迎头30米范围内；

责任单位：掘进二部

1月17日

1.2306机巷迎头两帮支护滞后，顶板锚索滞后3排；（田胜军）

责任单位：掘进一部

2.1302机巷34#单元支架倾斜，166#风筒处地锚外露长；（田胜军）

责任单位：安装工区

3.1303风巷钻机处电缆吊挂乱；（杨鹍）

责任单位：钻探事业部

4.1303工作面支架第1架支架尾梁距离后运机机头高度不足400mm；（杨鹍）

责任单位：采煤部

5.1303机巷第3架超前支架巷帮网片刮烂未连接；（杨鹍）

责任单位：采煤部

6.1303机巷皮带机106#H架处底托辊损坏；（王元满）

责任单位：采煤部

7.1303机巷破碎机处支架进液管密封圈坏，需更换；（王元满）

责任单位：采煤部

1月18日

1.1303风巷气动单轨吊操作手把不完好，需更换；（田胜军）

责任单位：采煤部

2.1303机巷刷帮处部分帮部锚索顶端未采取防护措施；（田胜军）

责任单位：采煤部

3.1303工作面支架第33#-34#架后立柱活柱超高（1.6米）；（杨鹍）

责任单位：采煤部

4.1303工作面支架第102#和103#架支架顶梁侧护板落差大；（杨鹍)

责任单位：采煤部

5.2306机、风巷严禁大块煤进入系统；(陈秀友）

责任单位：掘进一部、掘进二部

6.1304（外）风巷电缆吊挂不整齐；(陈秀友）

责任单位：掘进二部

1月19日

1.1303机巷第1#、2#、13#单元支架初撑力不符合要求；（李治龙）

责任单位：采煤部

2.1303风巷第22#瓦斯管路处至风巷口顶板照明灯不能正常照明；（李治龙）

责任单位：采煤部

3.1303机巷水仓处顶板预裂爆破孔出水未引流至水仓；（王元满）

责任单位：钻探事业部

4.1303工作面机尾段运输机下方有积水；（孙康）

责任单位：采煤部

5.1304（外）风巷卸压允许进尺仅剩1米，要及时打钻卸压后进尺；（孙康）

责任单位：掘进二部

1月20日

1.1303机联巷车场平板车未掩车；（郝虎）

责任单位：采煤部

2.1303工作面支架第3#、4#、5#架支架载头；（郝虎）

责任单位：采煤部

3.1303风巷第59#单元支架进液管损坏；（郝虎）

责任单位：采煤部

4.11303风巷6#钻场附近水沟变形，沿途有两处水沟脱节；（单景新)

责任单位：采煤部

5.1303机巷水仓外预裂钻孔淋水，需引流到水仓；（单景新）

责任单位：钻探事业部

6.1303风巷第45#单元支架初撑力不达标；（纵峰）

责任单位：采煤部

7.1303工作面支架第102架空顶300mm，99#和100#架后立柱超高；（纵峰）

责任单位：采煤部

8.1303机巷3#钻场单体泄液；（纵峰）

责任单位：采煤部

1月21日

1.1303机巷巷修机卧底段未设置警戒；（纵峰）

责任单位：采煤部

2.1303工作面第1#、25#、35#、99#、102#架支架前梁载头；（纵峰）

责任单位：采煤部

3.1303工作面第59-65#架支架活柱行程1.1米；（纵峰）

责任单位：采煤部

4.1303风巷1#、16#、48#架单元支架初撑力不够；（纵峰）

责任单位：采煤部

5.1303风巷老塘隅角4米顶板未冒落；（纵峰）

责任单位：采煤部

6.2306风巷春节期间停止施工，做好防片帮管理；（赵超）

责任单位：掘进二部

1月22日

1.1303工作面支架第101-102#架顶梁侧护板落差超过规定；（孙康）

责任单位：采煤部

2.1303工作面机尾出口不畅，需卧底；（郝虎）

责任单位：采煤部

3.1303工作面40-42架煤壁片帮；（单景新）

责任单位：采煤部

1. 集团公司驻矿发现隐患
2. 驻矿安监员查出安全隐患

1月16日

1.1304(外)风巷掘进工作面现场设立的防冲限员管理站无值守人员、作业人员随意出入、未安规定登记人员进入时间、人数，早班检查时限员站以内进入作业人员约为30人；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

2.1304(外)风巷掘进工作面风筒传感器滞后迎头30m未及时跟进；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

3.1304(外)风巷掘进工作面迎头巷道成型差，帮部多个支护锚杆超长、部分锚杆安设角度不规范；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

4.1304(外)风巷掘进工作面迎头右帮煤体裸露长7m、高2m,未挂网支护；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

1月17日

1.980m回风大巷三部皮带机头区段约30m修护完成后未对顶板、帮部进行喷浆处理，顶部有二处网片接茬撕裂；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

2.980m回风大巷850m处巷道顶板滴水，巷壁吊挂的信号电缆及一接线盒淋水；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3.980m回风大巷2400m处巷道人行侧积水严重、长约10m、深0.3m，未抽排；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

4.980m回风大巷800m处底板鼓起，巷道高度不足2.8m，皮带、轨道向帮部倾斜；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

1月19日

1.980m带式运输机巷3号联巷口帮部吊挂的低压电缆之间的距离不足50mm，低压电缆与信号电缆相互缠绕；(郭根虎）

责任单位：运输部、掘进一部

2.980m带式运输机巷二部皮带机头施工点、现场未采取喷雾、洒水等防尘措施，施工地点至3号联巷口、巷道电缆、底板、皮带机架落尘明显；(郭根虎）

责任单位：修护部

3.980m辅助运输巷3号联巷通往回风巷的皮带侧轨道存放材料车，影响人员正常通行；(郭根虎）

责任单位：运输部

四、公司管技人员查出安全隐患

1月17日

1.1303工作面第36架进液管漏液；（杜成忠）

责任单位：采煤部

2.1303机巷运输机头煤帮处风管漏风；（杜成忠）

责任单位：采煤部

3.1303机巷气动单轨吊起吊钩头无闭口销；（杜成忠）

责任单位：采煤部

4.1303机巷皮带机106#H架处底托辊损坏；（韩飞）

责任单位：采煤部

5.1303机巷破碎机处支架进液管密封圈坏，需更换；（韩飞）

责任单位：采煤部

6.1303机巷有三处压风自救漏风；（李恒）

责任单位：采煤部

7.1303风巷需要卧底；（李恒）

责任单位：采煤部

8.1303工作面载波语音报警线断；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1月18日

1.主井井筒内9#、25#托管梁处顶板有淋水结冰现象，安排人员巡查；（尹成强）

责任单位：运输部

2.1302机巷第31#风筒处跑风；（刘长玉）

责任单位：安装工区

1月19日

1.1303风巷限员站牌板吊挂不规范；（王树友）

责任单位：采煤部

2.1303机联巷口专用道岔处轨道阴阳；（蔡鸣鸣）

责任单位：采煤部

3.1303机联巷道岔气缸失效；（邵红斌）

责任单位：采煤部

4.1302风巷封闭墙前右帮喷浆不实，压力大，容易漏风；（刘长玉）

责任单位：修护部

五、安监员查出安全隐患

1月16日

1.1303风巷69#瓦斯管路处巷道肩窝破网漏煤；（郝传新）

责任单位：采煤部

2.1304（外）风巷第三部皮带机卡扣撕裂200mm；（张殿举）

责任单位：掘进二部

3.1302机巷隐患巡查牌板污渍擦不掉，需重新更换牌板；（李浩）

责任单位：安装工区

4.980辅助巷里段迎头综掘机上一具灭火器软管坏；（王亚）责任单位：掘进一部

5.980辅助巷里段喷浆机处防尘喷雾开关在皮带机里侧不方便使用；（王亚）

责任单位：掘进一部

6.980辅助巷里段205#风筒处轨道与自移机尾安全距离250mm，不符合要求；（王亚）

责任单位：掘进一部

1月17日

1.1303风巷第144#-145#瓦斯管路处煤柱侧涨帮，2架单元式支架挤瓦斯管路；（李浩）

责任单位：采煤部

2.1304（外）风巷迎头30号风筒处、1#钻场处顶板离层仪未接电；（马永超）

责任单位：掘进二部

3.980回风八号联巷292#风筒对面底脚裸露超过500mm，需补打锚杆；(王亚）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷迎头一台锚杆机无扶手；（魏广田）

责任单位：掘进一部

5.980辅助运输巷里段一部皮带机尾道岔未安装气缸 ，道接头超标；（张学金）

责任单位：掘进一部

1月18日

1.1302机巷风水管路152#轨道接头缺少夹板螺丝；（宋伟）

责任单位：安装工区

2.1302机巷6#绞车处自动隔爆装置无管理牌板；（宋伟)

责任单位：安装工区

3.2306机巷迎头压风自救水压力表坏；（郝传新）

责任单位：掘进一部

4.980回风大巷8#联巷拉葫无防护罩，闭口销损坏；（李浩 ）

责任单位：掘进一部

5.1304（外）风巷顶板电缆小线挂钩吊挂不直，电缆挂钩底座需加工开眼；(张学金）

责任单位：掘进二部

6.1303机巷无极绳机头配重铁处护栏门用网片代替；（魏广田）

责任单位：采煤部

1月19日

1.1302机巷第48节风筒处风筒漏风；（肖立启）

责任单位：安装工区

2.980辅助运输巷里迎头链板机控制按钮不灵敏；（宋伟）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷第3部皮带机头张紧绞车齿轮无护罩；（李浩）

责任单位：掘进一部

4.1303风巷40#单元支架卸压阀坏；（郝传新）

责任单位：采煤部

5.1303机巷皮带机尾底托坏；（闫守林）

责任单位：采煤部

6.1303风巷巷道内粉尘大，需及时洒水降尘；（闫守林）责任单位：采煤部

7.1304（外）风巷锚杆158排左帮4#、237排左帮2#、239排右帮4#、125排右帮3#、117排左帮2#、119排左帮2#未做防冲捆扎：（魏广田）

责任单位：掘进二部

8.2306风巷迎头锚索张拉机油表坏；（张学金）

责任单位：掘进二部

9.2306风巷四部皮带缺少过桥；（张学金）

责任单位：掘进二部

10.2306风巷液压泵箱未连接水管；（张学金）

责任单位：掘进二部

1月20日

1.980辅助运输巷里段迎头皮带机巷206#风筒处轨道间隙超标；（肖立启）

责任单位：掘进一部

2.1303风巷顶板第147-3#锚索断；（赵凯凯）

责任单位：采煤部

3.2306风巷综掘机电缆拖地；（李浩）

责任单位：掘进二部

4.2306风巷综掘机二运外侧2个行走轮不转；（李浩）

责任单位：

责任单位：掘进二部

5.2306风巷迎头皮带机尾88#风筒处跑偏保护安装位置过低，摆杆作用行程不足；（马永超）

责任单位：掘进二部

6.2306风巷二部皮带机头压风自救有风无水；（马永超）

责任单位：掘进二部

7.2306风巷迎头皮带机尾无人行过桥，机头里外护栏未进行固定；（马永超）

责任单位：掘进二部

1月21日

1.2306风巷迎头一台张拉机无油管，无压力表；（宋伟）

责任单位：掘进二部

2.1304（外）风巷二部皮带机机尾跑偏保护安设过低，无法正常作用；（马永超）

责任单位：掘进二部

3.1303机巷撕帮处小线子乱，需重新吊挂；（赵凯凯）

责任单位：采煤部

4.1303风巷6#钻场816钻机施工，水槽深无过桥；（张学金）

责任单位：钻探事业部