招贤煤矿1月23日-1月29日安全隐患信息

1月23日-1月29日招贤煤矿共计查出安全隐患140条，其中公司领导查出安全隐患48条，集团公司驻矿检查出安全隐患19条，驻矿安监员查出安全隐患3条，管技人员查出安全隐患13条，安监员查出安全隐患57条，明细如下：

一、公司领导查出安全隐患

1月23日

1.1303机巷水仓外满水；（单景新）

责任单位：采煤部

2.1303工作面机头76#架支架附近需刹车；（郝虎）

责任单位：采煤部

3.1303风巷切眼需卧底；（郝虎）

责任单位：采煤部

4.1303风巷134-139#瓦斯抽放管路处需卧底；（纵峰）

责任单位：采煤部

5.1303风巷51#、58#、49#单元支架初撑力不够；（纵峰）责任单位：采煤部

1月24日

1.2306机巷皮带机自移机尾跑偏；（单景新）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷迎头左帮欠挖1米左右；（单景新）

责任单位：掘进一部

3.2306风巷三部皮带太多皮带机H架未编号；（单景新）

责任单位：掘进二部

4.1303机巷84#瓦斯抽放管路处深孔预裂爆破孔未封堵；（孙康）

责任单位：钻探事业部

5.1303风巷第144#瓦斯抽放管路处帮部来压被单元支架挤变形；（孙康）

责任单位：采煤部

6.1303风巷隅角5米未冒落；（纵峰）

责任单位：采煤部

7.1303工作面98-102#支架前梁载头；（纵峰）

责任单位：采煤部

8.1303工作面第11#支架处后立柱密封圈跑水；（纵峰）

责任单位：采煤部

9.1303工作面35-38#支架后立柱高度不够；（纵峰）

责任单位：采煤部

10.1303机巷123#抽放管路处供液管路漏液；（纵峰）

责任单位：采煤部

1月25日

1.2306风巷二部皮带机尾积货多，缺少一节杠杆；（马强）责任单位：掘进二部

2.2306机巷风动工具个别未按要求封堵；（马强）

责任单位：掘进二部

3.1304（外)风巷现场存放油漆多；（马强）

责任单位：掘进二部

4.1303工作面支架第27-37#架前梁冒落高度超过规定；（李治龙）

责任单位：采煤部

5.1303工作面支架37与38架顶梁侧护板落差超过规定；（李治龙）

责任单位：采煤部

6.1302机巷里段道档边需清理货；（郝虎）

责任单位：安装工区

1月26日

1.980带式输送机大巷202#风筒处6根轨枕断裂；（杨眷）

责任单位：掘进一部

2.980带式输送机大巷167#风筒处皮带机托辊磨底皮带；（杨眷）

责任单位：掘进一部

3.980带式输送机大巷到980辅助运输大巷里段风筒拐直弯；（杨眷）

责任单位：掘进一部

4.1303工作面41-45架后立柱超高；（秦庆举）

责任单位：采煤部

5.1303工作面前部车机尾有积水；（秦庆举）

责任单位：采煤部

6.1303风巷后部底鼓严重；（秦庆举）

责任单位：采煤部

7.1303机巷第82#风筒处无极绳托绳轮内碎矸石较多，需清理；(孙康）

责任单位：采煤部

8.1304（外）风巷迎头承载梁下方撒货多；（孙康）

责任单位：掘进二部

9.1304（外）风巷迎头帮部钢带调斜；（孙康）

责任单位：掘进二部

1月27日

1.1303机巷161#H架处防跑偏托辊不转，异响；（赵振中）

责任单位：采煤部

2.1303工作面支架第25-45架煤帮片帮，加强管理；（赵振中）

责任单位：采煤部

3.北翼轨道下口车场部分轨道阴阳；（赵振中）

责任单位：运输部

4.1303机巷皮带机45#H架处托辊不转圈，需及时处理；（李治龙）

责任单位：采煤部

5.1303工作面第50架抬架千斤顶进液管密封圈损坏漏液，需及时更换密封圈；（李治龙）

责任单位：采煤部

6.1304（外）风巷锚杆钻机进水管路无密封圈；（杨眷）

责任单位：掘进二部

7.北翼回风大巷变坡点（63#瓦斯管路）处，巷道折帮片帮，顶板冒落；（杨眷）

责任单位：修护部

1月28日

1. 2306风巷迎头顶板破碎，加强管理；（杨鹍）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷钻探事业部钻机漏油，及时维修；（杨鹍）

责任单位：钻探事业部

1. 1303风巷16#单元支架压力不足，及时补液；（赵超）

责任单位：采煤部

1. 2306机巷后路环境卫生差；（陈秀友）

责任单位：掘进一部

1. 二采区提料斜巷环境卫生差；（陈秀友）

责任单位：掘进一部

1月29日

1. 2306机巷第二部皮带机29-31#H架跑偏严重；（苗现华）

责任单位：掘进一部

1. 2306风巷皮带机尾承载梁里煤多；（苗现华）

责任单位：掘进二部

1. 1303机巷163#H架处皮带跑偏，需调整；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

1. 1303机巷机头皮带机实验制度中烟雾保护实验周期与实际不符；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

1. 1302机巷105#风筒处全断面捕尘网需拆除；（纵峰）

责任单位：安装工区

1. 1302机巷斜巷段慢绞运行期间严禁行人；（纵峰）

责任单位：安装工区

二、集团公司驻矿发现隐患

1月3日

1.二采区集中运输巷1#联巷迎头综掘机上方的已安装顶板在线监测仪未连线；（夏必培）

责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输巷1#联巷迎头向后 (约 50m)底帮部锚杆滞后超过规定,应及时补打；（夏必培）

责任单位：掘进一部

1月13日

1.980m辅助运输大巷综掘机二运喷雾雾化效果差；（刘晨晨)

责任单位：掘进一部

2.980m辅助运输大巷锚杆钻机检查记录中未填写现场存放的28#杆钻机，7#锚杆钻机油雾器漏油；（刘晨晨)

责任单位：掘进一部

3.980m辅助运输大巷迎头皮带机127#H架处，底托辊掉落，需及时恢复；（刘晨晨)

责任单位：掘进一部

4.980m辅助运输大巷锚杆抽检作业人员对抽检流程、拉拔力参数掌握不清晰；（刘晨晨)

责任单位：掘进一部

1月14日

1.1304外风巷导向激光被电缆架遮挡无法照射到迎头；（刘晨晨)

责任单位：掘进二部

2.1304外风巷巷道243-245排锚杆范围内左帮片帮巷道成型较差；（刘晨晨)

责任单位：掘进二部

3.1304外风巷6#顶板离层仪牌板与离层仪相距较远不方便观测填写；（刘晨晨)

责任单位：掘进二部

4.1304外风巷皮带机22#H架处底托辊上缠绕1根铁丝；（刘晨晨)

责任单位：掘进二部

1月16日

1.1303工作面风巷GF76#、GF79#管路处，左帮脚(面向工作面)分别有一根锚索未栓铁丝防护；（刘晨晨)

责任单位：采煤部

2.1303工作面风巷端头切顶单体支柱有一处防倒绳未生根；（刘晨晨)

责任单位：采煤部

3.1303工作面家具房存放的部分锚固剂生产日期为2022年11月12日，需尽快使用；（刘晨晨)

责任单位：采煤部

4.1303工作面查矿压在线监测系统，2023年1月14日，风巷3#顶板离层仪深部离层量，由61mm变化为129mm，需分析原因、重点关注，必要时采取加固措施；（刘晨晨)

责任单位：采煤部

1月26日

1.1303机巷车场移变巷口三岔门处顶板离层仪无管理牌板，读数被涂料覆盖；（吴锋）

责任单位：采煤部

2.1303工作面1#支架端面距超过规定；（吴锋）

责任单位：采煤部

3.1303工作面100#支架前梁顶空；（吴锋）

责任单位：采煤部

4.1303机巷7#超前支架处人行道宽度不够；（吴锋）

责任单位：采煤部

5.1303机巷无极绳机尾电气越位距阻车器距离不足2-4米；（吴锋）

责任单位：采煤部

三、驻矿安监员查出安全隐患

1月28日

1. 主斜井皮带机头喷雾水管冻裂、未及时更换检修，皮带运行出货过程喷雾无法开启；（郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

1. 主斜井皮带有个别托辊不转，皮带机运行过程托辊异响声较大；（郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

1. 980m带式输送机大巷皮带机碉室施工地点部分锚杆安设角度不规范，个别锚杆露头超长；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

四、公司管技人员查出安全隐患

1月24日

1.北翼辅助运输斜巷修护施工地点人行梯需加强固定；（林浩）

责任单位：修护部

1月25日

1.北翼皮带机巷1304风巷出货点102#H架段皮带机底皮带下方积货多，需及时清理；（王庆亮）

责任单位：掘进二部

1月27日

1. 1303工作面第50架抬架千斤顶进液管密封圈损坏漏液，需及时更换密封圈；（赵阳、韩飞）

责任单位：采煤部

1. 1304风巷迎头加强底煤控制及帮部成型；（张乾龙）

责任单位：掘进二部

1. 1304风巷迎头承载梁后H架倾斜，需调整；（张乾龙）

责任单位：掘进二部

1. 1302机巷注浆泵需打运走；（林浩）

责任单位：修护部

1. 1302风巷开关倾斜，需挪正；（林浩）

责任单位：修护部

1. 980皮带机头修护地点底脚锚杆两排未支护；（林浩）

责任单位：修护部

1月28日

1. 1302风巷80#风筒（压风自救）处，一根锚索失效，需补打；（邢立召）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷93#风筒（166排锚杆）处3根锚索失效，需补打；（邢立召）

责任单位：安装工区

1. 1302风巷F14前28m处，在线离层仪失效；（邢立召）

责任单位：安装工区

1. 主斜井下口语音报警箱不响；（张磊）

责任单位：运输部

1月29日

1. 2306机巷第二部皮带机29-31#H架跑偏；（刘长玉）

责任单位：掘进一部

五、安监员查出安全隐患

1月23日

1.1303机巷第52#风水管路处排水电源三通喇叭口内钢圈挡板生锈；（杨伟龙）

责任单位：采煤部

2.2306风巷125排右帮2#锚杆外露短；（魏广田）

责任单位：掘进二部

3.2306风巷综掘机电缆拖地；（魏广田）

责任单位：掘进二部

1月24日

1.1303风巷45#单元支架向人行道方向歪斜；（王亚）

责任单位：采煤部

2.2306风巷第4部皮带机头张紧绞车齿轮无护罩，机尾无过桥；（李浩）

责任单位：掘进二部

3.1304风巷三部皮带机头处无行人过桥；（魏广田）

责任单位：掘进二部

1月25日

1.1303机巷55#排水管接头跑水；（郝传新）

责任单位：采煤部

2.1303风巷59#单元支架压力表坏；（郝传新）

责任单位：采煤部

3.2306风巷迎头二运后缺少电缆架，综掘机电缆落地；（郝传新）

责任单位：掘进二部

4.2306风巷风动扳手不完好，缺少缝合螺丝；（郝传新）责任单位：掘进二部

5.2306机巷综掘机炮头罩坏，及时更换；（闫守林）

责任单位：掘进一部

6.980辅助巷外段189#风筒处轨道道岔接头螺丝松动；（王亚）

责任单位：掘进一部

7.980辅助巷外段198#风筒处轨道道板损坏；（王亚）

责任单位：掘进一部

8.1302机巷27节风筒处风筒漏风；（肖立启）

责任单位：安装工区

1月26日

1.2306机巷迎头综掘机炮头罩损坏；（张殿举）

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输巷里段风筒202号处轨枕有6处断；（朱俊锡）

责任单位：掘进一部

3.980辅助运输巷外段165#风筒处轨枕断3根；（魏广田）

责任单位：掘进一部

4.980辅助运输巷外段承载梁处综掘机电源三通无小型电器标志牌；（魏广田）

责任单位：掘进一部

5.780皮带平巷段沉淀池淤煤多；（张学金）

责任单位：运输部

1月27日

1. 1303机巷风动单轨吊尾后小跑车坏；（朱俊锡）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷单元支架29、67架立柱横销缺少封堵销；（朱俊锡）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷32号供水管处B400-105电缆四通接线盒无线路走向牌；（马永超）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷41#供水管处顶板离层仪吊挂不符合要求（离层仪看不到数值）；（马永超）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷单轨吊驱动箱一侧防护罩；（宋伟）

责任单位：采煤部

1. 980辅助运输巷里段第三部皮带机头无挡煤板；（张殿举）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷迎头综掘机炮头罩损坏；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷344排右1#锚杆外露80mm，334排右2#、右3#锚杆外露大于90mm，339排右肩窝超宽900mm；（魏广田）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷210#风筒处巷道防尘喷雾未连接水管、无过桥；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷临时支护单体4根，柱鞋柱帽6个临时支护单体柱鞋柱帽不齐全；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷七号联巷向车场道岔气缸无风，软管断裂，车场缺少站档；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 1304外风巷皮带机沿线三联托上毛线较多；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷43#H架向迎头方向编号不清，错误；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷巷道内风水管路上粉尘较多；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头右帮307-2#锚杆碰坏，及时补打；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头巷道坡度大，综掘机二运货出不来，需人工出货，出货期间，需2人同时在场，（一人出货一人观察）；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷综掘机支护大板断，二运下方撒货多，未清理；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷皮带机尾急停线断，皮带机沿线撒货多，需清理；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷巷道内顶板电缆吊挂不平直；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷296-298排右帮裸帮未支护；（闫守林）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷迎头皮带机尾过桥固定不牢；（王亚）

责任单位：掘进二部

1. 1302机巷慢绞下口处保险挡必须处于常闭状态；（闫守林）

责任单位：安装工区

1月28日

1. 1303机巷联巷轨道下口2-2#、3-2#加固锚索断；(张殿举)

责任单位：采煤部

1. 1303机巷集控台处四岔门缺少顶板离层仪；(张殿举)

责任单位：采煤部

1. 1303风巷54#瓦斯管路处少三块防水板；（闫守林）

责任单位：采煤部

1. 1304外风巷承载梁段缺少底直托辊；（朱俊锡）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷顶板右肩窝第137一148排间距大多排网片炸开；（黄建林）

责任单位：掘进二部

1. 2306风巷履带运输车上盖4个支撑杆断掉；（黄建林）

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷1#钻场无行人过桥；（王亚）

责任单位：掘进二部

1. 2306机巷临时料场支护材料和皮带机材料堆放，工具乱；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷20#水管至迎头巷道坡度超过无轨交轮车正常运行，及时采取安全措施；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷回风巷动力电缆堆放乱；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷临时支护闲用单体5根，柱鞋柱帽10个不齐全；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 2306机巷皮带机张紧绞车齿轮无防护罩；（张学金）

责任单位：掘进一部

1. 980回风巷八联巷迎头皮带机和链板机无过桥；（韩明）

责任单位：掘进一部

1. 980辅助运输巷里段五部皮带机6#H架处，轨道下沉，道裆底鼓，磨柴油机车底盘；（王磊）

责任单位：掘进一部

1. 980回风大巷7号联巷下口气动道岔箱体内气管接头漏风；（王磊）

责任单位：掘进一部

1. 1302机巷无极绳机头气动道岔软管跑风；（王亚）

责任单位：安装工区

1月29日

1. 1304外风巷1号钻场无过桥；(张殿举)

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷后路293-298排底角锚杆超高700mm未支护；(张殿举)

责任单位：掘进二部

1. 1304外风巷迎头锚索无安监员抽查台帐；(张殿举)

责任单位：掘进二部

1. 2306机巷液压泵箱水管未连接；（张学金）

责任单位：掘进二部

1. 1302机巷下口单体无编号，最后一节轨道夹板缺少螺丝螺母；(张殿举)

责任单位：安装工区

1. 1303风巷29#、67#单元支架缺立柱保险销；（王亚）

责任单位：采煤部

1. 1303风巷816钻机施工处压风自救装置坏（王亚）

责任单位：钻探事业部