1月份通防专业安全生产标准化管理体系检查评分结果

**一、通风系统（得分100）**

**二、局部通风（得分93）**

1. +980m带式输送机巷

+980m带式输送机巷4#-5#联巷风筒未挂牌管理。（-2）

2. 1302机巷

（1）1302机巷2号硐室存放的风筒上有杂物；（-0.5）

（2）1302机巷备局分流器漏风。（-5）

（3）1302机巷风筒13#、80#、102#吊挂不直（-1.5）。

3.1304（外）风巷

（1）1304（外）风巷局扇管理牌板的风筒米数与现场不符合；（-2）

（2）1304（外）风巷17#、19#风筒有破洞。（-1）

**三、通风设施（得分95）**

设施管理（-5）

（1）风井下口第二道风门打开困难；（-5）

（2）北翼轨道大巷2#风门气动装置有故障，不能自动关闭；（-5）

（3）二采区集中运输大巷2#回风联巷风门无裙边。（-5）

**四、瓦斯管理（得分100）**

**五、突出防治（不涉及）**

**六、瓦斯抽采（得分98）**

1.1303风巷抽放管有积水；（-1）

2.1303机巷部分顺层钻孔内有积水；（-1）

**七、安全监控（得分97）**

1.2306风巷风筒传感器吊挂位置不当；（-1）

2.1302机巷瓦斯传感器、风筒传感器、CO传感器监控线吊挂凌乱；（-1）

3.2306机巷粉尘传感器吊挂位置超距；（-1）

**八、防灭火（得分90）**

1.二采区集中运输大巷移变处，消防器材管理牌板填写不规范；（-2）

2.1303风巷胶轮车灭火器有一个失效；（-2）

3.1302机巷18#风筒处油脂库消防器材箱无管理牌板；（-2）

4.980六号联巷皮带机头处消防沙箱灭火器缺失保险销；（-2）

5.2306风巷油脂库消防器材箱沙量不足。（-2）

**九、粉尘防治（得分94）**

1.980回风大巷8号联巷链板机上喷雾雾化效果差；(-2)

2.二采区集中运输大巷2号联巷一部皮带机头喷雾损坏；（-2）

3.1303工作面转载机防尘喷雾雾化效果差；（-2）

**十、爆破管理与基础工作得分（得分100）**

**定级分90分**

检查人：谭 翔、王 坤、时 光、张智慧、王鑫达、陈 成、

王 阳、孟凡振、何 龙、朱 涛、闫东朋、孔祥盛

打分人：谭 翔

打分监督人：王 坤