招贤煤矿2月13日至2月19日安全隐患信息

2月13日至2月19日招贤煤矿共计查出安全隐患（164）条，其中公司领导查出安全隐患（49）条，集团公司驻矿检查出安全隐患（2）条，驻矿安监员查出安全隐患(25）条，管技人员查出安全隐患（20）条，安监员查出安全隐患（68）条，明细如下：

## 公司领导查出安全隐患

2月13日

1.1303风巷第45#单元支架进液阀门漏液，需及时更换密封圈；（单景新）

责任单位：采煤部

2.1303工作面第63-65#架煤壁有构造，加强顶板管理；（单景新）

责任单位：采煤部

3.1303工作面切眼下口单元支架歪斜；（王文生）

责任单位：采煤部

4.1303工作面18#支架处注浆孔未关闭；（王文生）

责任单位：采煤部

5.1302切眼铺滑道需按标准卧底垫实；（郝虎）

责任单位：安装工区

6.1302工作面回收后部车机头处需卧底清理；（郝虎）

责任单位：安装工区

7.1302斜巷运输严格落实行车不行人；（郝虎）

责任单位：安装工区

2月14日

1.1303风巷单元支架第15#、21#架支架回液管密封圈坏漏液，32#架高压软管坏需要更换；（赵超）

责任单位：采煤部

2.1303机巷3#钻场皮带没有过桥；（秦庆举）

责任单位：采煤部

3.980辅助运输大巷粉尘大，及时洒水降尘；（李治龙）

责任单位：掘进一部

4.980辅助运输大巷迎头人字梯上登高作业时要采取防坠措施；（李治龙）

责任单位：掘进一部

5.1302机巷4#钻场瓦斯管路与皮带之间空间小，行人不能正常通行；（秦庆举）

责任单位：安装工区

2月15日

1.1303机联巷外口管线吊挂乱；（鲁绪旺）

责任单位：采煤部

2.2306机巷监控系统图中T混合和断电范围未更新；（李治龙）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷迎头皮带机需延H架，急停线松；（李治龙）

责任单位：掘进一部

4.980辅助运输巷皮带机底皮带跑偏严重，需及时调整皮带；（王元满）

责任单位：掘进一部

5.980辅助运输巷里段喷浆机喷浆软管占道，影响车辆安全运行；（王元满）

责任单位：掘进一部

6.1304（外）风巷4KVA照明综保整定值与责任牌板标椎不符；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

7.1304（外）风巷迎头皮带机皮带跑偏；（鲁绪旺）

责任单位：掘进二部

2月16日

1.1303工作面机头转载机过桥高度不够，人员通行困难；（纵峰）

责任单位：采煤部

2.1303机巷钻机未用道木掩牢固；（纵峰）

责任单位：钻探事业部

3.1303机巷4#钻场处过桥固定不牢固；（纵峰）

责任单位：钻探事业部

4.2306机巷迎头两帮底脚锚杆滞后，综掘机处有积水；（单景新）

责任单位：掘进一部

5.2306机巷物探允许进尺牌板填写不规范；（单景新）

责任单位：掘进一部

6.2306风巷物探允许进尺牌板填写不规范；（单景新）

责任单位：掘进二部

7.1302拆除面切眼机尾处有积水，需及时抽排；（吴卫星）

责任单位：安装工区

8.1302拆除面切眼94#架调向，施工人员注意安全站位；（吴卫星）

责任单位：安装工区

2月17日

1.2306机巷迎头帮部锚杆滞后，需及时补打；（单景新）责任单位：掘进一部

2.二采区集中运输巷移变处环境卫生差；（单景新）

责任单位：掘进一部

3.1303机巷、风巷卧底后铺设的水沟不符合设计要求，需重新铺设；（田胜军）

责任单位：采煤部

4.1303机巷、风巷水沟中杂物及煤泥较多，需及时清理；（田胜军）

责任单位：采煤部

5.1302机巷6#、9#慢绞对轮销胶套磨损严重，8#慢绞滚筒螺栓短，需更换；鲁绪旺）

责任单位：安装工区

6.1302机巷无极绳梭车超速保护计量传动机构坏；鲁绪旺）

责任单位：安装工区

7.北翼皮带机机头段皮带下积货；（鲁绪旺）

责任单位：运输部

2月18日

1.2306机巷料场材料码放乱；（赵超）

责任单位：掘进一部

2.1303风巷86#抽放管路向切眼方向多处照明灯闪烁；（孙康）

责任单位：采煤部

3.1303风巷两台巷修机中间巷道底鼓变形，需卧底；（孙康）

责任单位：采煤部

4.1303机巷巷修机处无人行通道；（孙康）

责任单位：采煤部

5.1303机巷皮带机67#H架附近无极绳托绳轮坏；（孙康）

责任单位：安装工区

6.1302机巷108#风筒漏风，需处理；（纵峰）

责任单位：安装工区

7.1302机巷76#风筒处轨道道木损坏，需处理；（纵峰）

责任单位：安装工区

8.1304（外）风巷综掘机二运撒货，需清理；（纵峰）

责任单位：掘进二部

2月19日

1.980辅助运输巷四号联巷至六号联巷局扇改线，新敷设的电缆吊挂点需加固；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输巷里段皮带机尾沿线急停未延接到机尾；（鲁绪旺）

责任单位：掘进一部

3.1303机巷钻机队打钻粉尘大，需加强降尘管理；（郝虎）

责任单位：钻探事业部

4.1303工作面第40-50架需抬车；（郝虎）

责任单位：采煤部

5.1303风巷瓦斯管路103-111#处巷道需卧底；（郝虎）

责任单位：采煤部

6.1302风巷无极绳梭车滚筒钢丝绳乱；（陈秀友）

责任单位：安装工区

7.1302工作面机尾作业环境差，加强现场顶板管理，保持后路畅通；（陈秀友）

责任单位：安装工区

## 集团公司驻矿查出安全隐患

2月14日

1.1303机巷超前支护段外口正在卧底，需及时恢复排水槽；（王道坤）

责任单位：采煤部

2.1303机巷J13-1顶板预裂钻孔内塌孔无法装药，需及时补充施工钻孔；（王道坤）

责任单位：钻探事业部

## 驻矿安监员查出安全隐患

2月13日

1.1304(外)风巷掘进工作面迎头帮部支护质量差、局部锚杆间排距超过1.1m、网片接茬未采用铁丝规范连接，超长失效锚杆较多；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

2.1304(外)风巷掘进工作面设立的防冲限员管理站无人员值守，登记人数与实际进入作业人员不符(登记人数: 5人，进入人数: 11人)；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

3.1304(外)风巷1#钻场皮带过桥腿子悬空、采用铁丝捆扎在皮带机架管上、晃动大，人员无法通过；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

4.主斜井大皮带机头消防器材箱配备的一灭火器失效；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：运输部

2月14日

1.1302收作工作面切眼口装车点使用的风动起吊葫芦无煤安标志；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：机电部

2.1302收作工作面巷道600m处安设的无极绳沿线急停保护装置，急停自锁保护功能失效；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

3.1302收作工作面切眼口9#慢绞前导向滑轮采用40T溜子链条吊挂在巷道支护端头架顶部支撑油缸上，未打设专用吊挂锚索；（李永虎、郭根虎、王斌）

责任单位：安装工区

2月15日

1.1303综放工作面风巷卧底采用胶轮车出货、巷道路面车辙深约0.3m、局部区段车辙内有积水，路面质量不能满足车辆安全运行要求；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

2.1303综放工作面机巷安全出口高度不足 1.8m，人行道宽度不足0.8m；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

3.1303综放工作面机巷转载机头处约15m未采取超前支护；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

4.1303综放工作面回风隅角垛墙封堵不严实，存在漏风现象；（郭根虎、王斌）

责任单位：采煤部

2月16日

1.2306机巷掘进工作面迎头打设的一组锚索、未按照作业规程规定的时间张拉，且进行下一循环作业；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷掘进工作面迎头最小控顶距超过作业规程规定300mm，截割后未严格执行敲帮问顶制度；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷掘进工作面设置的压风自救装置滞后迎头大于40m，未跟进；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷掘进工作面底板卸压孔滞后迎头100m，施工地点未设置压风自救装置；（郭根虎、王斌）

责任单位：钻探事业部

2月17日

1.1304(外)风巷掘进工作面迎头截割时、掘进机后方设置的警戒不足5m，掘进机正后方有人员站立；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

2.1304(外)风巷掘进工作面掘进机截割过程，距工作面50m范围内的风流净化水幕未正常开启；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

3.1304(外)风巷掘进工作面皮带机自移机尾撒煤，落煤掩埋底皮带；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

2月18日

1.2306风巷掘进工作面迎头打设的一组锚索、未按照作业规程规定的时间进行张拉，锚索滞后迎头超过10m(12排)；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

2.980m带式运送机大巷皮带机硐室施工点岩层刷帮钻孔作业时、未采取湿式降尘等措施，作业地点无施工牌板；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

3.2306风巷掘进工作面2#联巷口油脂存放点、配备的消防器材位置不合理、设置在下风侧紧靠油桶，采用防护栏围在一起；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

4.2306风巷掘进工作面二部皮带机头堆煤保护设置超高晃动大，未刚性固定；（郭根虎、王斌）

责任单位：掘进二部

2月19日

1.980回风大巷下口，有作业人员挑顶，刷帮，无设置压风自救装置；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

2.980回风大巷下口，作业人员打孔时，未采取防尘、降尘措施；（李永虎、王斌）

责任单位：掘进一部

3.主斜井，有作业人员打地坪，随意上下架空乘人装置、摘取吊椅；（李永虎、王斌）

责任单位：运输部

## 公司管技人员查出安全隐患

2月13日

1.1303风巷第45#单元支架进液阀门漏液，需及时更换密封圈；（韩飞）

责任单位：采煤部

2.2306机巷自移机尾段需加H架杠杆；（赵阳）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷料场固定料架地锚破帽；（赵阳）

责任单位：掘进一部

2月14日

1.1303机巷无极绳机尾上方单轨吊跑道起吊点不合格；（邵红斌）

责任单位：采煤部

2.1303工作面乳化泵、喷雾泵水箱压力表拉坏；（邵红斌）

责任单位：采煤部

2月15日

1.1303风巷15#、21#单元支架立柱漏液；（邵红斌）

责任单位：采煤部

2.1303工作面102架前立柱漏液；（邵红斌）

责任单位：采煤部

3.980辅助运输巷里段喷浆机喷浆软管占道，影响车辆安全运行；（韩飞）

责任单位：掘进一部

2月16日

1.1304外风巷第二部皮带3-10#H架处皮带跑偏；（刘长玉)

责任单位：掘进二部

2月17日

1.污水处理硐室单轨吊粱两端需封堵；（黄威）

责任单位：机电部

2.2306风巷95#风筒处一根皮带机地锚需设置警示标志；（邢立召）

责任单位：掘进二部

3.2306风巷围岩移动传感器锚杆（索）应力计无管理牌板；（邢立召）

责任单位：掘进二部

4.2306机巷围岩移动传感器锚杆（索）应力计无管理牌板；（邢立召）

责任单位：掘进一部

5.1303工作面煤机前平滑靴支撑架断裂；（邵红斌）

责任单位：采煤部

2月18日

1.2306机巷迎头顶板左侧有离层，施工前敲帮问顶；（赵阳）

责任单位：掘进一部

2.二采区变电所链板机喷雾不完好；（赵阳）

责任单位：掘进一部

3.980辅助运输巷3号联巷处皮带机高度再起100mm,方便过车；（赵阳）

责任单位：掘进一部

2月19日

1.1302风巷无极绳梭车滚筒钢丝绳乱；（刘长玉）

责任单位：安装工区

2.1302工作面机尾作业环境差，加强现场顶板管理，保持后路畅通；（刘长玉）

责任单位：安装工区

3.1303工作面54架滑移窜液；（邵红斌）

责任单位：采煤部

1. **安监员查出安全隐患**

2月13日

1.2306机巷迎头乳化泵水箱内油泥多水质差，需清洗；（杨伟龙）

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输巷外段7#联巷巷口道岔开程120mm；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

3.980辅助运输巷里段迎头皮带机沿线急停保护装置超60米；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

4.2306机巷皮带机尾无人行过桥；（黄建林）

责任单位：掘进一部

5.1304（外）风巷200米处，一号钻场行人过桥固定不牢靠；（马永超）

责任单位：掘进二部

6.1304（外）风巷第一部皮带机头堆煤保护安设不符合规定；（马永超）

责任单位：掘进二部

7.2306胶轮车无技术参数及管理牌板，车门合叶开焊；（李浩）

责任单位：掘进二部

8.2306风巷后路帮部加固锚索高度低于1.8米，锚索头应采取防护措施；（李浩）

责任单位：掘进二部

9.2306风巷迎头综掘机二运喷雾一个不出水；（张殿举）责任单位：掘进二部

10.304（外）风巷临时支护单体，柱鞋，柱帽不齐全；（朱俊锡）

责任单位：掘进二部

2月14日

1.980辅助运输巷里段迎头顶板不用的摄像头及时回收；（赵凯凯）

责任单位：掘进一部

2.980运输巷外段迎头皮带机承载梁里帮跑偏保护装置位置不当，不起作用；（肖立启）

责任单位：掘进一部

3.980辅助里段迎头无备用乳化泵及临时支护单体；（马永超）

责任单位：掘进一部

4.980辅助外段喷浆机巷道防尘喷雾6个喷雾嘴不出水；（马永超）

责任单位：掘进一部

5.1304（外）风巷迎头右帮第380排-384排帮部底脚未支护；（马永超）

责任单位：掘进二部

6.2306风巷第三部皮带机头压风自救装置内风压压力表数值小，不配套；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

7.2306风巷三部皮带机尾护栏闭锁缺固定螺丝，用铁丝代替；（宋伟）

责任单位：掘进二部

2月15日

1.2306机巷综掘机二运外侧行走轮不转；（李浩）

责任单位：掘进一部

2.2306机巷施工牌板距迎头超过200米及时向前移挪；（李浩）

责任单位：掘进一部

3.2306机巷带机尾自移泵站需增加远控按钮；（闫守林）责任单位：掘进一部

4.1304（外）风巷815钻机灭火器保险销用铁丝代替；（赵凯凯）

责任单位：钻探事业部

5.2306风巷迎头承载梁段行人过桥固定不牢靠；（马永超）

责任单位：掘进二部

6.2306风巷迎头皮带机头皮带跑偏保护固定一颗螺丝，设备不完好；（马永超）

责任单位：掘进二部

7.1304（外）风巷迎头综掘机红外线固定不牢；（韩明）

责任单位：掘进二部

8.1302机巷9号慢绞钩头卡子撸一起；（张殿举）

责任单位：安装工区

9.1302机巷2号慢绞防护网缺少一根站柱；（张殿举）

责任单位：安装工区

10.1303机巷皮带机4号载波固定架子磨皮带；（赵凯凯）责任单位：采煤部

11.1303工作面机巷皮带5#H架处无极绳拖绳轮掉道变形；（韩明）

责任单位：采煤部

12.1303工作面34架，风巷单元支架2架进液管漏液；（韩明）

责任单位：采煤部

2月16日

1.980辅助运输巷外段综掘机机载支护大臂油缸坏；（来家兵）

责任单位：掘进一部

2.980辅助运输巷外段迎头综掘机灭火器有个喷管断；（来家兵）

责任单位：掘进一部

3.980辅助巷里段迎头供风管与108供风管接头密封圈烂跑风；（马永超）

责任单位：掘进一部

4.980辅助巷里段三岔门处备用链板机头，溜槽无责任人牌板；（马永超）

责任单位：掘进一部

5.1304外风巷398-399排左肩网片未连接，444排右肩窝网片未连接；（魏广田）

责任单位：掘进二部

6.1304外风巷445-5#右帮锚杆外露70mm，442-5#左帮锚杆外露81mm；（魏广田）

责任单位：掘进二部

7.2306风巷四部皮带机40#H架处沿线急停盒挤坏；（高文博）

责任单位：掘进二部

8.1302机巷风水管路第八节、九节各坏一组压绳轮；（张殿举）

责任单位：安装工区

9.1302机巷裝车平台处风筒接头对接不严跑风严重；（张殿举）

责任单位：安装工区

10.1302工作面收作面机巷装车平台气动拉葫起吊钩头无闭锁装置；（王亚）

责任单位：安装工区

2月17日

1.2306机巷523-522-3，508-507-4右帮锚杆排距超宽（1.06米、1.04米）未补打，515-3#右帮，507-3#左帮锚杆报废；（张学金）

责任单位：掘进一部

2.980辅助巷里段迎头皮带机尾闭锁门固定不牢固；（韩明）

责任单位：掘进一部

3.9980辅助巷里段迎头压风自救装置压力表坏；（韩明）

责任单位：掘进一部

4.980辅助巷外段迎头后路料场处灭火器软管断；（韩明）责任单位：掘进一部

5.980回风大巷电车头加油点，消防器材缺少两个消防桶和一把消防铲，牌板灰尘大；（马永超）

责任单位：掘进一部

6.980辅助运输里段三岔门龙门处风、水管路法兰盘连接螺丝稀（最少的三个）；（马永超）

责任单位：掘进一部

7.2306风巷二运皮带外侧行走轮不转，迎头单体液压枪不自保；（杨伟龙）

责任单位：掘进二部

8.2306风巷迎头刷帮右帮296、294、292、289排3#锚杆报废；（王运亮）

责任单位：掘进二部

9.1302机巷下口摄像头上面一根加固锚索崩断；（张殿举）责任单位：安装工区

10.1302工作面10号、11号慢绞三联开关箱无锁；（张殿举）

责任单位：安装工区

2月18日

1.980辅助巷里段迎头后路无防冲限员管理站；（韩明）

责任单位：掘进一部

2.二联巷变电所迎头无喷浆机未喷浆，链板机头无喷雾；（韩明）

责任单位：掘进一部

3.980二号变电所拨门处迎头综掘机上无护栏；（张学金）责任单位：掘进一部

4.980辅助运输大巷179#风水管路处，电缆钩膨胀螺丝报废；（赵凯凯）

责任单位：机电部

5.1304外风巷459-461排左帮4#锚杆盘未贴煤壁；（魏广田）

责任单位：掘进二部

6.2306风巷锚杆拉拔仪机盒坏一台；（高文博）

责任单位：掘进二部

7.2306风巷迎头向前视频不清晰， 更换摄像仪；（王溪溪）

责任单位：掘进二部

8.1302机巷10号风水管路压绳轮坏；（张殿举）

责任单位：安装工区

9.1302机巷26号风水管路外侧钢丝绳磨地锚；（张殿举）责任单位：安装工区

10.1303机巷802钻机压车柱弯曲，施工地点无水仓；（马永超）

责任单位：钻探事业部

11.1304风巷815钻机责任管理牌板及压风自救超过规定距离；（马永超）

责任单位：钻探事业部

2月19日

1.2306回风联巷至二号变电所帮部电缆小线掉挂乱灰尘厚无照明；（张学金）

责任单位：掘进一部

2.980回风巷掘进一部三队皮带机材料堆放乱，未挂牌管理；（张学金）

责任单位：掘进一部

3.980辅助运输巷里段三岔门处顶板加固锚索第2-5失锚；（马永超）责任单位：掘进一部

4.1303风巷99-110#瓦斯管处巷道照明灯闪；（来家兵）

责任单位：采煤部

5.1302机巷5号顶板离层仪浅部下沉70mm，及时加固；（张殿举）

责任单位：安装工区

6.1302拆除面第10部慢绞抱闸对轮1个螺丝胶套磨损严重；（李浩）责任单位：安装工区

7.1303机巷807钻机5#钻场电话坏；（魏广田）

责任单位：钻探事业部

8.2306机巷812钻机施工底板卸压孔视频电压不稳；（张学金）

责任单位：钻探事业部